13.3 Configurazione delle impostazioni riguardanti l’immagine di allarme [Allarme]
Cliccare la scheda [Allarme] sulla pagina “Allarme”. (→9.1 Come visualizzare il menu di configurazione, 9.2 Come utilizzare il menu di configurazione)
In questa sezione si possono configurare le impostazioni riguardanti l’immagine di allarme da trasmettere ad un server FTP. L’immagine di allarme verrà trasmessa ad un server FTP. Per trasmettere immagini di allarme ad un server FTP, è necessario configurare anticipatamente le impostazioni. (→16.2 Configurazione delle impostazioni riguardanti il server FTP [FTP])
IMPORTANTE
•
A seconda della velocità di linea della rete o del traffico della rete, le immagini possono non essere trasmesse esattamente all’intervallo o periodo designato.
•
Quando è selezionato “Ingresso dell’allarme” o “Manuale” per “Trigger del salvataggio” sulla scheda [Memoria SD], le immagini non verranno trasmesse al server FTP anche quando viene rilevato un allarme. Impostare “Trigger del salvataggio” su “Errore dell’FTP”. (→10.2 Configurazione delle impostazioni riguardanti la scheda di memoria SD [Memoria SD] (SW396/SW395/SC386/SC385/SC384/SW175/SW172/ST165/ST162))
Immagine di allarme
[FTP >>]
Quando viene cliccato “FTP >>”, verrà visualizzata la scheda [FTP] della pagina “Server”. (→16.2 Configurazione delle impostazioni riguardanti il server FTP [FTP])
[Trasmissione all’FTP di immagini di allarme]
Selezionare “On” o “Off” per determinare se trasmettere o meno l’immagine di allarme al server FTP.
•
Regolazione predefinita: Off
[Nome della directory]
Digitare il nome della directory nella quale devono essere salvate le immagini di allarme.
Ad esempio, digitare “/ALARM” per designare la directory “ALARM” sotto la directory radice del server FTP.
•
Numero di caratteri disponibile: Da 1 a 256 caratteri
•
Caratteri non disponibili: " & ;
[Nome del file]
Digitare il nome del file utilizzato per l’immagine di allarme da trasmettere ad un server FTP. Il nome del file si presenterà come segue.
Nome del file: [“Nome del file digitato” + “Ora e data (anno/ mese/ giorno/ ora/ minuti/ secondi)”] + “Numero seriale”
•
Numero di caratteri disponibile: Da 1 a 32 caratteri
•
Caratteri non disponibili: " & * / : ; < > ? \ |
[Post-allarme]
•
Intervallo di trasmissione
Selezionare l’intervallo di trasmissione per la trasmissione al server FTP di immagini di allarme dai seguenti.
0,1fps/ 0,2fps/ 0,33fps/ 0,5fps/ 1fps
•
Regolazione predefinita: 1fps
•
Numero di immagini
Selezionare il numero di immagini da trasmettere dai seguenti.
1pic/ 2pics/ 3pics/ 4pics/ 5pics/ 6pics/ 7pics/ 8pics/ 9pics/ 10pics/ 20pics/ 30pics/ 50pics/ 100pics/ 200pics/ 300pics/ 500pics/ 1000pics/ 2000pics/ 3000pics
•
Regolazione predefinita: 100pics
•
Durata di registrazione
Verrà visualizzato il tempo approssimativo impiegato per salvare il “Numero di immagini” impostato con l’“Intervallo di trasmissione” impostato.
[Dimensione di cattura dell’immagine]
Selezionare la dimensione di cattura delle immagini da trasmettere al server FTP o di un’immagine da allegare all’e-mail di allarme.
Quando è selezionato “4:3” per “Rapporto di formato”
:
QVGA/ VGA/ 1280x960
:
QVGA/ VGA/ 800x600
Quando è selezionato “4:3 (VGA)” per “Rapporto di formato”
QVGA/ VGA/ 1280x960
Quando è selezionato “4:3 (800x600)” per “Rapporto di formato”
QVGA/ 800x600/ 1280x960
Quando è selezionato “16:9” per “Rapporto di formato”
:
320x180/ 640x360/ 1280x720
:
320x180/ 640x360
•
Regolazione predefinita: VGA
[Tasso di compressione dell’immagine alla rivelazione di un allarme]
Selezionare “On” o “Off” per determinare se cambiare o meno la qualità dell’immagine di “Qualità 1” (→11.2 Configurazione delle impostazioni riguardanti le immagini JPEG [JPEG/H.264] (o [JPEG/MPEG-4])) alla rivelazione di un allarme.
•
On: Le immagini verranno trasmesse con la qualità dell’immagine selezionata per “Qualità dell’immagine alla rivelazione di un allarme”.
•
Off: Non viene cambiata la qualità dell’immagine alla rivelazione di un allarme.
•
Regolazione predefinita: Off
[Qualità dell’immagine alla rivelazione di un allarme]
La qualità dell’immagine può essere cambiata al verificarsi di un allarme. Selezionare la qualità dell’immagine dalle seguenti.
0 Super fine/ 1 Fine/ 2/ 3/ 4/ 5 Normale/ 6/ 7/ 8/ 9 Bassa
•
Regolazione predefinita: 5 Normale