Sezione 18 Utilizzo della telecamera su una Wireless LAN [Wireless] (soltanto SW174W)
Le impostazioni della rete wireless per collegare la telecamera ad un router wireless o ad un altro dispositivo wireless si possono configurare sulla pagina “Wireless”.
La pagina “Wireless” comprende 2 schede;la scheda [Base] e la scheda [Stato].
Completare le impostazioni di rete con un collegamento cablato utilizzando un cavo LAN prima di eseguire le impostazioni wireless. (→17.1 Configurazione delle impostazioni di rete [Rete])
Se il router wireless supporta le impostazioni automatiche utilizzando il WPS, eseguire le impostazioni automaticamente. (→18.2 Collegamento della telecamera ad una Wireless LAN con il WPS (impostazioni automatiche) [Base])
Se il router wireless non supporta le impostazioni automatiche utilizzando il WPS, eseguire le impostazioni manualmente. (→18.1 Collegamento manuale della telecamera ad una Wireless LAN (impostazioni manuali) [Base])
Si può utilizzare la funzione “Wireless QoS” della telecamera. (→18.3 Utilizzo del Wireless QoS della telecamera [Base])
Dopo aver completato le impostazioni wireless della telecamera, si possono verificare le informazioni quali lo stato della connessione wireless e le informazioni wireless. (→18.4 Conferma delle informazioni wireless della telecamera [Stato])