5.3 Salvataggio delle immagini sulla scheda di memoria SD quando fallisce la trasmissione di immagini mediante la funzione di trasmissione periodica di immagini all’FTP (SW396/SW395/SC386/SC385/SC384/SW175/SW172/ST165/ST162)
Le immagini che non riescono ad essere trasmesse utilizzando la trasmissione periodica di immagini all’FTP possono essere salvate automaticamente sulla scheda di memoria SD. È possibile selezionare una causa (trigger) per il salvataggio delle immagini sulla scheda di memoria SD sulla scheda [Memoria SD] della pagina “Base”. (→10.2 Configurazione delle impostazioni riguardanti la scheda di memoria SD [Memoria SD] (SW396/SW395/SC386/SC385/SC384/SW175/SW172/ST165/ST162))
Per utilizzare la funzione di registrazione sulla scheda di memoria SD di cui è dotato un registratore su disco di rete Panasonic, selezionare “Off” per “Trasmissione periodica di immagini all’FTP” (→Trasmissione periodica di immagini all’FTP) e “Errore dell’FTP” per “Trigger del salvataggio” (→Comune).
IMPORTANTE
•
Non si garantisce per alcun danno ai file sulla scheda di memoria SD sostenuto a causa del cattivo funzionamento o per il verificarsi di errori nei file salvati nella scheda di memoria SD indipendentemente dalla causa.
Nota
•
Quando si osservano le immagini selezionando una voce del registro degli errori dell’FTP sulla lista del registro, è necessario selezionare “On” per “Salva i registri”. (→10.4 Configurazione delle impostazioni riguardanti le voci del registro [Registro] (SW396/SW395/SC386/SC385/SC384/SW175/SW172/ST165/ST162))