16.3 Configurazione delle impostazioni riguardanti il server NTP [NTP]
Cliccare la scheda [NTP] sulla pagina “Server”. (→9.1 Come visualizzare il menu di configurazione, 9.2 Come utilizzare il menu di configurazione)
Su questa pagina si possono configurare le impostazioni riguardanti il server NTP quali l’indirizzo del server NTP, il numero della porta, etc.
IMPORTANTE
•
Utilizzare un server NTP quando è necessaria un’impostazione di ora e data più accurata per il funzionamento del sistema.
[Regolazione dell’orario]
Selezionare il metodo di regolazione dell’orario dai seguenti. L’orario regolato con il metodo selezionato verrà utilizzato come orario standard della telecamera.
•
Manuale: L’orario impostato sulla scheda [Base] sulla pagina “Base” verrà utilizzato come orario standard della telecamera.
•
Sincronizzazione con il server NTP: L’orario regolato automaticamente mediante la sincronizzazione con il server NTP verrà utilizzato come orario standard della telecamera.
•
Regolazione predefinita: Manuale
[Impostazione dell’indirizzo del server NTP]
Quando si seleziona “Sincronizzazione con il server NTP” per “Regolazione dell’orario”, selezionare il metodo di acquisizione dell’indirizzo del server NTP dai seguenti.
•
Auto: Ottiene l’indirizzo del server NTP dal server DHCP.
•
Manuale: L’indirizzo del server NTP verrà inserito manualmente in “Indirizzo del server NTP”.
•
Regolazione predefinita: Manuale
IMPORTANTE
•
Quando si ottiene l’indirizzo del server NTP dal server DHCP, è necessario selezionare “DHCP”, “Auto(AutoIP)” o “Auto (Avanzata)” per “Impostazioni di rete” sulla scheda [Rete] della pagina “Rete”. (→17.1 Configurazione delle impostazioni di rete [Rete])
[Indirizzo del server NTP]
Quando è selezionato “Manuale” per “Impostazione dell’indirizzo del server NTP”, digitare l’indirizzo IP o il nome dell’ospite del server NTP.
•
Numero di caratteri disponibile: Da 1 a 128 caratteri
•
Caratteri disponibili: Caratteri alfanumerici, i due punti (:), il punto (.), il segno di sottolineatura (_) e il trattino (-).
•
Regolazione predefinita: Nessuno (vuoto)
IMPORTANTE
•
Quando si digita il nome dell’ospite per “Indirizzo del server NTP”, è necessario configurare le impostazioni del DNS sulla scheda [Rete] della pagina “Rete”. (→17.1 Configurazione delle impostazioni di rete [Rete])
[Porta NTP]
Digitare il numero di una porta del server NTP.
•
Numeri di porta disponibili: 1 - 65535
•
Regolazione predefinita: 123
I numeri di porta riportati di seguito non sono disponibili in quanto sono già utilizzati.
20, 21, 23, 25, 42, 53, 67, 68, 69, 80, 110, 161, 162, 443, 995, 10669, 10670
[Intervallo della regolazione dell’orario]
Selezionare un intervallo (1 - 24 ore: in intervalli di 1 ora) per la sincronizzazione con il server NTP.
•
Regolazione predefinita: 1ora
[Fuso orario]
Selezionare il fuso orario corrispondente alla posizione nella quale si sta utilizzando la telecamera.
•
Regolazione predefinita: (GMT) Tempo medio di Greenwich: Dublino, Edimburgo, Lisbona, Londra (modello E) / (GMT +09:00) Osaka, Sapporo, Tokyo (modello P)