Sezione 23 Correzione dei difetti di funzionamento
Prima di richiedere la riparazione, controllare i sintomi con la tabella seguente.
Rivolgersi al proprio rivenditore se un problema non può essere risolto anche dopo aver controllato e provato la soluzione nella tabella, oppure se il problema non è descritto sotto.

Sintomo | Causa/soluzione | Pagine di riferimento
--- | --- | ---
Impossibile accedere dal browser web. | • Il cavo LAN (categoria 5 o superiore, STP*) è collegato saldamente al connettore di rete della telecamera? *Per Europa | Guida all’installazione
| • L’indicatore di collegamento è acceso? Se non è acceso, può non essere stabilita la connessione ad una LAN oppure la rete può non funzionare correttamente. Controllare se i cavi hanno qualche problema di contatto o se il cablaggio è corretto o meno. | Guida all’installazione
| • La telecamera è accesa? Controllare che la telecamera sia accesa. | Guida all’installazione
| • Gli indirizzi IP impostati sono validi? | 17.1 Configurazione delle impostazioni di rete [Rete]
| • Si sta accedendo ad un indirizzo IP scorretto? Controllare la connessione come segue. Con il prompt dei comandi di Windows, > ping “indirizzo IP della telecamera”. Se c’è una risposta dalla telecamera, la connessione è normale. In caso contrario, procedere con una delle seguenti operazioni. – Riavviare la telecamera e cambiare l’indirizzo IP utilizzando il “IP Setting Software” di Panasonic entro 20 minuti dal riavvio. – Riavviare la telecamera tenendo premuto il tasto (o il commutatore) [INITIAL SET] sulla telecamera. La telecamera verrà inizializzata e l’indirizzo IP ritornerà all’impostazione predefinita “192.168.0.10”. Dopo l’inizializzazione della telecamera, accedere alla telecamera ed impostare nuovamente l’indirizzo IP. (Quando la telecamera viene inizializzata, tutte le impostazioni della telecamera precedentemente configurate sui menu di configurazione verranno inizializzate.) | - Guida all’installazione
| • È selezionato “554” per il numero della porta HTTP? Per il numero della porta HTTP, selezionare un numero di porta diverso dai seguenti numeri di porta utilizzati dalla telecamera. Numeri utilizzati dalla telecamera: 20, 21, 23, 25, 42, 53, 67, 68, 69, 110, 123, 161, 162, 443, 554, 995, 10669, 10670, 59000 - 61000 | Comune
Impossibile accedere dal browser web. | • Lo stesso indirizzo IP è stato assegnato ad altri dispositivi? Esistono contraddizioni tra l’indirizzo e la sottorete della rete alla quale si desidera accedere? Se la telecamera ed il PC sono connessi nella stessa sottorete: L’indirizzo IP della telecamera e del PC sono impostati nella stessa sottorete? Oppure è selezionato “Utilizza un server proxy” per le impostazioni del browser web? Quando si accede ad una telecamera nella stessa sottorete, si consiglia di digitare l’indirizzo della telecamera nella casella “Non utilizzare il server proxy per gli indirizzi che iniziano per:”. Se la telecamera ed il PC sono connessi in una sottorete diversa: L’indirizzo IP del gateway predefinito impostato per la telecamera è corretto? | -
| • Il nome attualmente utilizzato per accedere alla telecamera è diverso dal nome registrato per il servizio “Viewnetcam.com”? Accedere nuovamente alla telecamera con il nome registrato. | 17.4.2 Quando si utilizza il servizio “Viewnetcam.com”
| • È stato effettuato l’accesso a “http://” mentre si stava utilizzando la funzione HTTPS? Per utilizzare la funzione HTTPS, accedere a “https://”. È inoltre necessario digitare il numero della porta. | 17.3 Accesso alla telecamera utilizzando il protocollo HTTPS
Impossibile accedere alla telecamera via Internet. | • Le impostazioni di rete della telecamera sono corrette? Impostare correttamente il gateway predefinito o l’indirizzo del server DNS. Per utilizzare il servizio DDNS, controllare che le impostazioni siano corrette. • L’impostazione per “Gateway predefinito” sulla pagina “Rete” è configurata? Oppure, l’impostazione è corretta? Quando si comunica utilizzando IPv4: Configurare l’impostazione per “Gateway predefinito” di “Rete IPv4” sulla scheda [Rete] del menu di configurazione. | 17.1 Configurazione delle impostazioni di rete [Rete]
| • L’impostazione di port forwarding è configurata per il router? Per attivare l’accesso alla telecamera via Internet, è necessario eseguire l’impostazione di port forwarding quando il router utilizzato non supporta la funzione UPnP. Far riferimento ai manuali forniti con il router per ulteriori informazioni. • La funzione UPnP del router è disattivata? Far riferimento ai manuali forniti con il router utilizzato per attivare la funzione UPnP. • È impostato il packet filtering (filtraggio dei pacchetti) per il router in modo da impedire l’accesso via Internet? Configurare le impostazioni del router utilizzato in modo da consentire l’accesso via Internet. Far riferimento ai manuali forniti con il router per ulteriori informazioni riguardo alle impostazioni. | UPnP
| • Si sta effettuando l’accesso alla telecamera utilizzando l’indirizzo locale (l’indirizzo IP utilizzato in una rete locale)? Quando si accede alla telecamera, utilizzare l’indirizzo globale (o l’URL registrato nel servizio DDNS) e il numero della porta della telecamera come indirizzo IP da utilizzare su Internet. | Rete IPv4 Rete IPv6 17.4 Configurazione delle impostazioni riguardanti il DDNS [DDNS]
Impossibile accedere alla telecamera tramite l’URL del servizio “Viewnetcam.com”. | • L’indirizzo globale della telecamera (o del router) è stato notificato al server del servizio “Viewnetcam.com”? Effettuare il login nella pagina “My Account” del sito web “Viewnetcam.com” (http://www.viewnetcam.com/) per controllare le informazioni della telecamera registrata. Se non è visualizzato l’indirizzo globale nel campo dell’indirizzo IP, accedere alla telecamera e registrare le informazioni dell’utente per il servizio “Viewnetcam.com” sulla scheda [DDNS] della pagina “Rete” del menu di configurazione. Inoltre, controllare lo “Stato” di “Viewnetcam.com” (sulla scheda [Stato]) ed il registro di sistema (sulla scheda [Registro sistema]) della pagina “Manutenzione” del menu di configurazione. | 17.4.3 Procedura per la registrazione delle informazioni per il servizio “Viewnetcam.com” 20.3 Controllo dello stato [Stato]
La finestra di autenticazione viene visualizzata ripetutamente. | • Sono stati cambiati il nome dell’utente e la password? Durante l’accesso alla telecamera, quando sono stati cambiati il nome dell’utente e la password di un altro utente che sta effettuando il login nella telecamera su un altro browser web, la finestra di autenticazione verrà visualizzata ogni volta che che viene cambiata o rinfrescata la schermata. • È stata modificata l’impostazione [Autenticazione]? Se è stata modificata l’impostazione [Autenticazione], chiudere il browser web, quindi accedere nuovamente alla telecamera. | -
Occorre tempo per visualizzare la schermata. | • Si sta accedendo alla telecamera nella modalità HTTPS? In questa modalità, l’intervallo di rinfresco rallenta a causa del processo di decodifica. | -
| • Si sta accedendo ad un’altra telecamera nella stessa rete locale tramite un server proxy? Configurare il browser web in modo da non utilizzare il server proxy. | -
| • Due o più utenti stanno osservando le immagini della telecamera simultaneamente? Può occorrere tempo per visualizzare la schermata o l’intervallo di rinfresco può rallentare quando due o più utenti osservano simultaneamente le immagini della telecamera. | -
Impossibile accedere alla telecamera da un telefono cellulare. | • L’URL è corretto? Oppure, manca “/mobile” in fondo all’URL? Controllare se l’URL è inserito correttamente. Quando si accede alla telecamera da un telefono cellulare, è necessario digitare “/mobile” in fondo all’URL che viene utilizzato per l’accesso alla telecamera da un PC. | 2.1 Monitoraggio delle immagini su un telefono cellulare
| • Il metodo crittografico SSL è diverso da quello della telecamera? Selezionare “HTTP” (Non selezionare “HTTPS”) per “HTTPS” - “Collegamento” sulla pagina “Rete” - scheda [Rete] e accedere nuovamente alla telecamera. | 17.1 Configurazione delle impostazioni di rete [Rete]
| • È stato effettuato l’accesso a “http://” mentre si stava utilizzando la funzione HTTPS? Per utilizzare la funzione HTTPS, accedere a “https://”. È inoltre necessario digitare il numero della porta. | 17.3 Accesso alla telecamera utilizzando il protocollo HTTPS
Impossibile accedere alla telecamera da un terminale mobile. | • L’URL è corretto? Oppure, manca “/cam” in fondo all’URL? Controllare se l’URL è inserito correttamente. Quando si accede alla telecamera da un terminale mobile, è necessario digitare “/cam” in fondo all’URL che viene utilizzato per l’accesso alla telecamera da un PC. | 2.2 Monitoraggio delle immagini su un terminale mobile
| • Il metodo crittografico SSL è diverso da quello della telecamera? Selezionare “HTTP” (Non selezionare “HTTPS”) per “HTTPS” - “Collegamento” sulla pagina “Rete” - scheda [Rete] e accedere nuovamente alla telecamera. | 17.1 Configurazione delle impostazioni di rete [Rete]
| • È stato effettuato l’accesso a “http://” mentre si stava utilizzando la funzione HTTPS? Per utilizzare la funzione HTTPS, accedere a “https://”. È inoltre necessario digitare il numero della porta. | 17.3 Accesso alla telecamera utilizzando il protocollo HTTPS
È stato visualizzato un errore di cookie mentre si eseguiva la registrazione dell’utente per “Viewnetcam.com”. | • Il browser web è configurato per consentire i cookie? Configurare il browser web per consentire i cookie. In Internet Explorer, da [Strumenti] selezionare [Opzioni Internet] e configurare l’impostazione dei cookie nella scheda [Privacy]. | -
La registrazione al servizio “Viewnetcam.com” fallisce. | • L’indirizzo e-mail registrato è corretto? Se non è stata ricevuta un’e-mail con il collegamento al sito web di “Viewnetcam.com”, l’indirizzo e-mail registrato può non essere corretto. Visitare il sito web di “Viewnetcam.com” (http://www.viewnetcam.com/) per registrare l’indirizzo e-mail corretto. | -
Non si riescono ad acquisire le immagini sulla scheda di memoria SD. | • È selezionato “Consenti” per “Accesso FTP alla telecamera” sulla scheda [Rete] della pagina “Rete”? È necessario selezionare anticipatamente “Consenti” per “Accesso FTP alla telecamera” sulla scheda [Rete] della pagina “Rete”. | [Accesso FTP alla telecamera]
• La password digitata è corretta? Riavviare il browser web e digitare nuovamente la password. | 10.3 Accesso e copiatura sul PC delle immagini salvate sulla scheda di memoria SD [Immagini sulla scheda di memoria SD] (SW396/SW395/SC386/SC385/SC384/SW175/SW172/ST165/ST162)
• L’accesso alla scheda di memoria SD può non essere riuscito. Riavviare il browser web e riprovare ad acquisire le immagini. | -
Non viene visualizzata alcuna immagine. | • Il software visualizzatore è installato sul PC? Installare il software visualizzatore su un PC. | Software visualizzatore
| • La versione di DirectX® 9.0c o successiva? Controllare la versione di DirectX come segue. 1. Selezionare “Esegui...” dal menu Start di Windows. 2. Digitare “dxdiag” nel riquadro di dialogo visualizzato e cliccare il pulsante [OK]. Se la versione di DirectX è precedente a 9.0c, aggiornarla. | -
| • Il telefono cellulare utilizzato supporta la risoluzione 320×240? Oppure la dimensione dei dati di immagine è troppo grande per visualizzare le immagini sul telefono cellulare? Far riferimento ai manuali forniti con il telefono cellulare utilizzato per le limitazioni sulle dimensioni dei dati di immagine. | -
Non viene visualizzata alcuna immagine. / Vengono visualizzate immagini o voci del registro più vecchie. | • Quando non è selezionato [All’apertura della pagina Web] per [Ricerca versioni più recenti delle pagine memorizzate:] nella sezione [File temporanei Internet], talvolta le immagini possono non essere visualizzate sulla pagina “In diretta”. In questo caso, eseguire quanto segue. 1. Selezionare [Opzioni Internet...] da [Strumenti] sulla barra del menu di Internet Explorer. Verrà visualizzata la finestra [Opzioni Internet]. 2. Quando si utilizza Internet Explorer 7.0, Internet Explorer 8.0 o Internet Explorer 9.0: Cliccare il pulsante [Impostazioni] nella sezione [Cronologia esplorazioni] sulla scheda [Generale], quindi selezionare [All’apertura della pagina Web] per [Ricerca versioni più recenti delle pagine memorizzate:] nella sezione [File temporanei Internet] sulla finestra [Impostazioni file temporanei Internet e cronologia]. Se si utilizza Internet Explorer 6.0: Cliccare il pulsante [Impostazioni...] nella sezione [File temporanei Internet] sulla scheda [Generale], quindi selezionare [All’apertura della pagina] per [Ricerca versioni più recenti delle pagine memorizzate:] sulla finestra [Impostazioni]. | -
Le immagini sono visualizzate sfocate. | • Si sono formati polvere o sporco sulla parte della cupola? Controllare se non si sono formati polvere o sporco sulla parte della cupola. • Quando la mancanza di messa a fuoco è causata dallo spostamento della posizione della telecamera, eseguire il rinfresco della posizione per correggere la messa a fuoco. | Guida all’installazione
Quando si utilizza un coperchio interno opzionale, la parte superiore delle immagini viene nascosta (diventa nera) quando l’angolo di brandeggio verticale della telecamera è quasi piano. | • Questo non indica un cattivo funzionamento. (Questo è causato dalla forma del coperchio interno WV-Q157 o da un coperchio interno fornito in dotazione con una staffa opzionale.) In questo caso, le immagini possono anche essere scolorite a seconda del soggetto fotografico quando è selezionato “On” per “AGC” sul menu di configurazione. | Guida all’installazione
Non è possibile regolare correttamente la messa a fuoco. | • Si sono formati polvere o sporco sulla parte della cupola? Pulire la parte della cupola. | Guida all’installazione
• È difficile mettere a fuoco i soggetti fotografici con la funzione di messa a fuoco automatica? Regolare manualmente la messa a fuoco. | 1.2 Riguardo alla pagina “In diretta”
Non viene rinfrescata l’immagine. | • A seconda della versione del proprio browser, si possono incontrare delle difficoltà nel rinfresco dell’immagine, etc. | Guida all’installazione
| • A seconda del traffico della rete oppure della concentrazione di accessi alla telecamera, si possono incontrare delle difficoltà nella visualizzazione dell’immagine della telecamera. Richiedere l’immagine della telecamera utilizzando il browser web, premendo ad esempio il tasto [F5], etc. | -
Non viene visualizzata alcuna immagine (o viene visualizzata troppo scura). | • L’impostazione della luminosità è impostata ad un livello appropriato? Cliccare il pulsante [Normale] di [Luminosità]. | 1.2 Riguardo alla pagina “In diretta”
Le immagini vengono visualizzate scolorite. | • L’impostazione della luminosità è impostata ad un livello appropriato? Cliccare il pulsante [Normale] di [Luminosità]. | 1.2 Riguardo alla pagina “In diretta”
Appare sfarfallio sullo schermo. | • Se si verifica frequentemente sfarfallio, selezionare “Scena all’interno” per “Modalità di controllo della luce”. | : [Modalità di controllo della luce] : [Modalità di controllo della luce]
La telecamera non si sposta con precisione nella posizione preselezionata. | • Quando la posizione della telecamera viene spostata dalla posizione preselezionata dopo aver acceso la telecamera, eseguire la funzione di rinfresco della posizione dalla scheda [Riprist default] della pagina “Manutenzione”. Quando è impostato “Rinfresco della posizione” per lo schedule creato, la posizione della telecamera verrà corretta periodicamente. | Sezione 19 Configurazione delle impostazioni riguardanti gli schedule [Schedule] [Rinfresco della posizione]
• Qualche parte della telecamera è consumata? Quando la telecamera non si sposta nella posizione esatta frequentemente, le parti motrici possono essere consumate. Rivolgersi al rivenditore per l’assistenza. | -
La telecamera non si sposta automaticamente nella posizione precedente quando si accende la telecamera. | • Se la telecamera si sposta sempre in una posizione specifica dopo l’accensione della telecamera, registrare quella posizione come posizione iniziale se opportuno. La telecamera si sposterà automaticamente nella posizione registrata utilizzando la funzione di ritorno automatico quando si accende la telecamera. | [Ritorno automatico]
La modalità automatica (Off, posizione iniziale, brandeggio orizzontale automatico, sequenza preselezionata, localizzazione automatica*, perlustrazione**) della telecamera cambia. * ** | • Controllare le impostazioni per la funzione di ritorno automatico. | [Ritorno automatico]
Impossibile salvare le immagini sulla scheda di memoria SD. Non è stato possibile scrivere/leggere dati sulla scheda di memoria SD. L’indicatore live si accende di colore rosso. | • La scheda di memoria SD è inserita correttamente? Controllare che la scheda di memoria SD sia inserita correttamente. | Guida all’installazione
• La scheda di memoria SD è formattata? Formattare la scheda di memoria SD. | Informazioni sulla scheda di memoria SD
• Il commutatore di protezione dalla scrittura è impostato su “LOCK”? Quando il commutatore di protezione dalla scrittura è impostato su “LOCK”, l’indicazione della dimensione disponibile/dimensione totale della scheda di memoria SD da visualizzare su “Capacità rimasta” della scheda [Memoria SD] sarà “**********KB/**********KB”. | -
• È visualizzato “--------KB/--------KB” su “Capacità rimasta” della scheda [Memoria SD]? Formattare la scheda di memoria SD. | Informazioni sulla scheda di memoria SD
• Viene ricevuto qualche errore di riconoscimento quando si utilizza “Diagnosi” di “Notifica via e-mail” o “Notifica del protocollo di allarme Panasonic”? Formattare la scheda di memoria SD. | Informazioni sulla scheda di memoria SD 13.8 Configurazione delle impostazioni riguardanti la notifica via e-mail [Notifica] 13.9 Configurazione delle impostazioni riguardanti il protocollo di allarme Panasonic [Notifica]
• La scheda di memoria SD è funzionante? Su una scheda di memoria SD è possibile sovrascrivere un numero limitato di volte. Quando viene sovrascritta frequentemente, si può essere al termine della vita del prodotto. Si consiglia di sostituire la scheda di memoria SD. | -
Non è possibile trasmettere l’audio alla telecamera. | • Il microfono e l’altoparlante sono collegati correttamente e saldamente? Confermare che siano collegati correttamente e saldamente. | Guida all’installazione
| • Il software visualizzatore è installato sul PC? Confermare che il software visualizzatore “Network Camera View 4S” sia installato. | Software visualizzatore
L’audio non viene emesso da altri prodotti, quali un registratore su disco di rete o un pacchetto software per PC. | • Alcuni dei prodotti, quali registratori su disco di rete o pacchetti software per PC, possono non supportare “G.711”. Impostare il formato di codifica audio dei prodotti su “G.726 (32 kbps).” | 11.7 Configurazione delle impostazioni riguardanti l’audio [Audio]
Il pulsante di indicazione del verificarsi dell’allarme, i pulsanti [AUX] e l’indicatore dello stato di registrazione della SD sulla pagina “In diretta” non visualizzano lo stato attuale in tempo reale. | • Il software visualizzatore è installato sul PC? Confermare che il software visualizzatore “Network Camera View 4S” sia installato. | Software visualizzatore
| • È selezionato “Tempo reale” per “Modalità di aggiornamento dello stato dell’allarme”? | 10.1 Configurazione delle impostazioni di base [Base]
Non viene visualizzata nessuna immagine sulla pagina “In diretta”. | • Premere il tasto [F5] sulla tastiera del PC o cliccare il pulsante [In diretta]. | 1.2 Riguardo alla pagina “In diretta”
L’icona di collegamento della telecamera non viene visualizzata su “Risorse di rete” del PC. | • È stato aggiunto il componente UPnP di Windows? Aggiungere il componente al PC utilizzato. | UPnP
Impossibile scaricare la lista del registro. | • Il download dei file utilizzando Internet Explorer può essere disattivato. Cliccare “Opzioni Internet...” sul menu [Strumenti] di Internet Explorer, poi la scheda [Sicurezza]. Quindi, cliccare il pulsante [Livello personalizzato...] per aprire la finestra “Impostazioni protezione”. Sotto “Download”, selezionare “Abilita” per “Richiesta automatica download di file” (tranne Internet Explorer 9.0). Cliccare il pulsante [OK]. Verrà visualizzata la finestra di avvertimento. Cliccare il pulsante [Sì]. | -
Le immagini non vengono visualizzate o rinfrescate uniformemente. | • Cancellare i file temporanei Internet come segue. 1. Selezionare “Opzioni Internet...” da “Strumenti” sulla barra del menu di Internet Explorer. Verrà visualizzata la finestra “Opzioni Internet”. 2. Cliccare il pulsante [Elimina file...] nella sezione “File temporanei Internet” sulla scheda [Generale]. | -
| • È possibile che la funzione di firewall del software antivirus stia filtrando la porta della telecamera. Escludere il numero della porta della telecamera dalla lista dei numeri delle porte che devono essere filtrate dal software antivirus. | -
Non si accende nessun indicatore. | • È selezionato “Off” per “Indicatore” sulla pagina “Base”? Selezionare “On” per “Indicatore”. | 10.1 Configurazione delle impostazioni di base [Base]
Non vengono visualizzate le immagini H.264 (o MPEG-4*). * SW175/SW174W/SW172/ST165/ST162 non supportano MPEG-4. | • Quando viene rimosso “Network Camera View 4S” da un PC sul quale sono installati sia il software visualizzatore “Network Camera View 3” sia “Network Camera View 4”, le immagini H.264 (o MPEG-4) possono non essere visualizzate. In questo caso, rimuovere “Network Camera View 3” dal PC, quindi installare “Network Camera View 4S”. | Software visualizzatore
Quando si visualizzano immagini H.264 (o MPEG-4*) su due o più finestre del browser web, le immagini da due o più telecamere vengono visualizzate in sequenza su una singola finestra del browser. * SW175/SW174W/SW172/ST165/ST162 non supportano MPEG-4. | • Questo può verificarsi a causa della combinazione dell’adattatore dello schermo e del driver. Quando ciò si verifica, innanzitutto aggiornare alla versione più recente il driver dell’adattatore dello schermo. Se l’aggiornamento del driver non risolve il problema, regolare l’accelerazione dell’hardware come segue. Quanto segue sono descrizioni per quando è installato Windows XP sul PC utilizzato. 1. Cliccare con il pulsante destro del mouse sul desktop e selezionare “Proprietà” dal menu a comparsa visualizzato. 2. Selezionare “Impostazioni” da “Proprietà dello schermo” e poi cliccare il pulsante [Avanzate]. 3. Cliccare la scheda [Risoluzione problemi] e disabilitare l’accelerazione DirectDraw regolando il livello di Accelerazione hardware. | -
Impossibile collegarsi al router wireless | • La telecamera si trova in un’area senza segnale wireless, oppure sono presenti pareti di calcestruzzo o altri ostacoli tra la telecamera ed il router wireless? Verificare [Stato delle onde radio] da [Wireless] - [Stato] sul menu di configurazione ed installare la telecamera in un’area nei pressi del router wireless, dove non ci siano oggetti che provocano interferenza e dove si possano ricevere facilmente i segnali. | 18.4 Conferma delle informazioni wireless della telecamera [Stato]
• È stato registrato l’indirizzo MAC della telecamera sui router wireless che hanno il filtraggio dell’indirizzo MAC attivato? Registrare l’indirizzo MAC della telecamera sul router wireless. Si può verificare l’indirizzo MAC della telecamera dall’adesivo attaccato sulla telecamera o dall’indirizzo MAC visualizzato in [Indirizzo Mac del modulo wireless] da [Wireless] - [Stato] sul menu di configurazione. | -
La comunicazione wireless è instabile | • Il canale utilizzato per la comunicazione wireless è uguale a quello di altre reti wireless nelle vicinanze? Provare a cambiare il canale della comunicazione wireless del router wireless. Per informazioni riguardo alla modifica del canale di comunicazione, far riferimento al manuale di istruzioni accluso al proprio router wireless. | -
• Un telefono cordless o altri dispositivi o oggetti stanno causando interferenza? Provare a spostare il telefono cordless o altri dispositivi o oggetti che causano interferenza. Far riferimento a [Stato delle onde radio] da [Wireless] - [Stato] sul menu di configurazione e provare ad avvicinare la telecamera al router wireless o a rimuovere gli oggetti che causano interferenza per facilitare il raggiungimento del segnale wireless alla telecamera. | 18.4 Conferma delle informazioni wireless della telecamera [Stato]

Barra delle informazioni
A seconda del sistema operativo installato sul PC, può verificarsi quanto segue. Attenersi alle istruzioni seguenti quando si verifica quanto segue. Applicando le soluzioni seguenti, è possibile non influire su altre applicazioni.
Se si utilizza Internet Explorer 9.0:
La “barra delle informazioni” () indicata nei seguenti sintomi e soluzioni verrà visualizzata subito sotto alla barra dell’indirizzo soltanto quando sono presenti informazioni da comunicare.
Quando si utilizza Internet Explorer 6.0, Internet Explorer 7.0 o Internet Explorer 8.0:
La “barra delle informazioni” () indicata nei seguenti sintomi e soluzioni verrà visualizzata subito sotto alla barra dell’indirizzo soltanto quando sono presenti informazioni da comunicare.

Sintomo | Causa/soluzione | Pagine di riferimento
--- | --- | ---
Il messaggio seguente viene visualizzato sulla barra delle informazioni. “Popup bloccato. Per visualizzare questo popup o altre opzioni, fare clic qui.” (Internet Explorer 6, Internet Explorer 7 o Internet Explorer 8) | • Cliccare la barra delle informazioni e selezionare “Consenti sempre popup da questo sito...”. Verrà visualizzata la finestra di dialogo con il messaggio “Consentire popup da questo sito?”. Cliccare il pulsante [Sì]. | -
Il messaggio seguente viene visualizzato sulla barra delle informazioni. “Questa pagina web richiede l’esecuzione del seguente componente aggiuntivo: ‘WebVideo Module’ di ‘Panasonic Corporation’.” (Internet Explorer 9) | • Selezionare [Consenti]. | -
Il messaggio seguente viene visualizzato sulla barra delle informazioni. “Questo sito potrebbe richiedere il seguente controllo ActiveX: ‘nwcv4Ssetup.exe’ da ‘Panasonic Corporation’. Fare clic qui per procedere con l’installazione...” (Internet Explorer 6, Internet Explorer 7 o Internet Explorer 8) | • Cliccare la barra delle informazioni e selezionare “Installa controllo ActiveX...”. Verrà visualizzata la finestra “Avviso di protezione”. Cliccare il pulsante “Installa” sulla finestra “Avviso di protezione” visualizzata. | -
Il messaggio seguente viene visualizzato sulla barra delle informazioni. “Questa pagina web richiede l’installazione del seguente componente aggiuntivo: ‘nwcv4Ssetup.exe’ di ‘Panasonic Corporation’.” (Internet Explorer 9) | • Selezionare [Installa]. Verrà visualizzata la finestra “Avviso di protezione”. Cliccare il pulsante “Installa” sulla finestra “Avviso di protezione” visualizzata. | -
Una barra di stato o una barra di scorrimento non necessaria viene visualizzata sulla finestra a comparsa. | • Cliccare “Opzioni Internet...” sotto “Strumenti” sulla barra del menu di Internet Explorer, quindi cliccare la scheda [Sicurezza]. Cliccare “Internet” nella sezione “Selezionare l’area di cui visualizzare o modificare le impostazioni.”. Quindi, cliccare il pulsante [Livello personalizzato...] per aprire la finestra “Impostazioni protezione”. Sotto “Varie”, selezionare “Abilita” per “Consenti finestre aperte da script senza limitazioni di dimensione o posizione”. Cliccare il pulsante [OK]. Quando viene visualizzata la finestra di avvertimento, cliccare il pulsante [Sì]. | -
Le immagini non si adattano alle cornici. | • Quando è selezionato “120 DPI” per “Impostazione DPI”, possono non essere visualizzate correttamente. Cliccare la scheda [Impostazioni] sulla finestra “Proprietà” di “Schermo” (nel pannello di controllo), quindi cliccare il pulsante [Avanzate]. Cambiare “Impostazione DPI” in base alla necessità. | -