17.2 Configurazione delle impostazioni HTTPS
Nota
•
SW395R, SC385R, e SC384R non supportano la funzione HTTPS.
Cliccare la scheda [Rete] sulla pagina “Rete”. (→9.1 Come visualizzare il menu di configurazione, 9.2 Come utilizzare il menu di configurazione)
Su questa pagina si possono configurare le impostazioni riguardanti il protocollo HTTPS che può migliorare la sicurezza della rete crittografando l’accesso alle telecamere.
Le impostazioni HTTPS verranno configurate con la procedura seguente.
Generazione della chiave CRT (chiave crittografica SSL) (→17.2.1 Generazione della chiave CRT (chiave crittografica SSL))
Generazione del certificato auto-firmato (→17.2.2 Generazione del certificato auto-firmato (certificato di sicurezza))
Generazione del CSR (Certificate Signing Request) (→17.2.3 Generazione del CSR (Certificate Signing Request))
Installazione del certificato del server (→17.2.4 Installazione del certificato del server)
Configurazione del protocollo di connessione (→17.2.5 Configurazione del protocollo di connessione)
Nota
•
Per utilizzare il certificato del server, è necessario richiedere l’approvazione e l’emissione del certificato del server da parte della CA.
•
È disponibile sia il certificato auto-firmato sia il certificato del server. Se sono installati entrambi, il certificato del server verrà utilizzato anteriormente al certificato auto-firmato.