11.6.3 Configurer les paramétrages relatifs aux positions préréglées (“Position préréglée” menu de configuration)
Cliquer sur le bouton [Configuration>>] de “Position préréglée” à l’onglet [Image/Position] de la page “Image/Son” (→11.6 Configurer les paramétrages relatifs aux images et aux positions préréglées [Image/Position]).
Il est possible d’enregistrer, éditer et supprimer les positions préréglées dans cette page.
Lorsque la mise au point, la luminosité, le facteur de zoom sont ajustés, le réglage sera immédiatement mis en vigueur et appliquées à l’image actuellement affichée à l’onglet [Image/Position].
IMPORTANT
•
Lorsque le facteur de zoom est de 90 fois ou supérieur, le paramétrage des positions préréglées ne sera pas disponible.
•
La position de préréglage peut être réglée sur un nombre maximum de 256 positions.
Remarque
•
Suivant l’environnement (comme par exemple lorsque la température est inférieure à 5° C (41 °F)), la vitesse de déplacement de la caméra vidéo jusqu’à la position préréglée risque d’être plus lente.
Position no.
[Identification de préréglage]
Sélectionner “Activé” ou “Arrêt” pour déterminer s’il faut permettre ou interdire l’affichage de l’identification de préréglage. Cette fonction peut être appliquée à chacune des positions préréglées.
•
Activé: Affiche l’identification de préréglage.
•
Arrêt: N’affiche pas l’identification de préréglage.
•
Réglage implicite : Arrêt
IMPORTANT
•
Lorsque “Identification de préréglage(0-9,A-Z)” ou “Identification de préréglage” est configuré, il est nécessaire de cliquer sur le bouton [Valider] pour appliquer les paramétrages.
Remarque
•
Lorsque “Activé” est sélectionné, l’identification de préréglage saisie sera affichée à la position sélectionnée pour “Affichage sur écran” à l’onglet [Base] de la page “Base”. (→[Affichage sur écran] - [Position])
[Identification de préréglage(0-9,A-Z)]
Saisir l’identification de préréglage à afficher sur les images. Cette fonction peut être appliquée à chacune des positions préréglées.
•
Nombre disponible de caractères : 0 - 20 caractères
•
Caractères disponibles : 0-9, A-Z et les symboles suivants. ! " # $ % & ' ( ) * + - , . / ; : = ?
•
Réglage implicite : Aucun (vide)
Remarque
•
L’identification de préréglage sera affichée à côté du numéro de position préréglée dans le menu déroulant. Lorsque “Activé” est sélectionné pour “Identification de préréglage”, l’identification de préréglage sera affichée sur les images.
[Mise au point automatique]
Sélectionner “Automatique” ou “Arrêt” pour déterminer s’il faut ou non exécuter la fonction de mise au point automatique après que la caméra vidéo est atteinte la position préréglée. Cette fonction peut être appliquée à chacune des positions préréglées.
•
Automatique: Cette fonction peut être appliquée à chacune des positions préréglées.
•
Arrêt: N’active pas la fonction de mise au point automatique après un déplacement de la caméra vidéo jusqu’à une position préréglée.
•
Réglage implicite : Arrêt
Remarque
•
Lorsque la position préréglée est paramétrée pour filmer les sujets suivants, il est recommandé de sélectionner “Arrêt” et d’ajuster la mise au point avant d’enregistrer les positions préréglées.
–
Un sujet dont le contraste est faible
–
Un sujet dont la profondeur ne change jamais
–
Un sujet à haute luminance tel qu’un projecteur d’éclairage
[Réglage de durée de temporisation]
Sélectionner une durée de temporisation (durée pendant laquelle la caméra vidéo s’arrête à chaque position préréglée) lors d’une opération de séquence préréglée.
5s/ 10s/ 20s/ 30s
•
Réglage implicite : 10s
[Super Dynamique]
Sélectionner “Activé” ou “Arrêt” pour déterminer s’il faut activer ou non la fonction super dynamique. Cette fonction peut être appliquée à chacune des positions préréglées.
•
Activé: La fonction Super Dynamique sera active.
•
Arrêt: La fonction Super Dynamique ne sera pas active.
•
Réglage implicite : Arrêt
[Compensation de contre-jour(BLC)]
Sélectionner “Activé” ou “Arrêt” pour déterminer s’il faut activer ou non activer la fonction de compensation de d’éclairage à contre-jour (BLC). Quand “Activé” est sélectionné pour le paramètre “Super Dynamique”, ce paramétrage n’est pas disponible. La fonction de compensation de d’éclairage à contre-jour permet de compenser l’éclairage de contre-jour en paramétrant les secteurs de masque des parties plus lumineuses des images plus lumineuses.
•
Activé: Les secteurs de masque seront automatiquement paramétrés.
•
Arrêt: Les secteurs de masque ne seront pas automatiquement paramétrés. Il est nécessaire de les paramétrer manuellement.
•
Réglage implicite : Arrêt
[Secteur de masque]
Quand “Arrêt” est sélectionné pour le paramètre “Super Dynamique” et “Compensation de contre-jour(BLC)”, il est possible de compenser l’éclairage de contre-jour en masquant les zones plus lumineuses.
Se référer à la 11.6.2 Paramètre les secteurs de masquage en ce qui concerne les descriptions relatives à la façon de masquer.
Boutons [Zoom], boutons [Mise au point], boutons [Luminosité], tampon de commande / boutons
Se référer à la 1.2 À propos de la page “En direct” en ce qui concerne les descriptions sur la façon d’utiliser ces boutons ou ce tampon de commande.
Bouton [Valider]
Enregistrement des positions préréglées.
Bouton [Supprimer]
Supprime la position préréglée spécifiée par le numéro de position.
Bouton [Fermer]
Cliquer sur ce bouton pour fermer le menu de configuration “Position préréglée”.
Enregistrement des positions préréglées
1.
Sélectionner un numéro de position préréglée.
→
Le numéro de position préréglée sélectionné sera affiché dans le secteur “Position no.”.
Lorsque le numéro sélectionné est déjà enregistré, la caméra vidéo ira se placer sur la position préréglée sélectionnée.
2.
Déplace la caméra vidéo dans le sens souhaité.
3.
Pour afficher l’identification de préréglage dans la page “En direct”, sélectionner “Activé” pour “Identification de préréglage” et saisir le titre de position désiré que l’on souhaite afficher.
4.
Les paramétrages pour “Mise au point automatique” et “Réglage de durée de temporisation” peuvent être configurés indépendamment pour chaque position.
5.
Cliquer le bouton [Valider].
6.
Les paramétrages de chaque rubrique tel que “Super Dynamique” peuvent être configurés indépendamment pour chaque position. Les paramétrages pour “Super Dynamique”, “Compensation de contre-jour(BLC)” et “Secteur de masque” sont immédiatement mis à jour.
Remarque
•
En enregistrant la position de préréglage, l’orientation de la caméra vidéo risque de changer légèrement.
•
Quand une image qui a été tournée à l’envers par la fonction de retournement numérique est enregistrée en tant que position préréglée, elle sera mise à l’envers.