11.6.5 Configurer les paramétrages relatifs à la patrouille (menu de configuration “Patrouille”)
Cliquer sur le bouton [Configuration>>] de “Patrouille” à l’onglet [Image/Position] de la page “Image/Son” (→11.6 Configurer les paramétrages relatifs aux images et aux positions préréglées [Image/Position]).
Ici, les informations relatives à la patrouille sont paramétrées.
La fonction Patrouille peut être configurée à des fins de retenu des paramétrages de balayage panoramique, d’inclinaison, de zoom, de mise au point et de luminosité et des opérations, puis d’utiliser ces paramétrages et ces opérations retenus pour commander la caméra vidéo.
Paramétrage de Patrouille
[Numéro de formule de patrouille]
Sélectionner le numéro de modèle de patrouille. Paramétrage de patrouilleLa longueur des modèles de patrouille qui peuvent être mémorisés diffère selon le numéro de modèle.
•
1 : 2 minutes de fonctionnements peuvent être mémorisées pour Patrouille 1.
•
2 : 1 minute de fonctionnements peut être mémorisée pour Patrouille 1 et Patrouille 2.
•
4 : 30 secondes de fonctionnement peuvent être mémorisées dans Patrouille 1, Patrouille 2, Patrouille 3 et Patrouille 4 chaque.
•
Réglage implicite : 1
Remarque
•
Des opérations de patrouille mémorisées sont supprimées quand le nombre de modèles de commande est modifié.
[Formule de patrouille retenue]
Cliquer sur [] de “No. de patrouille” et sélectionner un numéro de patrouille (1-4) à partir du menu déroulant. Un astérisque (*) placé à côté d’un numéro de patrouille indique que la commande de patrouille est déjà mémorisée à ce numéro de patrouille.
Le fait de cliquer sur le bouton [Retenu] avec un numéro de patrouille sélectionné commence la mémorisation des opérations de commande de la caméra vidéo. Pendant la mémorisation, “LEARNING (***S)” est affiché sur l’écran. “*** S” correspondant à la longueur de durée de mémorisation disponible.
Cliquer sur le bouton [Arrêt] pour interrompre l’opération de mémorisation et relire les opérations de commande de caméra vidéo. Quand le temps restant est égal à zéro secondes (OS), les opérations sont automatiquement arrêtées.
Avec le numéro de patrouille sélectionné, cliquer sur le bouton [Confirme] pour reproduire les opérations de commande de la caméra vidéo.
Remarque
•
Ce qui suit sont les opérations de commande de la caméra vidéo qui peuvent être mémorisées.
–
Opérations de commande de position de démarrage
Balayage panoramique /inclinaison/zoom/position de mise au point/luminosité
–
Opérations de commande de la caméra vidéo
Balayage panoramique /inclinaison/zoom/position de mise au point/luminosité/déplacement jusqu’à la position préréglée
•
La fonction de mise au point automatique ne peut pas être utilisée quand les opérations de patrouille sont exécutées. En tant que caractéristique des objectifs zoom, quand des images sont agrandies au zoom à partir du côté “Grand-angulaire”, elles risquent d’être floues. Quand les opérations de commande de zoom sont mémorisées, en démarrant à partir du côté “Télé”, cela réduira le flou.
•
La plage de commande de patrouille part de la position horizontale et va directement jusqu’au plan inférieur de la caméra vidéo. La fonction de retournement numérique ne peut pas être utilisée.
Boutons [Zoom], boutons [Mise au point], boutons [Luminosité], tampon de commande / boutons et bouton [Allez à]
Se référer à la 1.2 À propos de la page “En direct” en ce qui concerne les descriptions sur la façon d’utiliser ces boutons ou ce tampon de commande.
Bouton [Fermer]
Cliquer sur ce bouton pour fermer le menu de configuration “Patrouille”.