Chapitre 20 Nombre d’utilisateurs qui peuvent avoir accès simultanément à l’appareil
Le nombre maximum d’utilisateurs pouvant avoir accès simultanément est de 14, ceci comprenant des utilisateurs qui reçoivent des images H.264 et les utilisateurs qui reçoivent des images JPEG. (Quand “Activé” est sélectionné pour “Flux de priorité” de “Flux de priorité” à l’onglet [Système] de la page “Gestion d’utilisateur” .) Le nombre d’utilisateurs qui peuvent accéder simultanément à l’appareil peut changer selon les paramétrages de l’environnement réseau et de la caméra vidéo. Prendre en compte les considérations suivantes.
•
Lorsque “Arrêt” est sélectionné pour “Flux de priorité” de “Flux de priorité”, un nombre maximum de 12 utilisateurs peuvent simultanément avoir accès à l’appareil.
•
Si “Priorité de fréquence de trame” est sélectionné pour “Priorité de transmission” dans “H.264(1)” ou “H.264(2)” à l’onglet [JPEG/H.264] de la page “Image/Son”, le nombre d’utilisateurs qui peuvent avoir accès simultanément à l’appareil peut être réduit.
•
Si le paramétrage “Taux binaire maxi. (par client)*” est augmenté dans “H.264(1)” ou “H.264(2)” à l’onglet [JPEG/H.264] de la page “Image/Son”, le nombre d’utilisateurs qui peuvent avoir accès simultanément à l’appareil peut être réduit.
•
Si le “Contrôle de bande passante (taux binaire)” à l’onglet [Réseau] de la page “Réseau” est restreint, le nombre d’utilisateurs qui peuvent avoir accès simultanément à l’appareil peut être réduit.

Nombre d’utilisateurs qui peuvent avoir accès simultanément à l’appareil | Augmenter |  | Diminuer | Connexion H.264 : environ 10 personnes
“Priorité de transmission” dans “H.264(1)” ou “H.264(2)” à l’onglet [JPEG/H.264] | Taux binai. cons./Meilleur effort |  | Priorité de fréquence de trame | Priorité de fréquence de trame
“Taux binaire maxi. (par client)*” dans “H.264(1)” ou “H.264(2)” à l’onglet [JPEG/H.264] | 64kb/s |  | 14336ko/s* | 1536kb/s*
“Contrôle de bande passante (taux binaire)” à l’onglet [Réseau] | Illimité |  | 64kb/s | Illimité

Remarque
•
Lorsque “Multidiffusion” est sélectionné pour “Type de transmission” dans “H.264(1)” ou “H.264(2)” à l’onglet [JPEG/H.264] de la page “Image/Son”, seul le premier utilisateur qui a accès pour contrôler les images H.264 sera compris dans le nombre maximum. Le deuxième et les utilisateurs ultérieurs qui contrôlent les images H.264 ne seront pas inclus dans le nombre maximum.
•
Lorsque “Activé” est sélectionné pour “Flux de priorité” de “Flux de priorité” à l’onglet [Système] de la page “Gestion d’utilisateur”, étant donné que la bande passante de réseau est constamment réservée pour “Flux de priorité”, le nombre d’utilisateurs pouvant avoir accès simultanément à l’appareil peut être réduit.
•
Lorsque “HTTPS” est sélectionné pour “HTTPS” - “Connexion” à l’onglet [Réseau] de la page “Réseau”, le nombre d’utilisateurs qui peuvent avoir accès simultanément à l’appareil peut être réduit.