11.2 Configurer les paramétrages relatifs au rapport hauteur-largeur d’image (SW397/SC387)
Cliquer l’onglet [JPEG/H.264] de la page “Image/Son”. (→9.1 Comment afficher le menu de configuration, 9.2 Comment effectuer des opérations dans le menu de configuration)
[Rapport hauteur-largeur d’image]
Configurer le rapport hauteur-largeur d’image. Quand le rapport hauteur-largeur d’image est 4:3, le configurer soit pour utiliser VGA ou 800x600 en tant que “VGA” et “800x600” ne peut pas être utilisé en même temps.
4:3 (VGA)/4:3 (800x600)/16:9
•
Réglage implicite : 16:9
IMPORTANT
•
Les positions des secteurs risquent de se déplacer de l’alignement si le paramétrage “Rapport hauteur-largeur d’image” est modifié quand le paramétrage de secteur de masque (→11.6.2 Paramètre les secteurs de masquage) est configuré. Par conséquent, nous recommandons de configurer chaque paramétrage de secteur de masque après la configuration du “Rapport hauteur-largeur d’image”.
Remarque
•
Lorsque “Activé” est sélectionné pour “VIQS” et que la valeur de paramètre du rapport hauteur-largeur d’image est modifiée de “4:3” à “16:9”, s’assurer que la valeur du paramètre VIQS ne dépasse pas la valeur maximum désignée.