11.7 Configurer les paramétrages relatifs au son [Son]
Cliquer l’onglet [Son] de la page “Image/Son”. (→9.1 Comment afficher le menu de configuration, 9.2 Comment effectuer des opérations dans le menu de configuration)
Les paramétrages relatifs au son peuvent être configurés dans cette page.
Remarque
•
Les images et le son ne seront pas synchronisés. Par conséquent, les images et le son risquent parfois de ne pas être synchronisés.
•
Une coupure du son risque de se produire en fonction de l’environnement réseau.
[Mode de son]
Sélectionner le mode de communication utilisé pour la transmission ou la réception des données audio entre la caméra vidéo et l’ordinateur personnel parmi les options suivantes.
•
Arrêt: Ne reçoit pas ni ne transmet les données audio entre la caméra vidéo et l’ordinateur personnel. Par conséquent, aucun des paramétrages et aucune des commandes relatives au son ne seront invalidés.
•
Entrée micro.: L’ordinateur personnel reçoit les données audio provenant de la caméra vidéo. Le son peut être entendu avec les images sur l’ordinateur personnel. Les images et le son ne seront pas synchronisés.
•
Sortie audio: Les données audio provenant de l’ordinateur personnel seront transmises à la caméra vidéo. Le son peut être entendu par le haut-parleur connecté à la caméra vidéo.
•
Interactif (Semi-duplex): Disponible autant pour la réception que la transmission. Cependant, les données audio ne peuvent pas transmises et reçues simultanément.
•
Interactif (Duplex total): Disponible simultanément autant pour la réception que la transmission.
•
Réglage implicite : Arrêt
Remarque
•
Un ronflement risque de se produire en fonction des conditions d’utilisation. Si ce ronflement se manifeste, empêcher la production du son par l’ordinateur personnel d’être recueilli par le microphone de l’ordinateur personnel.
•
Lorsque “Multidiffusion” est sélectionné pour “Type de transmission” à l’onglet [JPEG/H.264] de la page “Image/Son”, “Sortie audio” ne sera plus disponible pendant le contrôle des images H.264. Pour valider “Sortie audio”, cliquer sur le bouton [JPEG] de la page “En direct”.
•
“Enregistrement du son” et “Détection de son” peuvent seulement être configurés lorsque “Entrée micro.” ou “Interactif (Duplex total)” est sélectionné pour “Transmission/réception son”.
[Format d’encodage audio]
Sélectionner le format d’encodage audio à partir de G.726 et de G.711.
•
Réglage implicite : G.726
Remarque
•
G.711 est disponible seulement quand “Entrée micro.” est sélectionné pour “Transmission/réception son”.
[Taux binaire audio]
Sélectionner “16kb/s” ou “32kb/s” comme débit binaire audio utilisé pour la transmission ou la réception des données audio.
•
Réglage implicite : 32kb/s
Remarque
•
En utilisant “Contrôle de bande passante (taux binaire)” (→17.1 Configurer les paramétrages de réseau [Réseau]) avec un débit binaire réduit, sélectionner “16kb/s” pour “Taux binaire audio” si l’on souhaite accorder la priorité à l’intervalle de rafraîchissement JPEG ou à la priorité de transmission H.264.
•
[Taux binaire audio] n’est pas disponible quand “G.711” est sélectionné pour “Format d’encodage audio”.
[Volume d’entrée micro. (Caméra à ord. pers.)]
Sélectionner un niveau de volume sur l’ordinateur personnel pour écouter le son transmis à partir de la caméra vidéo.
•
Micro Élv.: Le niveau de volume deviendra élevé. Ce réglage sera appliqué quand le son est appliqué à la caméra vidéo à l’aide d’un microphone.
•
Micro Moy.: Le niveau de volume deviendra moyen. Ce réglage sera appliqué quand le son est appliqué à la caméra vidéo à l’aide d’un microphone.
•
Micro Fbl.: Le niveau de volume deviendra réduit. Ce réglage sera appliqué quand le son est appliqué à la caméra vidéo à l’aide d’un microphone.
•
Ligne Élv.: Le niveau de volume deviendra élevé. Ce réglage sera appliqué quand le son est appliqué à la caméra vidéo à l’aide d’une entrée de ligne.
•
Ligne Moy.: Le niveau de volume deviendra moyen. Ce réglage sera appliqué quand le son est appliqué à la caméra vidéo à l’aide d’une entrée de ligne.
•
Ligne Fbl.: Le niveau de volume deviendra réduit. Ce réglage sera appliqué quand le son est appliqué à la caméra vidéo à l’aide d’une entrée de ligne.
•
Réglage implicite : Micro Moy.
Remarque
•
Ces paramétrages sont liés aux paramétrages de volume de “Enregistrement du son” et “Détection de son”.
[Intervalle d’entrée micro.(Caméra à ord. pers.)]
Sélectionner un intervalle de réception audio parmi les options suivantes.
20ms/ 40ms/ 80ms/ 160ms
•
Réglage implicite : 40ms
Remarque
•
Quand un intervalle plus court est sélectionné, le délai d’attente sera plus court. Quand un intervalle plus long est sélectionné, une coupure du son risque de se produire même si le délai d’attente est plus long. Sélectionner un intervalle en fonction de l’environnement réseau.
[Volume de sortie son(ordinateur personnel à caméra vidéo)]
Sélectionner un niveau de volume sur la caméra vidéo pour écouter le son transmis à partir de l’ordinateur personnel.
Élv./ Moy./ Fbl.
•
Réglage implicite : Moy.
[Intervalle de sortie son(ordinateur personnel à caméra vidéo)]
Sélectionner un intervalle de transmission audio parmi les options suivantes.
160ms/ 320ms/ 640ms/ 1280ms
•
Réglage implicite : 640ms
Remarque
•
Quand un intervalle plus court est sélectionné, le délai d’attente sera plus court. Quand un intervalle plus long est sélectionné, une coupure du son risque de se produire même si le délai d’attente est plus long. Sélectionner un intervalle en fonction de l’environnement réseau.
•
Le son risque de subir provisoirement une coupure ou des parasites peuvent être entendus lorsque plusieurs utilisateurs y accèdent en même temps. Il est possible de réduire la coupure du son ou des parasites en paramétrant sur un plus long intervalle à “Intervalle de sortie son(ordinateur personnel à caméra vidéo)”.
•
Une coupure du son risque de se produire en fonction de l’environnement réseau.
[Port de sortie son(ordinateur personnel à caméra vidéo)]
Spécifier le numéro de port de transmission (le numéro de port de la caméra vidéo utilisée pour recevoir les données audio transmises à partir de l’ordinateur personnel.
•
Numéro de port disponible : 1024-50000 (uniquement les nombres pairs sont disponibles.)
•
Réglage implicite : 34004
Remarque
•
Le numéro de port de transmission spécifié pour “Port de sortie son(ordinateur personnel à caméra vidéo)” sera utilisé uniquement lorsque “Port de diffusion unique (MANUEL)” est sélectionné pour “Type de transmission” (→11.4 Configurer les paramétrages relatifs aux images H.264 [JPEG/H.264]).
Lorsque “Arrêt” est sélectionné pour “Transmission H.264” (→11.4 Configurer les paramétrages relatifs aux images H.264 [JPEG/H.264]) ou lorsque “Port de diffusion unique (AUTO)” ou “Multidiffusion” est sélectionné pour “Type de transmission”, il n’est pas nécessaire de spécifier le numéro de port de transmission.
[Niveau autorisé de transmission/réception son]
Sélectionner un niveau d’accès de transmission ou de réception audio parmi les options suivantes.
1. Niveau 1 seul./ 2. Niveau 2 ou sup./ 3. Tous les utilisat.
•
Réglage implicite : 3. Tous les utilisat.
Remarque
•
Pour obtenir de plus amples informations sur le niveau d’accès, se référer à la Chapitre 15 Configurer les paramétrages relatifs à l’authentification [Gestion d’utilisateur].