19.3 Vérifier l’état [Statut]
Cliquer l’onglet [Statut] de la page “Maintenance”. (→9.1 Comment afficher le menu de configuration, 9.2 Comment effectuer des opérations dans le menu de configuration)
L’état de cette caméra vidéo peut être vérifié à partir de cette page.
[Viewnetcam.com]
•
Serveur: L’URL du serveur de service “Viewnetcam.com” sera affichée.
•
Statut: L’état de l’enregistrement pour “Viewnetcam.com” sera affiché.
•
URL personnel(Caméra vidéo): L’URL de la caméra vidéo enregistrée pour “Viewnetcam.com” sera affichée.
[UPnP]
•
Numéro de port(HTTP), Numéro de port(HTTPS): Le numéro de port qui est paramétré pour le suivi de port UPnP sera affiché.
•
Statut: L’état de suivi de port sera affiché.
•
Adresse globale routeur: L’adresse globale du routeur sera affichée.
[Auto-vérification]
Le résultat de l’auto-vérification du matériel sera affiché.
[Informations matériel]
Les informations telles que le nombre de fois la caméra vidéo a subi un balayage panoramique ou un réglage d’inclinaison.
Remarque
•
Se référer à notre site Web (http://security.panasonic.com/pss/security/support/info.html) pour obtenir de plus amples informations à propos des états affichés (relatifs au service “Viewnetcam.com”, à la fonction UPnP ou à l’auto-vérification).