11.4 Configurer les paramétrages relatifs aux images H.264 [JPEG/H.264]
Cliquer l’onglet [JPEG/H.264] de la page “Image/Son”. (→9.1 Comment afficher le menu de configuration, 9.2 Comment effectuer des opérations dans le menu de configuration)
Configurer les paramétrages relatifs aux images H.264 tels que “Taux binaire maxi. (par client)”, “Taille de l’image d’importation” et “Qualité d’image”, etc. dans cette section. Se référer à la 11.3 Configurer les paramétrages relatifs aux images JPEG [JPEG/H.264] pour les paramétrages relatifs aux images JPEG.
H.264(1)/H.264(2)
[Transmission H.264]
Sélectionner “Activé” ou “Arrêt” pour déterminer s’il faut transmettre ou non les images H.264.
•
Activé: Transmet les images H.264.
•
Arrêt: Ne transmet pas les images H.264.
•
Réglage implicite : Activé
Remarque
•
Lorsque “Activé” est sélectionné pour “Transmission H.264” dans “H.264(1)” ou “H.264(2)”, l’affichage autant des images H.264 et des images JPEG sera disponible à la page “En direct”.
•
Lorsque “Activé” est sélectionné pour “Transmission H.264” dans “H.264(1)” et “H.264(2)”, les images H.264 peuvent être visionnées à l’aide d’autres périphériques avec chaque paramétrage.
•
Lorsque “Activé” est sélectionné pour “Transmission H.264” dans “H.264(1)” et “H.264(2)”, l’intervalle de transmission des images JPEG risque parfois d’être plus long.
[Mode Internet (sur HTTP)]
Sélectionner “Activé” lors de la transmission des images H.264 par l’intermédiaire de l’Internet. Il est possible de transmettre les images H.264 sans changer les paramétrages du routeur à haut débit configurés pour les images JPEG.
•
Activé: Les images H.264 et le son seront transmis en utilisant le port HTTP. Se référer à la [Port HTTP] pour obtenir de plus amples informations au sujet des paramétrages de numéro de port HTTP.
•
Arrêt: Les images H.264 et le son seront transmis en utilisant le port UDP.
•
Réglage implicite : Arrêt
Remarque
•
Lorsque “Activé” est sélectionné, seul “Port de diffusion unique (AUTO)” est disponible pour “Type de transmission”.
•
Quand “Activé” est sélectionné, cela peut prendre du temps avant de commencer à afficher les images H.264.
•
Quand “Activé” est sélectionné, les images H.264 risquent de ne pas être affichées selon le nombre d'utilisateurs d’accès concourants et la disponibilité des données son, etc.
•
Quand “Activé” est sélectionné, seul l’accès IPv4 est disponible.
[Taille de l’image d’importation]
Sélectionner une taille de capture d’image parmi les options suivantes.
Lorsque “2 mégapixels [16:9]” est sélectionné pour “Mode de capture d’image”.
H.264(1): 1920x1080/640x360/320x180
H.264(2): 640x360/320x180
Lorsque “1,3 mégapixel [16:9]” est sélectionné pour “Mode de capture d’image”.
1280x720*1/640x360/320x180
Lorsque “1,3 mégapixel [4:3]” est sélectionné pour “Mode de capture d’image”.
1280x960*1/VGA/QVGA
Lorsque “16:9” est sélectionné pour “Rapport hauteur-largeur d’image”.
1280x720/640x360/320x180
Lorsque “4:3 (VGA)” est sélectionné pour “Rapport hauteur-largeur d’image”.
1280x960/VGA/QVGA
Lorsque “4:3 (800x600)” est sélectionné pour “Rapport hauteur-largeur d’image”.
1280x960/800x600/QVGA
•
Réglage implicite :
–
H.264(1): 1920x1080
–
H.264(2): 640x360
–
H.264(1): 1280x720
–
H.264(2): 640x360
[Priorité de transmission]
Sélectionner une priorité de transmission pour les images H.264 parmi les propositions suivantes.
•
Taux binai. cons.: Les images H.264 seront transmises avec le débit binaire sélectionné pour “Taux binaire maxi. (par client) *”.
•
Priorité de fréquence de trame: Les images H.264 seront transmises avec la fréquence de trame sélectionnée pour “Fréquence de trame*”.
•
Meilleur effort: Selon la largeur de la bande passante de réseau, les images H.264 seront transmises avec le débit binaire variant entre les débits binaires maximum et minimum qui sont paramétrés pour “Taux binaire maxi. (par client)*”.
•
VBR avancé: Les images H.264 seront transmises avec la fréquence de trame sélectionnée pour “Fréquence de trame*”. Des images sont transmises de telle sorte que le débit de transmission moyen au cours de la période spécifiée pour “Période de durée de contrôle” est le débit binaire sélectionné pour “Taux binaire maxi. (par client)*”.
•
Réglage implicite : Priorité de fréquence de trame
Remarque
•
Quand “Priorité de fréquence de trame” ou “VBR avancé” est sélectionné pour “Priorité de transmission”, le nombre des utilisateurs qui peuvent accéder à la caméra vidéo risque d’être plus limité (risque d’être moins de 10).
[Fréquence de trame*]
Sélectionner une fréquence de trame pour les images H.264 parmi les propositions suivantes.
1f/s/ 3f/s/ 5f/s*/ 7,5f/s*/ 10f/s*/ 12f/s*/ 15f/s*/ 20f/s*/ 30f/s*
•
Réglage implicite : 30f/s*
Remarque
•
Ce réglage est disponible quand “Priorité de fréquence de trame” ou “VBR avancé” est sélectionné pour “Priorité de transmission”.
•
“Fréquence de trame*” est limité par “Taux binaire maxi. (par client)*”. C’est la raison pour laquelle, la fréquence de trame risque d’être inférieure à la valeur spécifiée lorsque toute valeur de paramétrage accompagnée d’un astérisque (*) est sélectionnée.
[Seuil de tolérance de salve]
Sélectionner dans quelles proportions le débit binaire peut dépasser “Taux binaire maxi. (par client)*” parmi les options suivantes.
Élv./Moy./Fbl.
Réglage implicite : Fbl.
Remarque
•
Ce paramétrage est seulement disponible quand “VBR avancé” est sélectionné pour “Priorité de transmission”.
•
En fonction du débit binaire H.264 utilisé, le débit binaire de synchronisation peut seulement changer d’une valeur maximum d’environ de 4 fois pour “Élv.”, de 2,5 fois pour “Moy.” et de 1,5 fois pour “Fbl.”.
[Période de durée de contrôle]
Sélectionner la période pendant laquelle le débit binaire sera régulé parmi les options suivantes. Les images sont transmises de telle sorte que le débit de transmission moyen au cours de la période sélectionnée devienne le taux binaire sélectionné pour “Taux binaire maxi. (par client)*”.
1h/6h/24h/1 semaine
Réglage implicite : 24h
Remarque
•
Ce paramétrage est seulement disponible quand “VBR avancé” est sélectionné pour “Priorité de transmission”.
[Taux binaire maxi. (par client)*]
Sélectionner un débit binaire H.264 par client parmi les options suivantes. Quand “Meilleur effort” est sélectionné pour “Priorité de transmission”, paramétrer les débits binaires maximum et minimum.
64kb/s/ 128kb/s*/ 256kb/s*/ 384kb/s*/ 512kb/s*/ 768kb/s*/ 1024kb/s*/ 1536kb/s*/ 2048kb/s*/ 3072kb/s*/ 4096kb/s*/ 6144kb/s*/ 8192kb/s*/ 10240kb/s*/ 12288kb/s*/ 14336kb/s*
•
Réglage implicite :
–
H.264(1): 4096kb/s*
–
H.264(2): 1536kb/s*
* La plage des débits binaires qui peuvent être configurés pour les débits binaires H.264 diffère selon la “Taille de l’image d’importation”.
•
QVGA, VGA, 320x180, et 640x360 : 64kb/s - 4096kb/s*
•
800x600 : 128kb/s* - 4096kb/s*
•
1280x960 et 1280x720 : 256kb/s* - 8192kb/s *
•
1920x1080 : 512kb/s* - 14336kb/s*
Remarque
•
Quand “14336kb/s” est sélectionné, le nombre d’utilisateurs pouvant accéder aux images H.264 sera limité à “1”. (Un seul utilisateur peut accéder aux images H.264.)
•
Le débit binaire H.264 est limité par “Contrôle de bande passante (taux binaire)” à l’onglet [Réseau] sur la page “Réseau” page (→17.1 Configurer les paramétrages de réseau [Réseau]). C’est la raison pour laquelle, le débit binaire risque d’être inférieur à la valeur lorsqu'une valeur de paramétrage accompagnée d’un astérisque (*) placé à droite est sélectionnée.
[Qualité d’image]
Sélectionner la qualité d’image pour les images H.264 comme suit.
Fbl.(priorité au mouvement)/ Normal/ Précis (priorité à la qualité d’image)
•
Réglage implicite : Normal
Remarque
•
Ce réglage est disponible quand “Taux binai. cons.” ou “Meilleur effort” est sélectionné pour “Priorité de transmission”.
[Intervalle de rafraîchissement]
Sélectionner un intervalle (intervalle d’une image: 0,2 - 5 secondes) pour le rafraîchissement des images H.264 affichées.
Si un environnement réseau où se produit de fréquentes erreurs est utilisé, réduire l’intervalle de rafraîchissement de H.264 afin de réduire les déformations d’image. Cependant, l’intervalle de rafraîchissement risque d’être plus long que la valeur paramétrée.
0,2s/ 0,25s/ 0,33s/ 0,5s/ 1s/ 2s/ 3s/ 4s/ 5s
•
Réglage implicite : 1s
[Type de transmission]
Sélectionner le type de transmission pour les images H.264 comme suit.
•
Port de diffusion unique (AUTO): Un nombre maximum de 14 utilisateurs peuvent accéder en parallèle à la même caméra vidéo. “Diffusion unique1 (Image)” et “Diffusion unique2 (Audio)” seront automatiquement sélectionnés au moment de la transmission des images et du son à partir de la caméra vidéo. Lorsqu’il n’est pas nécessaire de déterminer le numéro de port pour la transmission des images H.264 comme dans le cas de l’utilisation d’un environnement en réseau LAN en particulier, il est recommandé de sélectionner “Port de diffusion unique (AUTO)”.
•
Port de diffusion unique (MANUEL): Un nombre maximum de 14 utilisateurs peuvent accéder en parallèle à la même caméra vidéo. Il est nécessaire de sélectionner “Diffusion unique1 (Image)” et “Diffusion unique2 (Audio)” en mode manuel pour la transmission des images et du son à partir de la caméra vidéo.
Il est possible de déterminer le numéro de port du routeur utilisé pour la transmission des images H.264 par l’intermédiaire de l’Internet en paramétrant “Port de diffusion unique (MANUEL)” (→17.1 Configurer les paramétrages de réseau [Réseau]). Se référer aux instructions d’utilisation du routeur utilisé.
•
Multidiffusion: Un nombre illimité d’utilisateurs peuvent accéder en parallèle à la même caméra vidéo. Remplir le champ de saisie de “Adresse multidiffusion”, “Port multidiffusion” et “Limites TTL/HOP de multidiffusion” quand une transmission des images H.264 en mode multidiffusion est exécutée. Se référer à la 1.1 Contrôle des images provenant d’une seule caméra vidéo pour obtenir de plus amples informations sur le nombre d’accès en parallèle maximum.
•
Réglage implicite : Port de diffusion unique (AUTO)
[Diffusion unique1 (Image)]*2
Saisir le numéro de port Unicast (utilisé pour transmettre les images à partir de la caméra vidéo).
•
Numéro de port disponible : 1024 - 50000 (uniquement les nombres pairs sont disponibles.)
•
Réglage implicite :
–
H.264(1): 32004
–
H.264(2): 32014
[Diffusion unique2 (Audio)]*2
Saisir le numéro de port Unicast (utilisé pour transmettre le son à partir de la caméra vidéo).
•
Numéro de port disponible : 1024 - 50000 (uniquement les nombres pairs sont disponibles.)
•
Réglage implicite :
–
H.264(1): 33004
–
H.264(2): 33014
[Adresse multidiffusion]*3
Saisir l’adresse IP de multidiffusion. Les images et le son seront transmis à l’adresse IP spécifiée.
•
Adresse IPv4 disponible : 224.0.0.0 - 239.255.255.255
•
Adresse IPv6 disponible : Adresse de multidiffusion à partir de “AV RAP”
•
Réglage implicite :
–
H.264(1): 239.192.0.20
–
H.264(2): 239.192.0.21
Remarque
•
Saisir une adresse IP de multidiffusion après avoir vérifié la disponibilité des adresses de multidiffusion.
[Port multidiffusion]*3
Saisir le numéro de port de multidiffusion (utilisé pour transmettre les images à partir d’une caméra vidéo).
•
Numéro de port disponible : 1024 - 50000 (uniquement les nombres pairs sont disponibles.)
•
Réglage implicite : 37004
Remarque
•
Quand le son est transmis à partir de la caméra vidéo, le numéro de port à utiliser sera le numéro de port de multidiffusion plus “1000”.
[Limites TTL/HOP de multidiffusion]*3
Saisir une valeur limite pour “Limites TTL/HOP de multidiffusion”.
•
Valeur disponible : 1-254
•
Réglage implicite : 16
IMPORTANT
•
En transmettant une image H.264 par l’intermédiaire d’un réseau, l’image transmise risque parfois de ne pas être affichée selon les paramétrages d’un serveur proxy ou d’un pare-feu. Dans ce cas, se référer à l’administrateur réseau.
•
Lorsque deux ou davantage de cartes d’interface réseau sont installées dans l’ordinateur personnel utilisé, la ou les cartes d’interface réseau qui ne sont pas utilisées pour la réception des images doivent être invalidées lors de l’affichage des images en utilisant le port multidiffusion.
[Affichage de vidéo d’observation directe sur le navigateur (mémoire tampon)]
Exécuter les paramétrages pour afficher les images de caméra vidéo sur le logiciel de visionneuse.
•
Activé: Des images sont provisoirement stockées sur l’ordinateur et sont affichées plus régulièrement.
•
Arrêt: Les images sont affichées en temps réel et ne sont pas stockées sur l’ordinateur.
•
Réglage implicite : Arrêt
[Débit d'affichage initial sur le navigateur]
Configurer quel est le type des images qui sont initialement affichées sur la page “En direct”.
H.264: Affiche initialement les images H.264 sur la page “En direct”.
JPEG: Affiche initialement les images JPEG sur la page “En direct”.
Réglage implicite : H.264
Remarque
•
Même lorsque “H.264” est sélectionné, si “Arrêt” est sélectionné pour “Transmission H.264”, seules des images JPEG sont affichées.
*1
Il n’est pas possible de configurer ce paramétrage pour les deux H.264(1) et H.264(2) simultanément.
*2
Il est nécessaire de spécifier le numéro de port de transmission unique lorsque “Port de diffusion unique (MANUEL)” est sélectionné pour “Type de transmission”.
*3
Il est nécessaire de spécifier le numéro d’adresse IP de transmission multiple lorsque “Multidiffusion” est sélectionné pour “Type de transmission”.