11.6.2 Paramètre les secteurs de masquage
Quand “Arrêt” est sélectionné pour le paramètre “Super Dynamique(SD)” et “Compensation de contre-jour(BLC)”, il est possible de compenser l’éclairage de contre-jour en masquant les zones plus lumineuses.
1.
Faire apparaître le menu de configuration “Réglage d’image”. (→11.6 Configurer les paramétrages relatifs aux images et aux positions préréglées [Image/Position])
2.
Cliquer le bouton [Démarrage] de “Secteur de masque”.
→
Les bordures apparaîtront et l’image affichée à l’onglet [Image/Position] sera divisée en 48 parties (6x8).
3.
Cliquer les zones divisées à masquer.
→
Les zones qui clignotent seront masquées et deviendront blanches. Cliquer encore une fois sur la zone pour annuler le masquage.
4.
Cliquer le bouton [Fin] après avoir complété les zones de masquage.
→
Les bordures de l’image affichée à l’onglet [Image/Position] disparaîtront.
IMPORTANT
•
Le secteur de masque risque de se déplacer par rapport à l’alignement quand le paramétrage JPEG/H.264 “Mode de capture d’image” ou “Rapport hauteur-largeur d’image” est modifié. Veiller à vérifier le paramétrage après un changement du paramétrage de “Mode de capture d’image”.
•
La zone de masquage risque de se déplacer hors de l’alignement quand le paramétrage “Extra zoom optique” est modifié. Veiller à vérifier le paramétrage après un changement du paramétrage de “Extra zoom optique”.
Remarque
•
Lorsque le bouton [Réinit.] est cliqué, le masquage de toutes les zones masquées sera annulé.