2.2 Contrôle des images sur un terminal mobile
Il est possible de se connecter à la caméra vidéo en utilisant un terminal mobile en passant par l’intermédiaire de l’Internet et de surveiller les images (MJPEG seulement) provenant de la caméra vidéo sur l’écran du terminal mobile. Les images subissent automatiquement un rafraîchissement afin d’afficher la dernière image.
Les terminaux mobiles compatibles sont indiqués comme suit. (En date du mois de février 2013)
–
iPad, iPhone, iPod touch (iOS 4.2.1 ou ultérieur)
–
Terminaux mobiles Android™
Quand un terminal Android est utilisé, une image au format MJPEG est affichée par le navigateur Firefox®, mais une image au format JPEG est affichée par le navigateur standard.
Pour obtenir de plus amples informations sur les appareils compatibles, référez-vous à notre site Web (http://security.panasonic.com/pss/security/support/info.html).
IMPORTANT
•
Lorsque la fenêtre d’authentification apparaît, saisir le nom d’utilisateur et le mot de passe. Le nom d’utilisateur et le mot de passe par défaut sont les suivants.
Nom de l’utilisateur: admin
Mot de passe: 12345
Pour renforcer la sécurité, changer le mot de passe pour l’utilisateur “admin”. (→15.1 Configurer les paramétrages relatifs à l’authentification d’utilisateur [Auth. util.])
•
Quand “2 mégapixels [16:9]” est sélectionné pour “Mode de capture d’image”, la taille de capture d’image maximum est de 640x360.
Remarque
•
Il est nécessaire de configurer au préalable les paramétrages de réseau du terminal mobile pour se connecter à l’Internet et contrôler les images à surveiller provenant de la caméra vidéo. (→Chapitre 17 Configuration des paramétrages de réseau [Réseau])
1.
Accéder au site à la “http://adresse IP//cam”*1 ou “http://Nom d’hôte enregistré dans le serveur DDNS/cam”*2 en utilisant un terminal mobile.
→
Les images provenant de la caméra vidéo seront affichées.
Secteur des images d’observation directe
Affiche les images provenant de la caméra vidéo.
Secteur des boutons de commande
Quand des fonctions sont sélectionnées dans le secteur de sélection de fonction , des boutons servant à actionner ces fonctions sont affichés.
Secteur de commande de zoom
Des boutons servant à actionner le zoom sont affichés.
Secteur de sélection de fonction
Affiche les fonctions qui peuvent être commandées. Quand une fonction est sélectionnée à partir d’ici, elle est affichée dans le secteur des boutons de commande .
2.
Cliquer sur le bouton de la fonction que vous voulez actionner.
Balayage panoramique/réglage d’inclinaison
Préréglage
Commande de résolution
Commande AUX
Affichage de mise au point
Affichage de zoom
Chaque fonction est expliquée ci-dessous.
Balayage panoramique/réglage d’inclinaison
Appuyer sur le bouton pour afficher les boutons utilisés pour commander le balayage panoramique /le réglage d’inclinaison sur l’écran. Le balayage panoramique/ le réglage d’inclinaison peuvent être réglés dans chaque direction avec les boutons , , et .
Préréglage
Appuyer sur le bouton pour afficher les boutons utilisés pour sélectionner la position préréglée sur l’écran. Les images de caméra vidéo sont affichées des directions de caméra vidéo préréglées enregistrées selon les numéros de préréglage sélectionnés à partir des boutons.
•
Seuls les numéros de position 1-4 pour les positions de préréglage sont affichés.
•
Seules les positions préréglées enregistrées sont affichées. Les positions préréglées non enregistrées ne sont pas affichées.
Commande de résolution
Appuyer sur le bouton pour afficher les boutons utilisés pour sélectionner la résolution de l’écran. La résolution peut être modifiée en sélectionnant un réglage de résolution à partir de ces boutons.
Mode de capture d’image
•
Images “2 mégapixels [16:9]” : Change la taille de capture d’image entre 320x180 et 640x360 (par réglage implicite).
•
Images “1,3 mégapixel [16:9]” : Change la taille de capture d’image entre 320x180, 640x360 (par réglage implicite) et 1280x720.
•
Images “1,3 mégapixel [4:3]” : Change la taille de capture d’image entre 320x240, 640x480 (par réglage implicite) et 1280x960.
•
Image dans le rapport hauteur-largeur d’image de “4:3 (VGA)” : Change la taille de capture d’image entre 320x240, 640x480 (par réglage implicite) et 1280x960.
•
Image dans le rapport hauteur-largeur d’image de “4:3 (800x600)” : Change la taille de capture d’image entre 320x240, 800x600 (par réglage implicite) et 1280x960.
•
Image dans le rapport hauteur-largeur d’image de “16:9” : Change la taille de capture d’image entre 320x180, 640x360 (par réglage implicite) et 1280x720.
Commande AUX
Appuyer sur le bouton pour afficher les boutons utilisés pour commander la sortie AUX sur l’écran. Les bornes de sortie AUX peuvent être contrôlées avec les boutons et .
Cette fonction sera uniquement affichée lorsque “Borne 3” est sélectionné pour “Sortie AUX” dans le menu de configuration. (→13.1 Configurer les paramétrages relatifs à l’action d’alarme [Alarme])
Affichage de mise au point
Appuyer sur le bouton pour afficher les boutons utilisés pour commander la mise au point sur l’écran. Le réglage de mise au point de la caméra vidéo peut être réglé avec les boutons , et .
Affichage de zoom
Le réglage de zoom de la caméra vidéo peut être réglé avec les boutons , et .
Remarque
•
Il est possible de changer la taille de l’image affichée sur le terminal mobile en accédant aux adresses suivantes.
–
Affichage de grande dimension : http://IP address/cam/dl
–
Affichage moyen : http://IP address/cam/dm
–
Affichage de petite dimension : http://IP address/cam/ds
•
Quand la résolution est modifiée par la commande de résolution, la résolution affichée change mais la taille de l’image demeure la même.
•
Lorsque le numéro de port HTTP par défaut “80” est modifié, saisir “http://adresse IP : (deux points) + numéro de port/cam”*1 dans la case d’adresse du navigateur. Lorsque la fonction DDNS est utilisée, accéder au site avec “http://Nom d’hôte enregistré dans le serveur DDNS : (deux points) + numéro de port/cam”*2.
•
Lorsque “HTTPS” est sélectionné pour “HTTPS” - “Connexion” à l’onglet [Réseau] de la page “Réseau”, saisir comme suit.
“https://adresse IP : (deux points) + numéro de port/cam” ou “https://Host name enregistré dans le serveur DDNS : (deux points) + numéro de port/cam”
•
Lorsque la fenêtre d’authentification apparaît, saisir le nom d’utilisateur d’un administrateur et le mot de passe. Selon le terminal mobile utilisé, la saisie du mot de passe peut être exigée à chaque fois que l’écran est commuté.
•
Il est impossible de transmettre ou de recevoir le son en utilisant un terminal mobile.
•
Selon le terminal mobile utilisé, des images de plus grande taille risquent de ne pas pouvoir être affichées. Dans ce cas, le fait de sélectionner “9 Inférieur” pour le “Paramétrage de qualité d’image” de “JPEG” (→11.3 Configurer les paramétrages relatifs aux images JPEG [JPEG/H.264]) permet parfois de résoudre ce problème;
•
Selon le terminal mobile utilisé ou de son plan contractuel, l’accès risque d’être impossible.
*1
Adresse IP est l’adresse IP WAN globale du routeur qui peut être accédé via l’Internet. Cependant, en cas d’accès au même réseau LAN que celui de la caméra vidéo avec un terminal mobile sans fil compatible, l’adresse IP est l’adresse IP locale.
*2
Seulement lors de l’accès à la caméra vidéo par l’intermédiaire de l’Internet.