16.2 Configurer les paramétrages relatifs au serveur FTP [FTP]
Cliquer l’onglet [FTP] de la page “Serveur”. (→9.1 Comment afficher le menu de configuration, 9.2 Comment effectuer des opérations dans le menu de configuration)
Les paramétrages relatifs au serveur FTP utilisé pour transmettre les images d’alarme peuvent être configurés dans cette page.
[Adresse de serveur FTP]
Saisir l’adresse IP ou le nom d’hôte du serveur FTP.
•
Nombre disponible de caractères : 1 - 128 caractères
•
Caractères disponibles : Les caractères alphanumériques, les deux points ( :), le point (.), le trait de soulignement (_) et le trait d’union (-).
IMPORTANT
•
Au moment de saisir le nom d’hôte pour “Adresse de serveur FTP”, il est nécessaire de configurer les paramétrages DNS à l’onglet [Réseau] de la page “Réseau”. (→17.1 Configurer les paramétrages de réseau [Réseau])
[Nom de l’utilisateur]
Saisir le nom de l’utilisateur (nom d’accès) pour accéder au serveur FTP.
•
Nombre disponible de caractères : 1 - 32 caractères
•
Caractères non disponibles : " & : ; \
[Mot de passe]
Saisir le mot de passe pour accéder au serveur FTP.
•
Nombre disponible de caractères : 0 - 32 caractères
•
Caractères non disponibles : " &
[Port de commande]
Saisir le numéro de port à utiliser pour le serveur FTP.
•
Numéro de port disponible : 1-65535
•
Réglage implicite : 21
Les numéros de port suivants ne sont pas disponibles étant donné qu’ils sont déjà utilisés.
20, 23, 25, 42, 53, 67, 68, 69, 80, 110, 123, 161, 162, 443, 995, 10669, 10670
[Mode FTP]
Sélectionner “Passif” ou “Actif” pour le mode FTP.
Normalement, sélectionner “Passif”. Quand il est impossible de se connecter après avoir sélectionné “Passif”, essayer de se connecter après avoir sélectionné “Actif”.
•
Réglage implicite : Passif