13.2.1 Configurer les paramétrages relatifs au Paramétrage par expéditeur (menu de configuration “Paramétrage par expéditeur”)
À l’onglet [Alarme] de la page “Alarme” (→13.2 Configurer les paramétrages relatifs à l’action sur caméra vidéo lors d’une occurrence d’alarme [Alarme]), cliquer sur “Préréglage par expéditeur >>” pour “Instruction d’alarme”.
L’adresse d’expéditeur pour l’alarme par instruction et la position préréglée pour cette adresse peuvent être enregistrées dans cette section.
[Adresse d’expéditeur 1] - [Adresse d’expéditeur 8]
Paramétrer l’adresse IP d’expéditeur pour l’alarme par instruction et la position préréglée pour cette adresse. Un nombre maximum de 8 adresses de notification peuvent être paramétrées.
•
Case à cocher [Coopération de poursuite automatique] : Quand la case à cocher est cochée, la poursuite automatique démarre après que la caméra vidéo se soit déplacée jusqu’à la position préréglée.
Bouton [Fermer]
Cliquer sur ce bouton pour fermer le menu de configuration “Préréglage par expéditeur”.