13.2 Configurer les paramétrages relatifs à l’action sur caméra vidéo lors d’une occurrence d’alarme [Alarme]
Cliquer l’onglet [Alarme] de la page “Alarme”. (→9.1 Comment afficher le menu de configuration, 9.2 Comment effectuer des opérations dans le menu de configuration)
Les paramétrages relatifs à l’action de caméra vidéo lors d’une occurrence d’alarme peuvent être configurés dans cette section. Se référer aux pages 13.1 Configurer les paramétrages relatifs à l’action d’alarme [Alarme], 13.3 Configurer les paramétrages relatifs à l’image d’alarme [Alarme] et 13.5 Configurer les paramétrages relatifs à la borne de sortie d’alarme [Alarme] pour obtenir de plus amples renseignements à propos des paramétrages à l’alarme, l’image d’alarme et la borne de sortie d’alarme.
Activation d’alarme de mouvement de caméra vidéo
[Alarme par borne 1]
Sélectionner une action à prendre lorsqu’une alarme sur borne 1 est détectée parmi les options suivantes.
•
Arrêt: N’entreprend aucune action même lorsqu’une alarme sur borne 1 est détectée.
•
1-256: Quand une position préréglée enregistrée précédente est sélectionnée, la caméra vidéo ira se placer sur cette position quand une alarme sur la borne 1 est détectée.
•
Poursuite automatique: Quand une alarme sur borne 1 est détectée, la caméra vidéo démarrera la poursuite automatique.
•
Patrouille 1: Quand une alarme sur borne 1 est détectée, la caméra vidéo démarrera la patrouille.
* Si Patrouille 1 n’est pas enregistré, cela n’est pas affiché sur l’écran.
•
Réglage implicite : Arrêt
[Alarme par borne 2]
Sélectionner une action à prendre lorsqu’une alarme sur borne 2 est détectée parmi les options suivantes.
•
Arrêt: N’entreprend aucune action même lorsqu’une alarme sur borne 2 est détectée.
•
1-256: Quand une position préréglée enregistrée précédente est sélectionnée, la caméra vidéo ira se placer sur cette position quand une alarme sur la borne 2 est détectée.
•
Poursuite automatique: Quand une alarme sur borne 2 est détectée, la caméra vidéo démarrera la poursuite automatique.
•
Patrouille 2: Quand une alarme sur borne 2 est détectée, la caméra vidéo démarrera la patrouille.
* Si Patrouille 2 n’est pas enregistré, cela n’est pas affiché sur l’écran.
•
Réglage implicite : Arrêt
[Alarme par borne 3]
Sélectionner une action à prendre lorsqu’une alarme sur borne 3 est détectée parmi les options suivantes.
•
Arrêt: N’entreprend aucune action même lorsqu’une alarme sur borne 3 est détectée.
•
1-256: Quand une position préréglée enregistrée précédente est sélectionnée, la caméra vidéo ira se placer sur cette position quand une alarme sur la borne 3 est détectée.
•
Poursuite automatique: Quand une alarme sur borne 3 est détectée, la caméra vidéo démarrera la poursuite automatique.
•
Patrouille 3: Quand une alarme sur borne 3 est détectée, la caméra vidéo démarrera la patrouille.
* Si Patrouille 3 n’est pas enregistré, cela n’est pas affiché sur l’écran.
•
Réglage implicite : Arrêt
[Alarme par VMD]
Sélectionner une action à prendre lorsqu’une alarme VMD est détectée parmi les options suivantes.
•
Arrêt: N’entreprend aucune action même lorsqu’une alarme VMD est détectée.
•
1-256: Si une position préréglée enregistrée antérieurement est sélectionnée, quand une alarme par VMD est détectée, la caméra vidéo ira se placer sur cette position.
•
Poursuite automatique: Quand une alarme VMD est détectée, la caméra vidéo démarrera la poursuite automatique.
•
Patrouille 1: Quand une alarme VMD est détectée, la caméra vidéo démarrera la poursuite automatique.
* Si Patrouille 1 n’est pas enregistré, cela n’est pas affiché sur l’écran.
•
Réglage implicite : Arrêt
[Alarme de détection de son]
Sélectionner une action à prendre lorsqu’une sonnerie d’alarme est détectée parmi les options suivantes.
Arrêt: N’entreprendre aucune autre action même lorsqu’une sonnerie d’alarme est détectée.
1-256: Quand une position préréglée enregistrée antérieurement est sélectionnée, la sonnerie d’alarme est détectée et la caméra vidéo ira se placer sur cette position.
Poursuite automatique: Quand une sonnerie d’alarme est détectée, la caméra vidéo démarrera la poursuite automatique.
Patrouille 1: Quand une sonnerie d’alarme est détectée, la caméra vidéo démarrera la patrouille.
* Si Patrouille 1 n’est pas enregistré, cela n’est pas affiché sur l’écran.
Réglage implicite : Arrêt
[Instruction d’alarme]
Sélectionner une action à prendre lorsqu’une alarme d’instruction est détectée parmi les options suivantes.
•
Arrêt: N’entreprend aucune action même lorsqu’une alarme d’instruction est détectée.
•
1-256: Quand une position préréglée enregistrée antérieurement est sélectionnée, quand une alarme par instruction est détectée, la caméra vidéo ira se placer sur cette position.
•
Poursuite automatique: Quand une alarme d’instruction est détectée, la caméra vidéo démarrera la poursuite automatique.
•
Patrouille 1: Quand une instruction d’alarme est détectée, la caméra vidéo démarrera la patrouille.
* Si Patrouille 1 n’est pas enregistré, cela n’est pas affiché sur l’écran.
•
Préréglage par expéditeur: En enregistrant l’adresse d’expéditeur pour l’alarme par instruction et la position préréglée pour cette adresse, la caméra vidéo ira se placer sur la position préréglée quand une alarme est détectée à partir de l’alarme par instruction.
Cliquer sur “Préréglage par expéditeur >>” pour ouvrir une fenêtre séparée aux fins de paramétrage des positions préréglées pour des alarmes. (→13.2.1 Configurer les paramétrages relatifs au Paramétrage par expéditeur (menu de configuration “Paramétrage par expéditeur”))
•
Réglage implicite : Arrêt