11.5 Configurer les paramétrages relatifs aux commandes de la caméra vidéo [Caméra vidéo]
Cliquer l’onglet [Caméra vidéo] de la page “Image/Son”. (→9.1 Comment afficher le menu de configuration, 9.2 Comment effectuer des opérations dans le menu de configuration)
Configurer les paramétrages relatifs aux commandes de la caméra vidéo.
[Position d’origine]
Une position préréglée (→11.6.3 Configurer les paramétrages relatifs aux positions préréglées (“Position préréglée” menu de configuration)) peut être paramétrée comme position d’origine.
Lorsqu’une position préréglée est paramétrée comme position d’origine, “H” sera affiché près du numéro de position préréglée.
•
Réglage implicite : Arrêt
Remarque
•
Pour déplacer la caméra vidéo jusqu’à la position d’origine quand le courant d’alimentation de la caméra vidéo est rétabli, sélectionner “Position d’origine” pour “Retour automatique”.
[Retour automatique]
Lorsque la durée paramétrée pour “Durée de retour automatique” s’est écoulée après que des opérations de commande manuelle de la caméra vidéo ont été effectuées, la caméra vidéo sera automatiquement commutée dans le mode sélectionné.
•
Arrêt: Le retour automatique n’est pas exécuté.
•
Position d’origine: Lorsque la durée paramétrée s’est écoulée, la caméra vidéo ira se placer automatiquement sur la position d’origine.
•
Poursuite automatique: Lorsque la durée paramétrée s’est écoulée, la caméra vidéo ira se placer sur la position d’origine et démarrera la fonction de poursuite automatique avancée. La caméra vidéo répétera ensuite cette action (déplacement jusqu’à la position d’origine et démarrage de la fonction de poursuite automatique).
•
Balayage panoramique automatique: Lorsque la durée paramétrée s’est écoulée, la caméra vidéo démarrera la fonction de balayage panoramique automatique.
•
Séquence prérégl.: Lorsque la durée paramétrée s’est écoulée, la caméra vidéo démarrera l’affichage séquentiel.
•
Patrouille: Lorsque la durée paramétrée s’est écoulée, la caméra vidéo démarrera une opération de patrouille.
•
Réglage implicite : Arrêt
Remarque
•
Cette fonction est également utile pour paramétrer automatiquement la caméra vidéo dans un mode spécifique lorsque l’alimentation de la caméra vidéo est appliquée.
•
La fonction de retour automatique est opérationnelle lorsque le menu de configuration est affiché.
[Durée de retour automatique]
Sélectionner une durée d’attente (valeur de durée jusqu’à ce que la caméra vidéo démarre l’opération sélectionnée à la fin des opérations commandées manuellement) parmi les options suivantes.
10s/ 20s/ 30s/ 1min./ 2min./ 3min./ 5min./ 10min./ 20min./ 30min./ 60min.
•
Réglage implicite : 1min.
[Maintien d’image]
Sélectionner “Activé” ou “Arrêt” pour déterminer s’il faut conserver ou non l’image fixe sur l’écran (l’image qui est affichée le dernier moment qui précède le démarrage du mouvement de la caméra vidéo jusqu’à une position préréglée) jusqu’à ce que la caméra vidéo se soit déplacée jusqu’à la position préréglée.
•
Activé: L’image fixe sera conservée sur l’écran jusqu’à ce que la caméra vidéo se soit déplacée jusqu’à la position préréglée.
•
Arrêt: Les images provenant de la caméra vidéo seront affichées même lorsque la caméra vidéo opère son déplacement jusqu’à la position préréglée.
•
Réglage implicite : Arrêt
[Image renversée]
Sélectionner “Activé” ou “Arrêt” pour déterminer s’il faut renverser l’image.
•
Activé: L’image est retournée à l’envers.
•
Arrêt: L’image n’est pas retournée à l’envers.
•
Réglage implicite : Arrêt
IMPORTANT
•
Employer seulement la fonction de mise à l’envers de l’image pour vérifier l’image avant d’installer la caméra vidéo. Commuter cette fonction sur “Arrêt” après l’installation de la caméra vidéo.
[Extra zoom optique]
Sélectionner le paramétrage extra zoom optique parmi les options suivantes.
•
Activé (Maxi. X90): Les images peuvent être agrandies avec un zoom optique (1 fois - 30 fois) et le zoom extra optique (facteurs de zoom supérieurs, jusqu’à 90 fois).
•
Arrêt (Maxi. X30): N’utilise pas l’extra zoom optique.
•
Réglage implicite : Activé (Maxi. X90)
À propos de Extra zoom optique
Parmi le secteur de capture d’image d’approximativement 2,07 mégapixel du capteur d’image MOS, la partie centrale d’approximativement 0,23 mégapixel est extraite pour la prise de vues. Cela permet une prise de vues avec un effet de zooming plus élevé. Quand la taille de l’image d’importation de d’image of 640x360 ou inférieure est appliquée, le facteur de zoom peut être réglé jusqu’à 90 fois.
[Zoom numérique]
Sélectionner le paramétrage de zoom numérique parmi les options suivantes.
•
Activé (Maxi. X1080): Les images peuvent être agrandies avec le zoom optique (1 fois - 30 fois), l’extra zoom optique (jusqu’à 90 fois) et le zoom électronique (facteurs de zoom supérieurs, jusqu’à 1080 fois).
•
Arrêt: N’utilise pas le zoom numérique.
•
Réglage implicite : Arrêt
Remarque
•
Lorsque “Activé (Maxi. X1080)” est sélectionné, le zooming numérique s’arrête lorsque le facteur de zoom atteint 90 fois.
•
Lorsque le facteur de zoom est de 90 fois ou supérieur, le paramétrage des positions préréglées ne sera pas disponible.
[Nombre de zone de confidentialité]
Sélectionner le nombre de zones de confidentialité qui peuvent configurées parmi les options suivantes.
•
8: Il est possible de configurer jusqu’à 8 zones de confidentialité.
•
32: Il est possible de configurer jusqu’à 32 zones de confidentialité.
•
Réglage implicite : 8
Remarque
•
Un nombre maximum de 8 zones de confidentialité peuvent être affichées sur 1 écran simultanément.
[Zone de confidentialité]
Sélectionner le type d’affichage de la zone de confidentialité parmi les options suivantes.
•
Gris: Les zones de confidentialité seront affichées en gris.
•
Mosaïque: Les zones de confidentialité seront affichées avec un effet mosaïque.
•
Arrêt: N’affiche pas les zones de confidentialité.
•
Réglage implicite : Gris
[Affichage de position de caméra vidéo]
En actionnant la caméra vidéo manuellement, il est possible de sélectionner quelle information doit être affichée dans l’image parmi les options suivantes.
•
Arrêt: Aucune information n’est affichée sur l’image.
•
Balay. Panor. afc degré inclin/pourc. Zoom: Le degré de balayage panoramique ou de réglage d’inclinaison/ de facteur de zoom est affiché.
•
Affichage directionnel: L’affichage directionnel est affiché.
•
Réglage implicite : Balay. Panor. afc degré inclin/pourc. Zoom
Remarque
•
Lorsque “Balay. Panor. afc degré inclin/pourc. Zoom” est sélectionné, l’affichage de balayage panoramique ou de réglage d’inclinaison/rapport de zoom est affiché à la position spécifiée dans “Affichage sur écran” à l’onglet [Base]. (→[Affichage sur écran] - [Position])
•
Lorsque “Affichage directionnel” est sélectionné, l’affichage directionnel est affiché à la position spécifiée dans “Affichage sur écran” à l’onglet [Base]. (→[Affichage sur écran] - [Position])
•
Quand “Affichage directionnel” est sélectionné, configurer l’orientation vers le Nord dans “Paramétrage d’orientation vers le Nord” de “Programme de direction”. (→11.6.7 Configurer les paramétrages relatifs à la direction (menu de configuration “Direction”))
[Affichage de mode de commande]
Quand la caméra vidéo fonctionne automatiquement, le mode de fonctionnement est affiché.
•
Activé: Affiche le mode de fonctionnement.
•
Arrêt: N’affiche pas le mode de fonctionnement.
•
Réglage implicite : Arrêt

Mode de fonctionnement | Affichage
--- | ---
La caméra vidéo est initialisée. | INITIAL
La caméra vidéo opère un balayage panoramique automatique. | AUTO PAN
La caméra vidéo attend pour démarrer la poursuite automatique. | AUTO TRACK WAITING
La caméra vidéo opère un balayage panoramique automatique. | AUTO TRACKING
La caméra vidéo opère une patrouille. | PATROL
La caméra vidéo se déplace dans les séquences de préréglage. | PRESET SEQ

[Angle d’inclinaison]
Sélectionner le degré maximum pour l’inclinaison parmi les options suivantes. (Niveau = 0°)
:
10°/ 5°/ 3°/ 0°/ –3°/ –5°/ –10°/ –15°
:
10°/ 5°/ 3°/ 0°/ –3°/ –5°/ –10°/ –15°/ –20°/ –25°
Réglage implicite : 0°
Remarque
:
•
Si “0°”, “-3°”, “-5°”, “-10°” ou “-15°” est sélectionné, quand la caméra vidéo atteint le plan horizontal ou va plus loin, le secteur de l’image bloquée par le boîtier de caméra vidéo augmente. Le secteur bloqué peut être approximativement divisé en deux en sélectionnant “-15°” pour “Angle d’inclinaison”.
[Distance de mise au point]
Quand un sujet est filmé au travers d’une surface en verre ou quand un objet autre qu’un sujet est proche de la caméra vidéo pendant qu’elle filme, il peut s’avérer difficile de faire la mise au point sur le sujet. Dans ce cas, la distance de mise au point minimum risque d’être limitée.
•
Illimité: Ne pas limiter la distance de mise au point minimum.
•
Limité (environ 1,5 m): La distance de mise au point minimum est limitée de telle sorte que la mise au point sur les objets situés à moins d’environ 1,5 m (4,9 ft) de la caméra vidéo n’est pas faite.
•
Réglage implicite : Illimité
[Réduction de double image]
Lorsque des sujets sont filmés horizontalement, la lumière pénétrant dans l’objectif peut être limitée afin de rendre les images plus nettes.
•
Activé: Limite la lumière pénétrant dans l’objectif.
•
Arrêt: Ne limite pas la lumière pénétrant dans l’objectif.
•
Réglage implicite : Activé