11.1 Configurer les paramétrages relatifs au mode de capture d’image [JPEG/H.264] (SW598/SC588)
Cliquer l’onglet [JPEG/H.264] de la page “Image/Son”. (→9.1 Comment afficher le menu de configuration, 9.2 Comment effectuer des opérations dans le menu de configuration)
[Mode de capture d’image]
Sélectionner le mode de capture d’image parmi les éléments suivants.
2 mégapixels [16:9]/1,3 mégapixel [16:9]/1,3 mégapixel [4:3]
•
Réglage implicite : 2 mégapixels [16:9]
IMPORTANT
•
Les positions des secteurs risquent de se déplacer de l’alignement si le paramétrage “Mode de capture d’image” est modifié quand le paramétrage de secteur de masque (→11.6.2 Paramètre les secteurs de masquage) est configuré. Par conséquent, nous recommandons de configurer chaque paramétrage de secteur de masque après la configuration du “Mode de capture d’image”.
Remarque
•
Lorsque “Activé” est sélectionné pour “VIQS” et que la valeur de paramètre du rapport hauteur-largeur d’image est modifiée de “4:3” à “16:9”, s’assurer que la valeur du paramètre VIQS ne dépasse pas la valeur maximum désignée.