13.2.1 Configurazione delle impostazioni riguardanti la preselezione per fonte di allarme (menu di configurazione “Preset per fonte allarme”)
Sulla scheda [Allarme] della pagina “Allarme” (→13.2 Configurazione delle impostazioni riguardanti l’azione della telecamera al verificarsi di un allarme [Allarme]), cliccare “Preset per fonte allarme >>” per “Allarme di comando”.
In questa sezione si possono registrare l’indirizzo del mittente per l’allarme di comando e la posizione preselezionata per quell’indirizzo.
[Indirizzo mittente 1] - [Indirizzo mittente 8]
Impostare l’indirizzo IP del mittente per l’allarme di comando e la posizione preselezionata per quell’indirizzo. Si possono impostare fino a 8 indirizzi di notifica.
•
Casella di opzione [Cooperazione localizzazione automatica]: Quando la casella di opzione è spuntata, la localizzazione automatica viene avviata dopo lo spostamento della telecamera nella posizione preselezionata.
Pulsante [Chiudi]
Cliccare questo pulsante per chiudere il menu di configurazione “Preset per fonte allarme”.