Sezione 22 Riguardo al registro di sistema visualizzato
Indicazioni di errore riguardanti l’SMTP

Categoria | Indicazione | Descrizione
--- | --- | ---
Errore del server POP3 | Errore di autenticazione. | • Il nome dell’utente o la password digitati possono non essere corretti. Controllare se le impostazioni della posta elettronica sono configurate correttamente.
Impossibile trovare il server POP3. | • L’indirizzo IP del server può non essere corretto. Controllare se l’indirizzo IP del server è configurato correttamente. • Il server POP3 può essere fuori servizio. Rivolgersi all’amministratore di rete.
Errore del server SMTP | Errore di autenticazione. | • Il nome dell’utente o la password digitati possono non essere corretti. Controllare se le impostazioni della posta elettronica sono configurate correttamente.
Impossibile risolvere l'indirizzo del server di posta elettronica dal DNS. | • L’indirizzo IP del DNS designato può non essere corretto. Controllare se le impostazioni del DNS sono configurate correttamente. • Il server DNS può essere fuori servizio. Rivolgersi all’amministratore di rete.
Impossibile trovare il server SMTP. | • L’indirizzo IP del server può non essere corretto. Controllare se l’indirizzo IP del server è configurato correttamente. • Il server SMTP può essere fuori servizio. Rivolgersi all’amministratore di rete.
Errore interno | Errore non definito. | • Si è verificato un errore nella funzione della posta elettronica. Controllare se le impostazioni della posta elettronica sono configurate correttamente.

Indicazioni di errore riguardanti l’FTP

Categoria | Indicazione | Descrizione
--- | --- | ---
Errore del server FTP | Impossibile risolvere l’indirizzo del server FTP dal DNS. | • Il server FTP può essere fuori servizio. Rivolgersi all’amministratore di rete.
Impossibile trovare il server FTP. | • L’indirizzo IP del server può non essere corretto. Controllare se l’indirizzo IP del server è configurato correttamente.
Errore di connessione | Errore di trasferimento file. | • Le impostazioni del server FTP possono non essere corrette. Controllare se le impostazioni dell’FTP sono configurate correttamente. • Le impostazioni riguardanti l’elemento indicato possono non essere corrette. Controllare se le impostazioni dell’FTP sono configurate correttamente.
Errore modalità passiva.
Logout fallito.
Impossibile cambiare la directory.
Nome utente o password non corretti.
Errore interno | Errore non definito. | • Si è verificato un errore nella funzione FTP. Controllare se le impostazioni dell’FTP sono configurate correttamente.

Indicazioni di errore riguardanti “Viewnetcam.com”

Categoria | Indicazione | Descrizione
--- | --- | ---
Errore del server Viewnetcam.com | Impossibile risolvere l’indirizzo del server Viewnetcam.com dal DNS. | • L’indirizzo IP del DNS designato può non essere corretto. Controllare se le impostazioni del DNS sono configurate correttamente. • Il server DNS può essere fuori servizio. Rivolgersi all’amministratore di rete.
Errore di connessione | Nessuna risposta dal server Viewnetcam.com. | • Il server “Viewnetcam.com” può essere fuori servizio. Rivolgersi all’amministratore di rete.
Errore di trasferimento file.
Errore interno | Errore non definito. | • Si è verificato un errore riguardante la funzione “Viewnetcam.com”. Controllare se le impostazioni di “Viewnetcam.com” sono configurate correttamente.

Indicazioni di errore riguardanti l’Aggiornamento DNS dinamico

Categoria | Indicazione | Descrizione
--- | --- | ---
Errore del server DDNS | Impossibile risolvere l’indirizzo del server DDNS dal DNS. | • L’indirizzo IP del DNS designato può non essere corretto. Controllare se le impostazioni del DNS sono configurate correttamente. • Il server DNS può essere fuori servizio. Rivolgersi all’amministratore di rete.
Errore di connessione | Nessuna risposta dal server DDNS. | • Il server DDNS può essere fuori servizio. Rivolgersi all’amministratore di rete.
Lo stesso nome dell’ospite è registrato. | • Lo stesso nome dell’ospite è già stato registrato nel server DDNS. Controllare se le impostazioni di Aggiornamento DDNS sono configurate correttamente.
Errore interno | Errore non definito. | • Si è verificato un errore nella funzione DDNS. Controllare se le impostazioni di Aggiornamento DDNS sono configurate correttamente.

Indicazioni di errore riguardanti l’NTP

Categoria | Indicazione | Descrizione
--- | --- | ---
Errore di connessione | Nessuna risposta dal server NTP. | • L’indirizzo IP del server può non essere corretto. Controllare se l’indirizzo IP del server è configurato correttamente. • Il server NTP può essere fuori servizio. Rivolgersi all’amministratore di rete.
Errore interno | Errore non definito. | • Si è verificato un errore nella funzione NTP. Controllare se le impostazioni dell’NTP sono configurate correttamente.
Sincronizzazione con l’NTP riuscita. | Aggiornamento dell’NTP riuscito. | • Correzione dell’orario riuscita.

Indicazioni del registro riguardanti l’HTTPS

Categoria | Indicazione | Descrizione
--- | --- | ---
HTTPS | Certificato auto-firmato - Generazione | • Generazione del certificato auto-firmato completata.
Certificato auto-firmato - Cancellato | • Cancellazione del certificato auto-firmato completata.
CSR (Certificate Signing Request) - Generato | • Generazione del CSR (Certificate Signing Request) completata.
Certificato CA - Installato | • Installazione del certificato del server completata.
Certificato CA - Cancellato | • Cancellazione del certificato del server completata.
Chiave CRT precedente - Applicata | • Chiave CRT precedente applicata.
Chiave CRT - Generata | • Generazione della chiave CRT completata.

Indicazioni del registro riguardanti il login

Categoria | Indicazione | Descrizione
--- | --- | ---
Login | Nome utente o indirizzo IP | • Quando è selezionato “On” per “Autent utente”, verrà visualizzato il nome dell’utente che ha effettuato il login. • Quando è selezionato “On” per “Autent ospite” verrà visualizzato l’indirizzo IP del PC che sta attualmente effettuando l’accesso alla telecamera.

Indicazioni di errore riguardanti la notifica del protocollo di allarme Panasonic

Categoria | Indicazione | Descrizione
--- | --- | ---
Errore Notifica del protocollo di allarme Panasonic | Impossibile trovare il destinatario della notifica. | • L’indirizzo IP del destinatario della notifica può non essere corretto. Controllare se l’indirizzo IP del destinatario della notifica è configurato correttamente. • Il destinatario della notifica può essere fuori servizio. Rivolgersi all’amministratore di rete.
Impossibile risolvere gli indirizzi di notifica dal DNS | • Le impostazioni del server DNS possono non essere corrette. Controllare se le impostazioni del DNS sono configurate correttamente. • Il server DNS può essere fuori servizio. Rivolgersi all’amministratore di rete.