13.2 Configurazione delle impostazioni riguardanti l’azione della telecamera al verificarsi di un allarme [Allarme]
Cliccare la scheda [Allarme] sulla pagina “Allarme”. (→9.1 Come visualizzare il menu di configurazione, 9.2 Come utilizzare il menu di configurazione)
In questa sezione si possono configurare le impostazioni riguardanti l’azione della telecamera al verificarsi di un allarme. Far riferimento alle 13.1 Configurazione delle impostazioni riguardanti l’azione in seguito ad un allarme [Allarme], 13.3 Configurazione delle impostazioni riguardanti l’immagine di allarme [Allarme] e 13.5 Configurazione delle impostazioni riguardanti il terminale di uscita dell’allarme [Allarme] per ulteriori informazioni circa le impostazioni riguardanti l’allarme, l’immagine di allarme ed il terminale di uscita dell’allarme.
Movimento della telecamera in caso di allarme
[Allarme del terminale 1]
Selezionare un’azione da compiere quando viene rilevato un allarme del terminale 1 dalle seguenti.
•
Off: Non viene compiuta alcuna azione anche quando viene rilevato un allarme del terminale 1.
•
1-256: Se si seleziona una posizione preselezionata registrata in precedenza, quando viene rilevato un allarme del terminale 1, la telecamera si sposterà in quella posizione.
•
Localizzazione automatica: Quando viene rilevato un allarme del terminale 1, la telecamera avvierà la localizzazione automatica.
•
Perlustrazione 1: Quando viene rilevato un allarme del terminale 1, la telecamera avvierà la perlustrazione.
* Se la Perlustrazione 1 non è registrata, non viene visualizzata sullo schermo.
•
Regolazione predefinita: Off
[Allarme del terminale 2]
Selezionare un’azione da compiere quando viene rilevato un allarme del terminale 2 dalle seguenti.
•
Off: Non viene compiuta alcuna azione anche quando viene rilevato un allarme del terminale 2.
•
1-256: Se si seleziona una posizione preselezionata registrata in precedenza, quando viene rilevato un allarme del terminale 2, la telecamera si sposterà in quella posizione.
•
Localizzazione automatica: Quando viene rilevato un allarme del terminale 2, la telecamera avvierà la localizzazione automatica.
•
Perlustrazione 2: Quando viene rilevato un allarme del terminale 2, la telecamera avvierà la perlustrazione.
* Se la Perlustrazione 2 non è registrata, non viene visualizzata sullo schermo.
•
Regolazione predefinita: Off
[Allarme del terminale 3]
Selezionare un’azione da compiere quando viene rilevato un allarme del terminale 3 dalle seguenti.
•
Off: Non viene compiuta alcuna azione anche quando viene rilevato un allarme del terminale 3.
•
1-256: Se si seleziona una posizione preselezionata registrata in precedenza, quando viene rilevato un allarme del terminale 3, la telecamera si sposterà in quella posizione.
•
Localizzazione automatica: Quando viene rilevato un allarme del terminale 3, la telecamera avvierà la localizzazione automatica.
•
Perlustrazione 3: Quando viene rilevato un allarme del terminale 3, la telecamera avvierà la perlustrazione.
* Se la Perlustrazione 3 non è registrata, non viene visualizzata sullo schermo.
•
Regolazione predefinita: Off
[Allarme del VMD]
Selezionare un’azione da compiere quando viene rilevato un allarme del VMD dalle seguenti.
•
Off: Non viene compiuta alcuna azione anche quando viene rilevato un allarme del VMD.
•
1-256: Se si seleziona una posizione preselezionata registrata in precedenza, quando viene rilevato un allarme del VMD, la telecamera si sposterà in quella posizione.
•
Localizzazione automatica: Quando viene rilevato un allarme del VMD, la telecamera avvierà la localizzazione automatica.
•
Perlustrazione 1: Quando viene rilevato un allarme del VMD, la telecamera avvierà la perlustrazione.
* Se la Perlustrazione 1 non è registrata, non viene visualizzata sullo schermo.
•
Regolazione predefinita: Off
[Allarme rilevamento sonoro]
Selezionare un’azione da compiere quando viene rilevato un allarme sonoro dalle seguenti.
Off: Non viene compiuta alcuna azione anche quando viene rilevato un allarme sonoro.
1-256: Se si seleziona una posizione preselezionata registrata in precedenza, quando viene rilevato un allarme sonoro, la telecamera si sposterà in quella posizione.
Localizzazione automatica: Quando viene rilevato un allarme sonoro, la telecamera avvierà la localizzazione automatica.
Perlustrazione 1: Quando viene rilevato un allarme sonoro, la telecamera avvierà la perlustrazione.
* Se la Perlustrazione 1 non è registrata, non viene visualizzata sullo schermo.
Regolazione predefinita: Off
[Allarme di comando]
Selezionare un’azione da compiere quando viene rilevato un allarme di comando dalle seguenti.
•
Off: Non viene compiuta alcuna azione anche quando viene rilevato un allarme di comando.
•
1-256: Se si seleziona una posizione preselezionata registrata in precedenza, quando viene rilevato un allarme di comando, la telecamera si sposterà in quella posizione.
•
Localizzazione automatica: Quando viene rilevato un allarme di comando, la telecamera avvierà la localizzazione automatica.
•
Perlustrazione 1: Quando viene rilevato un allarme di comando, la telecamera avvierà la perlustrazione.
* Se la Perlustrazione 1 non è registrata, non viene visualizzata sullo schermo.
•
Preset per fonte allarme: Registrando l’indirizzo del mittente per l’allarme di comando e la posizione preselezionata per quell’indirizzo, la telecamera si sposterà nella posizione preselezionata quando viene rilevato un allarme dall’allarme di comando.
Cliccare “Preset per fonte allarme >>” per aprire una finestra indipendente per l’impostazione delle posizioni preselezionate per gli allarmi. (→13.2.1 Configurazione delle impostazioni riguardanti la preselezione per fonte di allarme (menu di configurazione “Preset per fonte allarme”))
•
Regolazione predefinita: Off