11.1 Configurazione delle impostazioni riguardanti la modalità di cattura dell’immagine [JPEG/H.264] (SW598/SC588)
Cliccare la scheda [JPEG/H.264] sulla pagina “Immagine/Audio”. (→9.1 Come visualizzare il menu di configurazione, 9.2 Come utilizzare il menu di configurazione)
[Modalità di cattura dell’immagine]
Selezionare una modalità di cattura dell’immagine dalle seguenti.
2 megapixel [16:9]/1,3 megapixel [16:9]/1,3 megapixel [4:3]
•
Regolazione predefinita: 2 megapixel [16:9]
IMPORTANTE
•
La posizione delle aree può spostarsi fuori allineamento se viene modificata l’impostazione di “Modalità di cattura dell’immagine” quando è configurata l’impostazione dell’area di mascheratura (→11.6.2 Impostazione delle aree di mascheratura). Pertanto si raccomanda di configurare l’impostazione dell’area di mascheratura dopo aver configurato “Modalità di cattura dell’immagine”.
Nota
•
Quando è selezionato “On” per “VIQS” ed il valore dell’impostazione per il rapporto di formato viene modificata da “4:3” a “16:9”, accertarsi che il valore dell’impostazione VIQS non superi l’estensione massima designata.