11.6.9 Configurazione dell’impostazione VIQS (Menu di configurazione “VIQS”)
Cliccare il pulsante [Configurazione>>] di “VIQS” sulla scheda [Immagine/Posizione] della pagina “Immagine/Audio”. (→11.6 Configurazione delle impostazioni riguardanti le immagini e le posizioni preselezionate [Immagine/Posizione])
La funzione VIQS può cambiare la dimensione dei dati delle immagini prima di inviarle, eseguendo operazioni quali l’aumento della risoluzione di importanti punti di monitoraggio nell’immagine e la riduzione della risoluzione delle altre aree.
Il VIQS può essere utilizzato per regolare le operazioni dei sistemi di monitoraggio in modo da adattarle ai loro ambienti di installazione, eseguendo operazioni quali la riduzione della quantità di dati salvati sui registratori e la larghezza di banda utilizzata quando si inviano le immagini. Il VIQS è disponibile soltanto per le immagini H.264 e può aumentare la risoluzione soltanto di un massimo del 40% di un’immagine.
Si possono configurare fino a 8 posizioni preselezionate utilizzando i numeri delle posizioni da 1 a 8 e si possono impostare fino a 2 aree del VIQS per ciascuna posizione preselezionata.
Quando si controllano le immagini dopo la configurazione dell’impostazione VIQS, visualizzare le immagini H.264 sulla pagina “In diretta”.
Area del VIQS
[Selezionare una posizione preselezionata]
Per poter configurare l’area del VIQS, selezionare il numero della posizione preselezionata dell’area del VIQS che si desidera configurare, quindi cliccare il pulsante [Avvia].
Per poter configurare un’area del VIQS fuori dalle aree preselezionate, selezionare “tranne le posizioni preselezionate”.
[Centro]
Specifica un’area del VIQS per il centro dello schermo.
[Cancella]
Cancella l’area del VIQS. Cliccare il pulsante [Imposta] per cancellare l’area del VIQS.
[VIQS(H.264(1))]
Selezionare “On” o “Off” per determinare se attivare o meno la funzione VIQS per le immagini trasmesse (H.264(1)).
•
Regolazione predefinita: Off
[VIQS(H.264(2))]
Selezionare “On” o “Off” per determinare se attivare o meno la funzione VIQS per le immagini trasmesse (H.264(2)).
•
Regolazione predefinita: Off
Configurazione dell’area del VIQS
L’area del VIQS viene specificata seguendo i passaggi successivi.
1.
Trascinare il mouse sullo schermo per specificare l’area (fino a 2 aree).
→
L’area specificata viene impostata per l’area “1(Bianco)” e viene visualizzato il contorno.
Le aree vengono impostate nell’ordine numerico delle aree a partire dal numero 1. Il colore accanto al numero dell’area indica il colore del contorno corrispondente.
Nota
•
L’area selezionabile è limitata.
2.
Selezionare [On]/[Off] per attivare/disattivare un’immagine distribuita di [VIQS(H.264(1))] o [VIQS(H.264(2))].
3.
Cliccare il pulsante [Imposta].
→
L’unità viene aggiornata con il contenuto dell’impostazione. Cliccare il pulsante [Cancella] corrispondente all’area da cancellare.
IMPORTANTE
•
Non viene confermato nessun contenuto dell’impostazione a meno che non venga cliccato il pulsante [Imposta].
•
Per controllare la finestra dopo l’impostazione VIQS, visualizzare un’immagine H.264 sulla pagina “In diretta”.