11.5 Configurazione delle impostazioni riguardanti le operazioni della telecamera [Telecamera]
Cliccare la scheda [Telecamera] sulla pagina “Immagine/Audio”. (→9.1 Come visualizzare il menu di configurazione, 9.2 Come utilizzare il menu di configurazione)
Configurare le impostazioni riguardanti le operazioni della telecamera.
[Posizione iniziale]
Una posizione preselezionata (→11.6.3 Configurazione delle impostazioni riguardanti le posizioni preselezionate (Menu di configurazione “Posizione preselezionata”)) può essere impostata come posizione iniziale.
Quando una posizione preselezionata viene impostata come posizione iniziale, verrà visualizzata una “H” accanto al numero della posizione preselezionata.
•
Regolazione predefinita: Off
Nota
•
Per spostare la telecamera nella posizione iniziale quando la telecamera viene accesa, selezionare “Posizione iniziale” per “Ritorno automatico”.
[Ritorno automatico]
Quando sarà trascorso il tempo impostato per “Tempi del ritorno automatico” in seguito ad operazioni manuali della telecamera, la telecamera si troverà automaticamente nella modalità selezionata.
•
Off: Non viene eseguito il ritorno automatico.
•
Posizione iniziale: Quando sarà trascorso il tempo impostato, la telecamera si sposterà automaticamente nella posizione iniziale.
•
Localizzazione automatica: Quando sarà trascorso il tempo impostato, la telecamera si sposterà nella posizione iniziale e verrà avviata la funzione di localizzazione automatica avanzata. La telecamera ripeterà successivamente questa azione (spostamento nella posizione iniziale ed avvio della funzione di localizzazione automatica).
•
Pan automatico: Quando sarà trascorso il tempo impostato, la telecamera avvierà la funzione di Pan automatico.
•
Sequenza presel.: Quando sarà trascorso il tempo impostato, la telecamera avvierà la visualizzazione della sequenza.
•
Perlustrazione: Quando sarà trascorso il tempo impostato, la telecamera avvierà la perlustrazione.
•
Regolazione predefinita: Off
Nota
•
Questa funzione è utile anche per impostare automaticamente la telecamera in una modalità specifica quando la telecamera viene accesa.
•
La funzione di ritorno automatico funziona anche quando è visualizzato il menu di configurazione.
[Tempi del ritorno automatico]
Selezionare un tempo di attesa (quantità di tempo finché la telecamera non avvia l’operazione selezionata dopo il termine delle operazioni manuali) dai seguenti.
10s/ 20s/ 30s/ 1min/ 2min/ 3min/ 5min/ 10min/ 20min/ 30min/ 60min
•
Regolazione predefinita: 1min
[Fermo immagine]
Selezionare “On” o “Off” per determinare se tenere o meno l’immagine fissa sullo schermo (visualizzata nell’ultimo istante precedente l’inizio dello spostamento della telecamera in una posizione preselezionata) finché la telecamera non si è spostata nella posizione preselezionata.
•
On: Un’immagine fissa verrà tenuta sullo schermo finché la telecamera non si sarà spostata nella posizione preselezionata.
•
Off: Le immagini dalla telecamera verranno visualizzate anche mentre la telecamera si sta spostando nella posizione preselezionata.
•
Regolazione predefinita: Off
[Capovolgimento]
Selezionare “On” o “Off” per determinare se capovolgere o meno l’immagine.
•
On: L’immagine viene capovolta.
•
Off: L’immagine non viene capovolta.
•
Regolazione predefinita: Off
IMPORTANTE
•
Utilizzare la funzione di capovolgimento esclusivamente per controllare l’immagine prima di installare la telecamera. Impostare questa funzione su “Off” dopo aver installato la telecamera.
[Zoom ottico supplementare]
Selezionare l’impostazione dello zoom ottico supplementare dalle seguenti.
•
On (Max X90): Le immagini possono essere avvicinate con lo zoom mediante lo zoom ottico (1x - 30x) e mediante lo zoom ottico supplementare (fattori di zoom superiori, fino a 90x).
•
Off (Max X30): Non si utilizza lo zoom ottico supplementare.
•
Regolazione predefinita: On (Max X90)
Riguardo allo zoom ottico supplementare
Nell’area di cattura dell’immagine di 2,07 megapixel del sensore di immagine MOS, viene estratta per la ripresa la parte centrale di circa 0,23 megapixel. Questo consente di riprendere con un effetto di zoom superiore. Quando è applicata la dimensione di cattura dell’immagine 640x360 o inferiore, il fattore di zoom può essere regolato fino a 90x.
[Zoom digitale]
Selezionare l’impostazione dello zoom digitale dalle seguenti.
•
On (Max X1080): Le immagini possono essere avvicinate con lo zoom mediante lo zoom ottico (1x - 30x), lo zoom ottico supplementare (fino a 90x) e lo zoom elettronico (fattori di zoom superiori, fino a 1080x).
•
Off: Non si utilizza lo zoom digitale.
•
Regolazione predefinita: Off
Nota
•
Quando è selezionato“On (Max X1080)”, l’operazione di zoom digitale verrà interrotta quando il fattore di zoom raggiunge 90x.
•
Quando il fattore di zoom è 90x o superiore, l’impostazione delle posizioni preselezionate si renderà non disponibile.
[Numero zona di privacy]
Selezionare il numero di zone di privacy che è possibile configurare dai seguenti.
•
8: Si possono configurare fino a 8 zone di privacy.
•
32: Si possono configurare fino a 32 zone di privacy.
•
Regolazione predefinita: 8
Nota
•
Si può visualizzare simultaneamente un massimo di 8 zone di privacy su 1 schermata.
[Zona di privacy]
Selezionare un tipo di visualizzazione della zona di privacy dai seguenti.
•
Grigio: Le zone di privacy verranno visualizzate in grigio.
•
Mosaico: Le zone di privacy verranno visualizzate con un effetto a mosaico.
•
Off: Le zone di privacy non vengono visualizzate.
•
Regolazione predefinita: Grigio
[Visualizzazione della posizione della telecamera]
Quando si controlla la telecamera manualmente, si può selezionare quali informazioni visualizzare nell’immagine dalle seguenti.
•
Off: Non vengono visualizzate informazioni nell’immagine.
•
Visualizzazione gradi di Pan-Tilt/rapporto di zoom: Viene riportata la visualizzazione di gradi di brandeggio orizzontale/gradi di brandeggio verticale/rapporto di zoom.
•
Visualizzazione della direzione: Viene riportata la visualizzazione della direzione.
•
Regolazione predefinita: Visualizzazione gradi di Pan-Tilt/rapporto di zoom
Nota
•
Quando si seleziona “Visualizzazione gradi di Pan-Tilt/rapporto di zoom”, la visualizzazione gradi di Pan-Tilt/rapporto di zoom viene riportata nella posizione specificata in “OSD”sulla scheda [Base]. (→[OSD] - [Posizione])
•
Quando si seleziona “Visualizzazione della direzione”, la visualizzazione della direzione viene riportata nella posizione specificata in “OSD” sulla scheda [Base]. (→[OSD] - [Posizione])
•
Quando si seleziona “Visualizzazione della direzione”, configurare la direzione del nord in “Impostazione punto nord” di “Impostazione direzione”. (→11.6.7 Configurazione delle impostazioni riguardanti la direzione (menu di configurazione “Direzione”))
[Visualizzazione della modalità operativa]
Quando la telecamera sta funzionando automaticamente, viene visualizzata la modalità operativa.
•
On: Viene visualizzata la modalità operativa.
•
Off: La modalità operativa non viene visualizzata.
•
Regolazione predefinita: Off

Modalità operativa | Visualizzazione
--- | ---
La telecamera si sta inizializzando. | INITIAL
La telecamera sta eseguendo il brandeggio orizzontale automatico. | AUTO PAN
La telecamera è in attesa di avviare la localizzazione automatica. | AUTO TRACK WAITING
La telecamera sta eseguendo la localizzazione automatica. | AUTO TRACKING
La telecamera sta eseguendo la perlustrazione. | PATROL
La telecamera si sta spostando seguendo le sequenze preselezionate. | PRESET SEQ

[Angolo di brandeggio verticale]
Selezionare il massimo grado di brandeggio verticale dai seguenti. (Piano = 0°)
:
10°/ 5°/ 3°/ 0°/ –3°/ –5°/ –10°/ –15°
:
10°/ 5°/ 3°/ 0°/ –3°/ –5°/ –10°/ –15°/ –20°/ –25°
Regolazione predefinita: 0°
Nota
:
•
Se viene selezionato “0°”, “-3°”, “-5°”, “-10°” o “-15°”, quando la telecamera raggiunge il piano orizzontale o lo supera, aumenta l’area dell’immagine bloccata dalla custodia della telecamera. L’area bloccata può essere approssimativamente dimezzata selezionando “-15°” per “Angolo di brandeggio verticale”.
[Distanza messa a fuoco]
Quando si filma un soggetto attraverso un vetro o quando un oggetto diverso dal soggetto è vicino alla telecamera mentre si filma, può essere difficile mettere a fuoco sul soggetto. In questo caso, la distanza minima di messa a fuoco può essere limitata.
•
Illimitato: Non viene limitata la distanza minima di messa a fuoco.
•
Limitata(circa 1,5m): La distanza minima di messa a fuoco viene limitata in modo da non mettere a fuoco gli oggetti a meno di 1,5 (4,9 ft) m dalla telecamera.
•
Regolazione predefinita: Illimitato
[Riduzione immagine doppia]
Quando si riprendono i soggetti orizzontalmente, la luce che entra nell’obiettivo può essere limitata in modo da rendere più nitide le immagini.
•
On: Limita la luce che entra nell’obiettivo.
•
Off: Non limita la luce che entra nell’obiettivo.
•
Regolazione predefinita: On