5.3 Salvataggio delle immagini sulla scheda di memoria SD quando fallisce la trasmissione di immagini mediante la funzione di trasmissione periodica di immagini all’FTP
Le immagini che non riescono ad essere trasmesse utilizzando la trasmissione periodica di immagini all’FTP possono essere salvate automaticamente sulla scheda di memoria SD. È possibile selezionare una causa (trigger) per il salvataggio delle immagini sulla scheda di memoria SD sulla scheda [Memoria SD] della pagina “Base”. (→10.3 Configurazione delle impostazioni riguardanti la scheda di memoria SD [Memoria SD])
Per utilizzare la funzione di registrazione sulla scheda di memoria SD di cui è dotato un registratore su disco di rete Panasonic, selezionare “Off” per “Trasmissione periodica di immagini all’FTP” (→Trasmissione periodica di immagini all’FTP) e “Errore dell’FTP” per “Trigger del salvataggio” (→Comune).
IMPORTANTE
•
Non si garantisce per alcun danno ai file sulla scheda di memoria SD sostenuto a causa del cattivo funzionamento o per il verificarsi di errori nei file salvati nella scheda di memoria SD indipendentemente dalla causa.
Nota
•
Per consultare le immagini di “Errore dell’FTP”, “Salva i registri” deve essere impostato su “On” (→10.5 Configurazione delle impostazioni riguardanti le voci del registro [Registro]).