11.2 Configurazione delle impostazioni riguardanti il rapporto di formato (SW397/SC387)
Cliccare la scheda [JPEG/H.264] sulla pagina “Immagine/Audio”. (→9.1 Come visualizzare il menu di configurazione, 9.2 Come utilizzare il menu di configurazione)
[Rapporto di formato]
Configurare il rapporto di formato. Quando il rapporto di formato è 4:3, configurarlo in modo da utilizzare VGA o 800x600 poiché “VGA” e “800x600” non possono essere utilizzati contemporaneamente.
4:3 (VGA)/4:3 (800x600)/16:9
•
Regolazione predefinita: 16:9
IMPORTANTE
•
La posizione delle aree può spostarsi fuori allineamento se viene modificata l’impostazione di “Rapporto di formato” quando è configurata l’impostazione dell’area di mascheratura (→11.6.2 Impostazione delle aree di mascheratura). Pertanto si raccomanda di configurare l’impostazione dell’area di mascheratura dopo aver configurato “Rapporto di formato”.
Nota
•
Quando è selezionato “On” per “VIQS” ed il valore dell’impostazione per il rapporto di formato viene modificata da “4:3” a “16:9”, accertarsi che il valore dell’impostazione VIQS non superi l’estensione massima designata.