10.3 Configuración de los ajustes relacionados con la tarjeta de memoria SD [Tarjeta memoria SD]
Haga clic en la ficha [Tarjeta memoria SD] de la página “Básica”. (→9.1 Cómo visualizar el menú de configuración, 9.2 Cómo operar el menú de configuración)
Los ajustes relacionados con la tarjeta de memoria SD pueden configurarse en esta página.
Tarjeta de memoria SD
[Tarjeta de memoria SD 1]
Seleccione “Usar” o “No usar” para determinar si debe o no utilizarse la tarjeta de memoria SD en la ranura 1.
•
Ajuste predeterminado: Usar
[Tarjeta de memoria SD 2]
Seleccione “Usar” o “No usar” para determinar si debe o no utilizarse la tarjeta de memoria SD en la ranura 2.
•
Ajuste predeterminado: Usar
IMPORTANTE
•
Seleccione “No usar” cuando opere sin tarjeta de memoria SD.
•
Antes de extraer la tarjeta de memoria SD de la cámara, es necesario seleccionar primero “No usar”. Cuando extraiga las tarjetas de memoria SD, asegúrese de que se apague el indicador verde al pulsar y mantener pulsado el botón SD ON/OFF (durante unos 2 segundos). Es posible que se dañen los datos grabados si se extrae la tarjeta de memoria SD cuando el indicador SD MOUNT está encendido en verde.
•
Cuando se reemplaza una tarjeta de memoria SD después de haber pulsado y retenido (durante unos 2 segundos) el botón SD ON/OFF, pulse el botón SD ON/OFF y confirme que el indicador SD MOUNT se haya encendido en verde. Si no se ha pulsado el botón SD ON/OFF, el indicador SD MOUNT se encenderá en verde durante unos 5 minutos después de haber reemplazado la tarjeta de memoria SD.
•
Cuando inserte una tarjeta de memoria SD habiendo seleccionado “Usar”, los datos se guardarán de acuerdo con el ajuste de “Activación de almacenamiento”.
•
Después de haber insertado la tarjeta de memoria SD, es necesario seleccionar “Usar” para emplear la tarjeta de memoria SD.
•
Cuando el intervalo de actualización de imagen es corto, es posible que la temporización o el intervalo de notificación/grabación sean incorrectos. También es posible que la notificación/grabación no se efectúe correctamente como está configurada cuando varios usuarios están recibiendo imágenes. En este caso, ajuste un tiempo más largo para el intervalo de actualización.
•
Las veces que pueden sobrescribirse las tarjetas de memoria SD son limitadas. Cuando se efectúa la sobreescritura con mucha frecuencia, es posible que se acorte la vida de servicio de la tarjeta de memoria SD.
•
La vida de servicio de una tarjeta de memoria SD se ve afectada por el número de archivos de imagen guardados y por el almacenamiento de registros cronológicos en la tarjeta de memoria SD. Si se selecciona “H.264(1)”, “H.264(2)”, “H.264(3)”, o “H.264(4)” para “Formato de grabación” podrá reducirse el número de archivos que pueden guardarse en la tarjeta de memoria SD.
•
Si la velocidad de escritura de datos se aminora después de haber escrito repetidamente datos en una tarjeta de memoria SD, le recomendamos cambiar la tarjeta de memoria SD.
Configuración de seguridad de la tarjeta de memoria SD
[Información adicional para detección de alteración]
Seleccione si debe agregarse información para habilitar la detección cuando se alteran los datos de la tarjeta de memoria SD.
La detección de la alteración es compatible con datos de vídeo (formato MP4) solamente y puede verificarse utilizando el software exclusivo.
Haga clic en el botón [Configurar>>] para visualizar el menú de configuración en el que pueden configurarse los ajustes relacionados con la información adicional para detección de alteración. El menú de configuración se visualizará en una nueva ventana abierta.
[Bloqueo de contraseña de la tarjeta de memoria SD]
Configure una contraseña para la tarjeta de memoria SD. Cuando configure una contraseña, los dispositivos que no sean la cámara no podrán escribir ni leer en la tarjeta de memoria SD. En caso de robo o extravío de la tarjeta de memoria SD, podrá reducirse el riesgo de que se produzca apropiación indebida de los datos grabados.
[Ajustar]
Cuando inserte una tarjeta de memoria SD sin ninguna contraseña configurada, podrá configurar una contraseña utilizando el botón [Ajustar].
[Contraseña]/[Vuelva a introducir la contraseña]
Introduzca la contraseña.
•
Número de caracteres disponibles: 4 - 32 caracteres
•
Caracteres no disponibles: " &
•
Ajuste predeterminado: Ninguno (en blanco)
[Quitar]
Cuando inserte una tarjeta de memoria SD con una contraseña configurada, podrá quitar la contraseña utilizando el botón [Quitar].
[Contraseña]
Introduzca la contraseña.
•
Número de caracteres disponibles: 4 - 32 caracteres
•
Caracteres no disponibles: " &
[Cambiar]
Cuando inserte una tarjeta de memoria SD con una contraseña configurada, podrá cambiar la contraseña utilizando el botón [Cambiar].
[Contraseña antigua]/[Nueva contraseña]/[Vuelva a introducir la nueva contraseña]
Introduzca la contraseña.
•
Número de caracteres disponibles: 4 - 32 caracteres
•
Caracteres no disponibles: " &
[Estado]
Muestra el estado de configuración del bloqueo de contraseña.
•
Bloqueo: Hay una contraseña configurada en la tarjeta de memoria SD y la función de bloqueo está habilitada.
•
Desbloqueo: La función de bloqueo está inhabilitada.
Visualice también el estado de configuración de contraseña de la tarjeta de memoria SD 1 y de la tarjeta de memoria SD 2, respectivamente.
•
La contraseña está ajustada.: La contraseña se ha configurado correctamente.
•
Error (tarjeta de memoria SD incompatible): Se ha insertado una tarjeta que no ofrece soporte de bloqueo de contraseña. Compruebe que se haya insertado una tarjeta de memoria SDHC o una tarjeta de memoria SDXC.
•
Error (no coincide la contraseña): La tarjeta de memoria SD no puede utilizarse porque la contraseña configurada para la tarjeta de memoria SD no coincide con la contraseña configurada para la cámara. Compruebe que las contraseñas sean correctas.
•
Error (error no definido): Se visualiza cuando se está formateando la tarjeta de memoria SD, cuando está bloqueada (protegida contra escritura), o cuando se produce un error en la tarjeta de memoria SD. Compruebe la tarjeta de memoria SD.
Nota
•
La función de bloqueo de contraseña es compatible solamente con tarjetas de memoria SDHC y tarjetas de memoria SDXC.
Esta función no puede utilizarse cuando se ha insertado una tarjeta que no es compatible con el bloqueo de contraseña en la posición de la tarjeta de memoria SD 1 o de la tarjeta de memoria SD 2.
•
Si tiene que utilizar la tarjeta de memoria SD en un dispositivo que no sea la cámara mientras tiene configurada una contraseña, quite la contraseña utilizando el botón para quitar el bloqueo de contraseña antes de extraer la tarjeta de memoria SD. La contraseña no podrá quitarse en dispositivos (tales como los ordenadores) que no sean la propia cámara.
•
Cuando el “Estado” del “Bloqueo de contraseña de la tarjeta de memoria SD” sea “Bloqueo”, si se inserta una tarjeta de memoria SD sin contraseña configurada, la contraseña se configurará para la tarjeta de memoria SD.
IMPORTANTE
•
Si ha olvidado la contraseña configurada, no podrá quitar la contraseña. La tarjeta de memoria SD que tiene una contraseña configurada quedará inutilizable, por lo que deberá tener mucho cuidado con las contraseñas.
•
Si olvida la contraseña configurada y desea cambiar la tarjeta de memoria SD por otra nueva, lleve a cabo 1 de los pasos siguientes para establecer el “Estado” del “Bloqueo de contraseña de la tarjeta de memoria SD” en “Desbloqueo” antes de cambiar la tarjeta de memoria SD.
–
Emplee el botón de desbloqueo de contraseña para introducir una contraseña y luego presione el botón [Ajustar]. En este caso, aunque introduzca una contraseña incorrecta, el “Estado” cambiará a “Desbloqueo”.
–
Inicialice la configuración desde la página “Mantenimiento” (→19.4 Reposición de los ajustes/reinicio de la cámara [Ajustes predet]).
Modo de operación
[Modo de grabación]
Ajuste el modo de grabación para almacenar los datos en la tarjeta de memoria SD.
•
Grabación sencilla: Los datos grabados se guardan en la tarjeta de memoria SD 1 o en la tarjeta de memoria SD 2. Seleccione este ajuste cuando desee guardar los datos grabados durante largos períodos de tiempo.
•
Grabación doble: Los mismos datos grabados se guardan en ambas tarjetas, en la tarjeta de memoria SD 1 y en la tarjeta de memoria SD 2. De este modo pueden conservarse grabados los datos aunque se dañe una de las tarjetas de memoria SD. Seleccione este ajuste si desea mucha seguridad para los datos almacenados. Si sólo se ajusta una tarjeta de memoria SD (tarjeta de memoria SD 1 o tarjeta de memoria SD 2) en “Usar”, las imágenes sólo se guardarán en la tarjeta de memoria SD ajustada en “Usar”.
Ajuste predeterminado: Grabación sencilla
Nota
•
Aunque se seleccione la grabación doble, los datos no se guardarán si ambas tarjetas de memoria SD, la 1 y la 2, están dañadas.
•
Cuando se emplee la grabación doble, si la capacidad de las tarjetas de memoria SD conectadas a las tarjetas de memoria SD 1 y 2 es distinta, los datos sólo se guardarán hasta el límite superior de la tarjeta de memoria SD que tenga menor capacidad.
•
Cuando cambie el ajuste del “Modo de grabación” entre “Grabación sencilla” y “Grabación doble”, deberá formatear la tarjeta de memoria SD.
[Grabación de audio]
Seleccione si deben guardarse los datos de audio cuando se guarden los datos de vídeo en el formato MP4.
•
Off: Los datos de audio no se guardan con los vídeos (formato MP4).
•
On: Los datos de audio (formato AAC-LC) se guardan con los vídeos (formato MP4).
Ajuste predeterminado: Off
[Notificación de la capacidad remanente]
Cuando se utilice la función de notificación por correo o la función de protocolo de alarma Panasonic para proporcionar la notificación de la capacidad remanente de la tarjeta de memoria SD, seleccione uno de los niveles siguientes para la notificación.
50%/ 20%/ 10%/ 5%/ 2%
•
Ajuste predeterminado: 50%
Nota
•
La notificación se proporcionará cada vez que la capacidad remanente de la tarjeta de memoria SD haya llegado a los valores de arriba.
Por ejemplo, cuando se seleccione “50%”, la notificación se proporcionará cada vez que la capacidad remanente llegue a 50%, 20%, 10%, 5% y 2%. Es posible que no siempre se dé una notificación a cada momento cuando la capacidad remanente de la tarjeta de memoria SD haya llegado a cada valor.
•
Cuando se selecciona “Usar” para la tarjeta de memoria SD 1 y tarjeta de memoria SD 2 y se selecciona “Grabación sencilla” para el “Modo de grabación”, se notificará la capacidad combinada remanente de ambas tarjetas de memoria SD, de la 1 y de la 2.
•
Cuando se selecciona “Usar” para la tarjeta de memoria SD 1 y tarjeta de memoria SD 2 y se selecciona “Grabación doble” para el “Modo de grabación”, se notificará la capacidad remanente de la tarjeta de memoria SD que tenga menor capacidad.
[Sobrescribir]
Determine si debe efectuarse la sobreescritura cuando la capacidad de la tarjeta de memoria SD sea insuficiente.
•
On: Se efectuará la sobreescritura cuando la capacidad que queda en la tarjeta de memoria SD sea insuficiente. (Las imágenes más antiguas son las primeras que serán sobrescritas.)
•
Off: Deja de guardar imágenes en la tarjeta de memoria SD cuando se llena la tarjeta de memoria SD.
•
Ajuste predeterminado: Off
Grabación de flujo continuo de vídeo 1/Grabación de flujo continuo de vídeo 2
[Formato de grabación]
Seleccione el tipo de datos de imagen con el que los datos deban grabarse en la tarjeta de memoria SD.
“Off” sólo podrá seleccionarse para el “Formato de grabación” de “Grabación de flujo continuo de vídeo 2”.
“JPEG(1)”, “JPEG(2)”, y “JPEG(3)” sólo podrán seleccionarse para el “Formato de grabación” de “Grabación de flujo continuo de vídeo 1”.
•
Off: No se graban datos.
•
JPEG(1): Graba datos de imágenes fijas (JPEG(1)). Los datos se graban de acuerdo con los ajustes de “JPEG(1)” de la ficha [JPEG/H.264] de la página “Imagen/Audio”.
•
JPEG(2): Graba datos de imágenes fijas (JPEG(2)). Los datos se graban de acuerdo con los ajustes de “JPEG(2)” de la ficha [JPEG/H.264] de la página “Imagen/Audio”.
•
JPEG(3): Graba datos de imágenes fijas (JPEG(3)). Los datos se graban de acuerdo con los ajustes de “JPEG(3)” de la ficha [JPEG/H.264] de la página “Imagen/Audio”.
•
H.264(1): Graba datos de vídeo (H.264(1)) en el formato de codificación de vídeo MP4. Los datos se graban de acuerdo con los ajustes de “H.264(1)” de la ficha [JPEG/H.264] de la página “Imagen/Audio”.
•
H.264(2): Graba datos de vídeo (H.264(2)) en el formato de codificación de vídeo MP4. Los datos se graban de acuerdo con los ajustes de “H.264(2)” de la ficha [JPEG/H.264] de la página “Imagen/Audio”.
•
H.264(3): Graba datos de vídeo (H.264(3)) en el formato de codificación de vídeo MP4. Los datos se graban de acuerdo con los ajustes de “H.264(3)” de la ficha [JPEG/H.264] de la página “Imagen/Audio”.
•
H.264(4): Graba datos de vídeo (H.264(4)) en el formato de codificación de vídeo MP4. Los datos se graban de acuerdo con los ajustes de “H.264(4)” de la ficha [JPEG/H.264] de la página “Imagen/Audio”.
•
Ajuste predeterminado:
–
Grabación de flujo continuo de vídeo 1: JPEG(2)
–
Grabación de flujo continuo de vídeo 2: Off
IMPORTANTE
•
Si se emplea una tarjeta de memoria SD con una clasificación de velocidad SD que no sea 10, no podrá seleccionarse 2048x1536 para el tamaño de captura de imagen de las imágenes JPEG. Si se selecciona “Grabación doble” para “Modo de grabación”, el “Intervalo para guardar imágenes” de las imágenes JPEG puede quedar limitado a “0,5fps” o menos. Ajuste la máxima velocidad en bits combinada de “H.264(1)”, “H.264(2)”, “H.264(3)”, y “H.264(4)”, seleccionadas en “Formato de grabación”, a la siguiente.
–
Cuando emplee la grabación sencilla: Hasta 6 Mbps en total
–
Cuando emplee la grabación doble: Hasta 3 Mbps en total
•
Si se emplea una tarjeta de memoria SD con una clasificación de velocidad SD de 10, ajuste la máxima velocidad en bits combinada de “H.264(1)”, “H.264(2)”, “H.264(3)”, y “H.264(4)”, seleccionadas en “Formato de grabación”, a la siguiente.
–
Cuando emplee la grabación sencilla: Hasta 16 Mbps en total
–
Cuando emplee la grabación doble: Hasta 8 Mbps en total
•
Para las tarjetas de memoria SD con clasificación de velocidad SD de 10, deberá emplear una tarjeta que sea compatible con UHS-I (Ultra alta velocidad-I).
Nota
•
Cuando se seleccione “H.264(1)”, los ajustes para “H.264(1)” de la ficha [JPEG/H.264] de la página “Imagen/Audio” cambiarán a los ajustes para “H.264(1) y grabación”.
Cuando se seleccione “H.264(2)”, los ajustes para “H.264(2)” de la ficha [JPEG/H.264] de la página “Imagen/Audio” cambiarán a los ajustes para “H.264(2) y grabación”.
Cuando se seleccione “H.264(3)”, los ajustes para “H.264(3)” de la ficha [JPEG/H.264] de la página “Imagen/Audio” cambiarán a los ajustes para “H.264(3) y grabación”.
Cuando se seleccione “H.264(4)”, los ajustes para “H.264(4)” de la ficha [JPEG/H.264] de la página “Imagen/Audio” cambiarán a los ajustes para “H.264(4) y grabación”.
•
Cuando se emplee la función de grabación en memoria SD de una grabadora de discos de red Panasonic, seleccione “JPEG(1)” para “Formato de grabación” de “Grabación de flujo continuo de vídeo 1”.
•
Cuando se seleccione “H.264(1)”, “H.264(2)”, “H.264(3)”, o “H.264(4)” para “Formato de grabación”, es posible que se corrijan los ajustes de las funciones siguientes.
–
Cuando se seleccione “VBR” o “Mejor logro” para “Prioridad de transmisión”, se ajustará “Prioridad de velocidad de fotogramas”.
–
Cuando se seleccione “Alt” o “Med” para “Nivel tolerable de sincr.”, se ajustará “Baj”.
–
Cuando se seleccione “2s”, “3s”, “4s” o “5s” para “Intervalo de actualización”, se ajustará “1s”.
•
Cuando seleccione “On”, para “Información adicional para detección de alteración”, no podrá cambiar la “Compresión” a “JPEG(1)”, “JPEG(2)”, ni “JPEG(3)”.
•
Cuando se seleccione “H.264(1)”, “H.264(2)”, “H.264(3)”, o “H.264(4)” para “Formato de grabación”, el nombre del archivo guardado se asignará automáticamente.
•
Cuando se seleccione “H.264(1)”, “H.264(2)”, “H.264(3)”, o “H.264(4)” para “Formato de grabación”, es posible que se reduzca el número de usuarios que pueden acceder a la cámara.
•
Si se selecciona “JPEG(1)”, “JPEG(2)”, o “JPEG(3)” para el “Formato de grabación” de “Grabación de flujo continuo de vídeo 1”, y se selecciona “H.264(1)”, “H.264(2)”, “H.264(3)”, o “H.264(4)” “Formato de grabación” de “Grabación de flujo continuo de vídeo 2”, la velocidad en bits máxima que puede seleccionarse para H.264 queda limitada.
•
Cuando haya seleccionado “On” para “Grabación de audio”, se limitará el valor máximo de la velocidad en bits disponible para H264.
•
Cuando haya seleccionado “On” para “Información adicional para detección de alteración”, se limitará el valor máximo de la velocidad en bits disponible para H264.
[Activación de almacenamiento]
Seleccione uno de los activadores siguientes para guardar las imágenes en la tarjeta de memoria SD.
•
Error de FTP: Guarda las imágenes cuando las imágenes no hayan podido transmitirse al servidor FTP mediante la función de transmisión periódica de imágenes de FTP. Sólo está disponible para las imágenes “JPEG(1)”, “JPEG(2)”, o “JPEG(3)”.
•
Entrada de alarma: Guarda las imágenes cuando ocurre una alarma.
•
Manual: Guarda manualmente las imágenes.
•
Programa horario: Guarda las imágenes de acuerdo con los ajustes efectuados para “Programa horario” (→Sección 17 Configuración de los ajustes relacionados con los programas horarios [Programa horario]). Sólo está disponible para las imágenes “H.264(1)”, “H.264(2)”, “H.264(3)”, o “H.264(4)”.
•
Ajuste predeterminado:
–
Grabación de flujo continuo de vídeo 1: Error de FTP
–
Grabación de flujo continuo de vídeo 2: Entrada de alarma
Nota
•
Cuando se seleccione “H.264(1)”, “H.264(2)”, “H.264(3)”, o “H.264(4)” para “Formato de grabación”, “Error de FTP” no estará disponible.
•
Cuando se seleccione “JPEG(1)”, “JPEG(2)”, o “JPEG(3)” para “Formato de grabación”, “Programa horario” no estará disponible.
Grabación de JPEG(Manual)
Este ajuste sólo está disponible cuando se selecciona “JPEG(1)”, “JPEG(2)”, o “JPEG(3)” para “Formato de grabación”, y se selecciona “Manual” para “Activación de almacenamiento”.
[Nombre de archivo]
Introduzca el nombre de archivo utilizado para guardar la imagen en la tarjeta de memoria SD. El nombre del archivo será como sigue.
•
Nombre de archivo: [“Nombre de archivo introducido” + “Hora y fecha (año/mes/día/hora/minutos/segundos)”] + “Número de serie”
•
Número de caracteres disponibles: 1 - 8 caracteres
•
Caracteres no disponibles: " & * / : ; < > ? \ |
[Intervalo para guardar imágenes]
Cuando se ha seleccionado “Manual” para “Activación de almacenamiento”, seleccione uno de los siguientes intervalos (velocidad en fotogramas) de almacenamiento de imágenes en la tarjeta de memoria SD.
0,1fps/0,2fps/0,33fps/0,5fps/1fps
•
Ajuste predeterminado: 1fps
Grabación de JPEG(Alarma)
Este ajuste sólo está disponible cuando se selecciona “JPEG(1)”, “JPEG(2)”, o “JPEG(3)” para “Formato de grabación”, y se selecciona “Entrada de alarma” para “Activación de almacenamiento”.
[Nombre de archivo]
Introduzca el nombre de archivo utilizado para guardar la imagen en la tarjeta de memoria SD. El nombre del archivo será como sigue.
•
Nombre de archivo: [“Nombre de archivo introducido” + “Hora y fecha (año/mes/día/hora/minutos/segundos)”] + “Número de serie”
•
Número de caracteres disponibles: 1 - 8 caracteres
•
Caracteres no disponibles: " & * / : ; < > ? \ |
[Intervalo para guardar imágenes/Número de imágenes a guardarse(Pre-alarma)] - [Intervalo para guardar imágenes]
Cuando se ha seleccionado “Entrada de alarma” para “Activación de almacenamiento”, seleccione uno de los siguientes intervalos de pre-alarma (velocidad en fotogramas) de almacenamiento de imágenes en la tarjeta de memoria SD.
0,1fps/0,2fps/0,33fps/0,5fps/1fps
•
Ajuste predeterminado: 1fps
[Intervalo para guardar imágenes/Número de imágenes a guardarse(Pre-alarma)] - [Número de imágenes a guardarse]
Seleccione uno de los números siguientes para guardar las imágenes de pre-alarma en la tarjeta memoria SD.
Off/1foto/2fotos/3fotos/4fotos/5fotos
•
Ajuste predeterminado: Off
[Intervalo para guardar imágenes/Número de imágenes a guardarse(Post alarma)] - [Intervalo para guardar imágenes]
Cuando se ha seleccionado “Entrada de alarma” o “Manual” para “Activación de almacenamiento”, seleccione uno de los siguientes intervalos (velocidad en fotogramas) de almacenamiento de imágenes en la tarjeta de memoria SD.
0,1fps/ 0,2fps/ 0,33fps/ 0,5fps/ 1fps
•
Ajuste predeterminado: 1fps
[Intervalo para guardar imágenes/Número de imágenes a guardarse(Post alarma)] - [Número de imágenes a guardarse]
Seleccione uno de los números siguientes para guardar las imágenes de alarma en la tarjeta memoria SD.
10fotos /20fotos/ 30fotos/ 50fotos/ 100fotos/ 200fotos/ 300fotos/ 500fotos/ 1000fotos/ 2000fotos/ 3000fotos
•
Ajuste predeterminado: 100fotos
Grabación de H.264(Alarma)
Este ajuste sólo está disponible cuando se selecciona “H.264(1)”, “H.264(2)”, “H.264(3)”, o “H.264(4)” para “Formato de grabación” de la tarjeta de memoria SD, y se selecciona “Entrada de alarma” para “Activación de almacenamiento”.
[Duración de (grabación) de pre-alarma]
Determine si debe efectuarse la grabación de pre-alarma. Ajuste la duración para guardar los datos de imágenes en la tarjeta de memoria SD.
Off/ 2s/ 3s/ 4s/ 5s/ 10s/ 15s/ 20s/ 25s/ 40s/ 50s/ 60s/ 90s/ 120s
•
Ajuste predeterminado: Off
Nota
•
Los valores disponibles cambian dependiendo de la velocidad en bits de H.264 seleccionada para grabación. A medida que aumenta la velocidad en bits seleccionada, se reduce el valor máximo disponible para la duración de pre-alarma.
[Duración de(grabación) de post-alarma]
Ajuste la duración para guardar los datos de imágenes en la tarjeta de memoria SD después de ocurrir cada alarma.
10s/ 20s/ 30s/ 40s/ 50s/ 60s/ 120s/ 180s/ 240s/ 300s
•
Ajuste predeterminado: 30s
* El tiempo real de grabación algunas veces puede ser más largo que la duración seleccionada para este ajuste.
Información sobre la tarjeta de memoria SD
[Capacidad remanente(Total)]
Se visualizarán la capacidad total y la capacidad remanente de la tarjeta de memoria SD.
Dependiendo del estado de la tarjeta de memoria SD, las indicaciones del tamaño cambiarán de la forma siguiente.

Indicación | Descripción
--- | ---
--------MB/--------MB | No hay tarjeta de memoria SD insertada. No ha podido obtenerse la capacidad disponible debido a un error, etc.
********MB/********MB | La tarjeta de memoria SD no está formateada o está bloqueada (protegida contra escritura).
########MB/########MB | No puede quitarse el bloqueo de contraseña de la tarjeta de memoria SD.

Nota
•
Cuando se seleccione “Off” para “Sobrescribir” y el tamaño disponible de la tarjeta de memoria SD sea de “0 MB”, las imágenes no se guardarán en la tarjeta de memoria SD. Cuando la función de notificación esté activada, se enviará una notificación a las direcciones y destinos registrados del protocolo de alarma Panasonic cuando se llene la tarjeta de memoria SD. (→13.4.2 Configure los ajustes relacionados con las notificaciones de alarma por correo electrónico, 13.7 Configuración de los ajustes relacionados con la notificación de alarma [Notificación])
[Capacidad remanente(Tarjeta de memoria SD 1)]
Se visualizarán la capacidad total y la capacidad remanente de la tarjeta de memoria SD 1.
[Capacidad remanente(Tarjeta de memoria SD 2)]
Se visualizarán la capacidad total y la capacidad remanente de la tarjeta de memoria SD 2.
[Formato]
Para formatear la tarjeta de memoria SD, seleccione la tarjeta de memoria SD (“Tarjeta de memoria SD 1”, “Tarjeta de memoria SD 2”, “Todos los dispositivos”) que deba formatearse y luego haga clic en el botón [Ejecutar].
IMPORTANTE
•
Antes de formatear la tarjeta de memoria SD, es necesario seleccionar “Usar” para “Tarjeta de memoria SD” en la ficha [Tarjeta de memoria SD] de la página “Básica” (→10.3 Configuración de los ajustes relacionados con la tarjeta de memoria SD [Tarjeta memoria SD]) y “Off” para “Transmisión periódica de imágenes de FTP” en la ficha [Avanzadas] de la página “Red” (→Transmisión periódica de imágenes de FTP).
•
Emplee la tarjeta de memoria SD después de formatearla empleando la ficha [Tarjeta memoria SD]. Si emplea una tarjeta de memoria SD que no se ha formateado con la ficha [Tarjeta memoria SD], es posible que las funciones siguientes no operen correctamente.
–
Guarde/obtenga las imágenes que no hayan podido transmitirse al servidor FTP empleando la función de transmisión periódica de imágenes de FTP
–
Guarde/obtenga imágenes de alarma
–
Guarde/obtenga imágenes guardadas manualmente
–
Guarde/obtenga imágenes de acuerdo con los ajustes del programa horario
–
Guarde/obtenga los registros cronológicos de alarmas, los registros cronológicos manuales/de programa horario, los registros cronológicos de errores de FTP y los registros cronológicos del sistema
–
Guarde/obtenga imágenes grabadas con la función de grabación de la memoria SD de la grabadora de discos de red Panasonic.
–
Reproduzca/descargue las imágenes que hay en la tarjeta de memoria SD
•
Cuando se formatea una tarjeta de memoria SD mientras está operando otro operario, se cancelará la operación.
•
Es imposible acceder a la tarjeta de memoria SD durante el proceso de formateo.
•
Cuando se formatea una tarjeta de memoria SD, se borran todos los datos guardados en la tarjeta de memoria SD.
•
No desconecte la alimentación de la cámara durante el proceso de formateo.
•
Después de haber formateado la tarjeta de memoria SD, es posible que el tamaño disponible sea menor que el tamaño total porque se crea automáticamente el directorio predeterminado en la tarjeta de memoria SD.
•
Tarjeta de memoria SD recomendada
Fabricada por Panasonic (opcional)
–
Tarjeta de memoria SDXC: 64 GB
–
Tarjeta de memoria SDHC: 4 GB, 8 GB, 16 GB, 32 GB
–
Tarjeta de memoria SD: 2 GB (excepto las tarjetas miniSD y microSD)
•
Emplee una tarjeta de memoria SD formateada que sea compatible con la norma de tarjetas de memoria SD en el ajuste predeterminado.
•
Cuando se seleccione “Todos los dispositivos”, se formatearán la tarjeta de memoria SD 1 y la tarjeta de memoria SD 2.
•
Cuando haya insertadas 2 tarjetas de memoria SD y se selecciona “Grabación sencilla”, el orden el que se han insertado o formateado las tarjetas determina la tarjeta en la que se graban los datos en primer lugar. Si desea iniciar la grabación en la tarjeta de memoria SD 1, formatéela empleando “Todos los dispositivos”.
Imágenes de la tarjeta de memoria SD
[Acceder a imág.]
Se pueden obtener las imágenes de la tarjeta de memoria SD. Haga clic en el botón [Ejecutar]. Para la forma de acceder a las imágenes, consulte la 10.6 Acceda y copie al PC las imágenes guardadas en la tarjeta de memoria SD [Imágenes de la tarjeta de memoria SD].