13.1 Configuración de los ajustes relacionados con la acción de alarma [Alarma]
Haga clic en la ficha [Alarma] de la página “Alarma”. (→9.1 Cómo visualizar el menú de configuración, 9.2 Cómo operar el menú de configuración)
Los ajustes relacionados con la alarma pueden configurarse en esta sección. Para encontrar más información sobre los ajustes relacionados con las imágenes de alarma y el terminal de salida de alarma, consulte las 13.4 Configuración de los ajustes relacionados con la acción de cámara al ocurrir una alarma [Alarma] y 13.2 Configuración de los ajustes relacionados con el terminal de salida de alarma [Alarma].
Alarma
[Terminal 1]
Determine la forma de emplear el terminal 1.
•
Off: No se usa.
•
Entrada de alarma: Se reciben las alarmas. Cuando se selecciona “Entrada de alarma”, se visualiza un menú desplegable para “Cerrar” y “Abrir”.
–
Cerrar: La alarma se detecta cuando se cambia el estado de terminal a “Cerrar”.
–
Abrir: La alarma se detecta cuando se cambia el estado de terminal a “Abrir”.
•
Entrada de blanco y negro: Recibe la entrada de cambio a blanco y negro. (Cuando se activa (On) la entrada, se activa también el modo de blanco y negro.)
•
Ajuste predeterminado: Off
[Terminal 2]
Determine la forma de emplear el terminal 2.
•
Off: No se usa.
•
Entrada de alarma: Se reciben las alarmas. Cuando se selecciona “Entrada de alarma”, se visualiza un menú desplegable para “Cerrar” y “Abrir”.
–
Cerrar: La alarma se detecta cuando se cambia el estado de terminal a “Cerrar”.
–
Abrir: La alarma se detecta cuando se cambia el estado de terminal a “Abrir”.
•
Salida de alarma: Se llevará a cabo una salida de alarma de acuerdo con los ajustes realizados para “Configuración del terminal de salida de alarma” (→13.2 Configuración de los ajustes relacionados con el terminal de salida de alarma [Alarma]).
•
Ajuste predeterminado: Off
[Terminal 3]
Determine la forma de emplear el terminal 3.
•
Off: No se usa.
•
Entrada de alarma: Se reciben las alarmas. Cuando se selecciona “Entrada de alarma”, se visualiza un menú desplegable para “Cerrar” y “Abrir”.
–
Cerrar: La alarma se detecta cuando se cambia el estado de terminal a “Cerrar”.
–
Abrir: La alarma se detecta cuando se cambia el estado de terminal a “Abrir”.
•
Salida AUX: Se suministrará la salida AUX. Los botones [AUX] se visualizarán en la página “En directo”.
•
Ajuste predeterminado: Off
IMPORTANTE
•
Para que los terminales EXT I/O puedan detectar las entradas de alarma cuando se ha cambiado el estado del terminal de Open a Close (cerrado) o de Close a Open (abierto), se requieren unos 100 ms o más. Puesto que las alarmas no pueden detectarse durante unos 5 segundos después de haber efectuado una detección, no se detectan las entradas de alarma recibidas durante 5 segundos aproximadamente a partir de la detección de una alarma.
Nota
•
AUX es un terminal de la cámara que permite al usuario operar (Abrir/Cerrar) a voluntad desde la página “En directo”. Por ejemplo, un operador puede controlar remotamente las luces del lugar en el que esté instalada la cámara conectando el terminal al controlador de las luces.
•
Para ver más información sobre los valores de entrada/salida de cada terminal, consulte la guía de instalación.
[Alarma de VMD]
Cuando se haga clic en “VMD >>” se visualizará la ficha [Área VMD] de la página “Alarma”. (→13.5.1 Ajuste las áreas de VMD [Área VMD])
[Alarma de detección de sonido]
Cuando se haga clic en “Detección de sonido>>”, se visualizará la ficha [Detección de sonido]. (→13.6 Configuración de los ajustes relacionados con la detección de sonido [Detección de sonido])
[Alarma de comando]
Seleccione “On” u “Off” para determinar si debe o no recibirse la alarma de comando.
La alarma de comando es una función que ofrece notificación de una alarma de protocolo Panasonic desde las otras cámaras. Cuando se selecciona “On”, las acciones de alarma se llevarán a cabo entre varias cámaras.
•
Ajuste predeterminado: Off
[Número de puerto de origen]
Seleccione un número de puerto a utilizarse para la recepción de la alarma de comando.
•
Margen disponible: 1 - 65535
•
Ajuste predeterminado: 8181
Los siguientes números de puerto no estarán disponibles porque ya se están utilizando.
20, 21, 23, 25, 42, 53, 67, 68, 69, 80, 110, 123, 161, 162, 443, 554, 995, 10669, 10670, 59000-61000
[Tiempo de desactivación de alarma]
Configure la duración durante la que no se efectuarán detecciones tras detectarse una alarma. Por ejemplo, empleando esta función podrá evitar el envío excesivamente frecuente de correo electrónico cuando las notificaciones por correo electrónico estén configuradas para el envío a teléfonos móviles cuando se detecte una alarma.
5s/ 10s/ 30s/ 1min/ 3min/ 5min/ 10min
Ajuste predeterminado: 5s
Nota
•
La duración durante la que no se efectúan detecciones de alarma puede gestionarse para cada tipo de alarma. Por ejemplo, durante el período en el que no se efectúan detecciones de alarma de comando, pueden efectuarse detecciones para alarmas VMD.