13.7.2 Configuración de los ajustes relacionados con la notificación de alarma de HTTP
Notificación de alarma de HTTP
[Dirección 1] - [Dirección 5]
Introduzca la dirección IP o el nombre de anfitrión del destino de la notificación de alarma de HTTP. Pueden registrarse hasta 5 direcciones de servidor de destino.
•
Caracteres disponibles: Los caracteres alfanuméricos, los dos puntos (:), el punto (.), el subrayado (_) y el guión (-).
•
Ajuste predeterminado: http://
Ejemplo de introducción: “http://dirección IP del servidor HTTP +: (dos puntos) + número del puerto” o “http://Nombre de anfitrión: (dos puntos) + número del puerto”
Casilla de verificación de [Alarma]
Cuando se marca la casilla de verificación, la notificación de alarma de HTTP se efectuará al ocurrir una alarma.
Botón [Borrar]
Cuando haga clic en este botón, se borrará toda la información configurada, incluyendo la dirección, nombre de usuario, contraseña y datos de notificación.
[Nombre de usuario]
Introduzca el nombre de usuario (nombre de inicio de sesión) para acceder al servidor HTTP.
•
Número de caracteres disponibles: 0 - 63 caracteres
•
Caracteres no disponibles: " & : ; \
[Contraseña]
Introduzca la contraseña para acceder al servidor HTTP.
•
Número de caracteres disponibles: 0 - 63 caracteres
•
Caracteres no disponibles: " &
[Datos de notificación]
Introduzca los datos de la notificación para añadirlos detrás de las direcciones del servidor de HTTP ajustadas en [Dirección 1] - [Dirección 5].
•
Caracteres disponibles: Caracteres alfanuméricos
•
Ajuste predeterminado: /cgi-bin/comalarm.cgi?CMD=01
Nota
•
Para la “Dirección 1” a la “Dirección 5” pueden introducirse un total de 256 caracteres para la dirección (incluyendo “http://”) y los “Datos de notificación”.
•
No se olvide de introducir una barra (/) como primer caracteres para los “Datos de notificación”.
•
Si falla la notificación de alarma de HTTP, la información sobre la falla se agregará al registro cronológico del sistema.
•
Aunque se haga clic en el botón [Ajustar] después de borrar el contenido de “Datos de notificación”, se ajustará “/cgi-bin/comalarm.cgi?CMD=01”.
•
HTTPS no puede utilizarse.
<Ejemplo>
Cuando se ajusta http://192.168.0.100 para la dirección y se ajusta /cgi-bin/comalarm.cgi?CMD=01 para “Datos de notificación”, se ejecutará una notificación de alarma como por ejemplo http://192.168.0.100/cgi-bin/comalarm.cgi?CMD=01.