7.2 Reproducción de imágenes “H.264(1)”/“H.264(2)”/“H.264(3)”/“H.264(4)” almacenadas en la tarjeta de memoria SD
IMPORTANTE
•
Dependiendo del entorno de la red, es posible que falle la descarga de datos de vídeo.
Control de la barra deslizante
Con la operación del control de la barra deslizante podrá seleccionar el punto de inicio de reproducción de imágenes. El control de la barra deslizante sólo podrá utilizarse antes de la reproducción de imágenes o cuando la reproducción está pausada o detenida.
Botón [PAUSAR]
La reproducción se pausa al hacer clic en este botón durante la reproducción.
Botón [REPRODUC]
Al hacer clic en este botón se visualizan los datos grabados.
Nota
•
Si hay audio grabado, podrá reproducirse pero la imagen no estará sincronizada con el audio. Por lo tanto, es posible que no siempre coincidan las imágenes con el audio. Cuando se estén grabando datos en la tarjeta de memoria SD, es posible que el audio suene como entrecortado y puede reducirse la calidad del audio.
•
Cuando se reproduce el audio grabado, es posible que se ralentice el intervalo de actualización de las imágenes en directo y de la reproducción.
•
El audio grabado no se reproducirá cuando se haya seleccionado “Off” o “Interactivo(Semidúplex)” para el “Modo audio” en la ficha [Audio] de la página “Imagen/Audio”.
•
El audio sólo se reproduce para los usuarios que pertenezcan al nivel de acceso seleccionado para “Nivel de permiso de trans./recep. de audio” en la ficha [Audio] de la página “Imagen/Audio”.
Botón [AVA RÁP]
Cada vez que se hace clic en este botón, cambia la velocidad de reproducción. Cuando se hace clic en el botón [REPRODUC] durante la reproducción con avance rápido, la velocidad de reproducción volverá a la velocidad normal de reproducción.
Nota
•
La velocidad máxima de la reproducción con avance rápido varía según el ajuste de “Velocidad en bits máx.” - “Grabación de H.264” de la tarjeta de memoria SD. Si se aplica también alguna de las opciones siguientes a “Prioridad de transmisión” o a “Velocidad en bits máx.(por cliente)” en la ficha [JPEG/H.264] de la página “Imagen/Audio”, la velocidad de reproducción se volverá constante (x1) y no será de reproducción con avance rápido.
–
Cuando se ha seleccionado “Prioridad de velocidad de fotogramas” o “VBR avanzada” para “Prioridad de transmisión” y se ha seleccionado “14436kbps” o valor más alto para el valor máximo de “Velocidad en bits máx.(por cliente)”
–
Cuando se ha seleccionado “Velocidad en bits constante” para “Prioridad de transmisión” y se ha seleccionado “16384kbps” para el valor máximo de “Velocidad en bits máx.(por cliente)”
•
El audio grabado no se reproducirá durante la reproducción en avance rápido.
Botón [5s antes]
Cada vez que se hace clic en este botón, los datos grabados retroceden 5 segundos y se inicia la reproducción.
Botón [5s después]
Cada vez que se hace clic en este botón, los datos grabados avanzan 5 segundos y se inicia la reproducción.
Botón [DETENER]
La reproducción se detendrá y la ventana de “Reproducción” volverá a la página “En directo”.
[Hora]
Se visualizará la hora y la fecha en que se grabó cada registro cronológico.
[Duración]
Se visualizará el período de tiempo que los datos han estado grabados en la tarjeta de memoria SD.
[Evento]
Se visualizará el tipo de evento.
•
MN/SC: Registro cronológico por “Manual/programa horario”
•
TRM1: Entrada de alarma por alarma en el terminal 1
•
TRM2: Entrada de alarma por alarma en el terminal 2
•
TRM3: Entrada de alarma por alarma en el terminal 3
•
VMD: Alarma mediante alarma de VMD
•
COM: Alarma mediante alarma de comando
•
AUD: Alarma mediante alarma de detección de sonido
Examinar
Botón [Inicio]
La imagen seleccionada se descargará al PC.
Antes de descargar imágenes, designe de antemano el directorio de destino. (→10.7 Configuración del directorio del ordenador en el que se descargarán las imágenes [Registro])
Al hacer clic en el botón [Inicio], se visualizará la ventana del mensaje que le preguntará si acepta iniciar la descarga. Haga clic en el botón [Aceptar].
Nota
•
Cuando se haga clic en el botón [Cancelar] durante el proceso de descarga, se cancelará la descarga. En este caso, los datos de vídeo que ya se habían descargado antes de hacer clic en el botón [Cancelar] se guardarán en el PC.
•
Los datos de vídeo se guardan en archivos de 20 MB aproximadamente. Cuando el tamaño de archivo de los datos de vídeo sea mayor de 20 MB, se descargarán dos o más archivos.
•
Es posible reproducir los datos de vídeo guardados en el PC empleando aplicaciones como por ejemplo QuickTime Player o Windows Media® Player*1. Sin embargo, no nos hacemos responsables por el rendimiento obtenido con tales aplicaciones.
•
Los datos de vídeo no podrán reproducirse en algunos casos dependiendo del estado de la tarjeta de memoria SD y de los reproductores QuickTime Player o Windows Media Player.
*1
Los sistemas operativos soportados son Windows 8.1, Windows 8 y Windows 7 solamente.