11.7 Ajuste el campo de visión angular empleando la función del zoom óptico extra (WV-SPN631/WV-SPN611)
Haga clic en el botón [Configurar>>] de ajuste de “Zoom óptico extra” en la ficha [Calidad de imagen] de la página “Imagen/Audio”. (→11.4 Configuración de los ajustes relacionados con el ajuste de la imagen, zoom/enfoque, zona privada, VIQS y compensación de la distorsión del objetivo [Calidad de imagen])
Podrá ajustar el campo de visión angular empleando la función del zoom óptico extra.
•
: Haga clic en este botón para ajustar la relación de zoom al lado “Gran Angular”.
•
: Haga clic en este botón para ajustar la relación de zoom a x1,0.
•
: Haga clic en este botón para ajustar la relación de zoom al lado “Tele”.
•
: Haga clic en estos botones para ajustar las posiciones horizontal/vertical de la imagen después de haber efectuado el zoom.
Nota
:
•
Cuando se haya seleccionado “2 megapíxeles [16:9](modo de 30 fps)” o “2 megapíxeles [16:9](modo de 60 fps)” para “Modo de captura de imagen”, la relación de zoom máxima del zoom óptico extra será de x3,0.
•
Cuando se haya seleccionado “2 megapíxeles [4:3](modo de 30 fps)” o “3 megapíxeles [4:3](modo de 30 fps)” para “Modo de captura de imagen”, la relación de zoom máxima del zoom óptico extra será de x2,5.
:
•
La relación de zoom máxima del zoom óptico extra pasará a ser de x2,0.
IMPORTANTE
•
Las posiciones se desalinearán si se configuran los ajustes del zoom óptico extra cuando se configura el área de mascara (→11.4.2 Ajuste de las áreas de máscara), zona privada (→11.8 Configuración de los ajustes relacionados con la zona privada (menú de configuración de “Zona privada”)), área de VMD (→13.5 Configure los ajustes de VMD [Área VMD]), área de VIQS (→11.10 Configure el área de VIQS), o área de recorte (→14.1 Configuración de los ajustes relacionados con el recorte [RECORTAR]). Para evitarlo, efectúe el ajuste para la función del zoom óptico extra antes de efectuar los otros ajustes.