16.2.6 Configuración de los ajustes relacionados con DDNS
Para acceder a esta cámara a través de Internet, es necesario configurar los ajustes de la función DDNS.
Consulte la 16.5 Método de configuración de los ajustes relacionados con DDNS para ver el modo de configuración de los ajustes relacionados con DDNS.
[Área]
Seleccione la región en la que se haya instalado la cámara. Si la cámara se emplea fuera de Japón, seleccione “Global”. Si la cámara se emplea en Japón, seleccione “Japón”.
Japón/Global
[Servicio]
Seleccione el servicio DDNS para determinar si debe o no emplearse el DDNS.
•
Off: No se emplea la función DDNS.
•
Viewnetcam.com: Se utiliza el servicio “Viewnetcam.com”.
•
Actualización de DNS dinámico: Utiliza la actualización de DNS dinámico (compatible con RFC2136) sin cooperación de DHCP.
•
Actualización de DNS dinámico (DHCP): Utiliza la actualización de DNS dinámico (compatible con RFC2136) con cooperación de DHCP.
•
Ajuste predeterminado: Off
Nota
•
Cuando utilice la actualización de DNS dinámico (compatible con RFC2136), consulte al administrador de la red para saber si coopera con DHCP.