11.5 Ajuste del zoom y del enfoque (WV-SFV631L/WV-SFV631LT/WV-SFV611L/WV-SFR631L/WV-SFR611L/WV-SFN631L/WV-SFN611L)
Haga clic en el botón [Configurar>>] de ajuste de “Ajuste del zoom/enfoque” en la ficha [Calidad de imagen] de la página “Imagen/Audio”. (→11.4 Configuración de los ajustes relacionados con el ajuste de la imagen, zoom/enfoque, zona privada, VIQS y compensación de la distorsión del objetivo [Calidad de imagen])
Podrá ajustar el campo de visión angular y el enfoque del objetivo empleando la función del zoom/enfoque.
Ajuste del zoom/enfoque
Podrá ajustar el campo de visión angular empleando las funciones del zoom y del zoom óptico extra.
Configure el ajuste del enfoque moviendo el enfoque del objetivo a la posición apropiada.
Podrá utilizar el ajuste manual y el ajuste automático.
[Designación de la relación de zoom]
El zoom y el enfoque pueden ajustarse al mismo tiempo.
Opere el mando deslizante para ampliar/reducir el contorno de ajuste del campo de visión angular en la imagen. Cuando ajuste la relación de zoom al lado “Tele”, sólo se reducirá el contorno de ajuste del campo de visión angular y será posible determinar la relación de zoom mientras se comprueba el campo de visión angular después de haber ajustado el zoom. Cuando ajuste la relación de zoom al lado “Gran angular”, la imagen misma se alejará o se ampliará el contorno de ajuste del campo de visión angular y será posible determinar la relación de zoom mientras se comprueba el tamaño de la imagen después de haber ajustado el zoom. Después de haber ajustado el contorno de ajuste del campo de visión angular, se efectuará el ajuste del zoom y la función de enfoque automático iniciará automáticamente el ajuste del enfoque del motivo basándose en un objeto situado en el centro de la pantalla cuando se haga clic en el botón [Ejecutar].
Nota
•
El área roja del mando deslizante y del contorno de ajuste del campo de visión angular representa el zoom óptico y el área amarilla representa el zoom óptico extra. Las relaciones compatibles de zoom óptico y de zoom óptico extra varían según el modelo y el modo de captura de imagen seleccionado.
WV-SFV631L/WV-SFR631L/WV-SFN631L:
En el área del zoom óptico extra, la relación de zoom cambia en incrementos de x0,36.
–
Cuando se seleccione “2 megapíxeles [4:3](modo de 30 fps)” o “3 megapíxeles [4:3](modo de 30 fps)” para el “Modo de captura de imagen”
Zoom óptico: Máx. x3,6
Zoom óptico extra: Máx. x9,0
–
Cuando se seleccione “2 megapíxeles [16:9](modo de 30 fps)” o “2 megapíxeles [16:9](modo de 60 fps)” para el “Modo de captura de imagen”
Zoom óptico: Máx. x3,6
Zoom óptico extra: Máx. x10,8
WV-SFV631LT:
En el área del zoom óptico extra, la relación de zoom cambia en incrementos de x0,24.
–
Cuando se seleccione “2 megapíxeles [4:3](modo de 30 fps)” o “3 megapíxeles [4:3](modo de 30 fps)” para el “Modo de captura de imagen”
Zoom óptico: Máx. x2,4
Zoom óptico extra: Máx. x6,0
–
Cuando se seleccione “2 megapíxeles [16:9](modo de 30 fps)” o “2 megapíxeles [16:9](modo de 60 fps)” para el “Modo de captura de imagen”
Zoom óptico: Máx. x2,4
Zoom óptico extra: Máx. x7,2
WV-SFV611L/WV-SFR611L/WV-SFN611L:
En el área del zoom óptico extra, la relación de zoom cambia en incrementos de x0,36.
Zoom óptico: Máx. x3,6
Zoom óptico extra: Máx. x7,2
•
Al hacer clic en los botones y de [Ajuste manual del zoom] se inhabilitará la [Designación de la relación de zoom]. Para habilitar la [Designación de la relación de zoom], haga clic en el botón [Cargar] o en el botón de [Ajuste manual del zoom].
[Ajuste manual del zoom]
Podrá ajustar manualmente el zoom.
•
: Haga clic en este botón para ajustar la relación de zoom al lado “Gran Angular” hasta x1,0.
•
: Haga clic en este botón para ajustar la relación de zoom a x1,0.
•
: Haga clic en este botón para ajustar la relación de zoom al lado “Tele”.
Nota
•
La cámara cambia entre el zoom óptico y el zoom óptico extra dependiendo de la relación de zoom.
Las relaciones compatibles de zoom óptico y de zoom óptico extra varían según el modelo y el modo de captura de imagen seleccionado.
WV-SFV631L/WV-SFR631L/WV-SFN631L:
En el área del zoom óptico extra, la relación de zoom cambia en incrementos de x0,36.
–
Cuando se seleccione “2 megapíxeles [4:3](modo de 30 fps)” o “3 megapíxeles [4:3](modo de 30 fps)” para el “Modo de captura de imagen”
Zoom óptico: Máx. x3,6
Zoom óptico extra: Máx. x9,0
–
Cuando se seleccione “2 megapíxeles [16:9](modo de 30 fps)” o “2 megapíxeles [16:9](modo de 60 fps)” para el “Modo de captura de imagen”
Zoom óptico: Máx. x3,6
Zoom óptico extra: Máx. x10,8
WV-SFV631LT:
En el área del zoom óptico extra, la relación de zoom cambia en incrementos de x0,24.
–
Cuando se seleccione “2 megapíxeles [4:3](modo de 30 fps)” o “3 megapíxeles [4:3](modo de 30 fps)” para el “Modo de captura de imagen”
Zoom óptico: Máx. x2,4
Zoom óptico extra: Máx. x6,0
–
Cuando se seleccione “2 megapíxeles [16:9](modo de 30 fps)” o “2 megapíxeles [16:9](modo de 60 fps)” para el “Modo de captura de imagen”
Zoom óptico: Máx. x2,4
Zoom óptico extra: Máx. x7,2
WV-SFV611L/WV-SFR611L/WV-SFN611L:
En el área del zoom óptico extra, la relación de zoom cambia en incrementos de x0,36.
Zoom óptico: Máx. x3,6
Zoom óptico extra: Máx. x7,2
•
Cuando se operan los botones , y , no se activa la función de enfoque automático. Ajuste el enfoque después de haber ajustado el campo de visión angular.
IMPORTANTE
•
Es posible que la función del zoom óptico extra no pueda activarse en la posición adecuada si se efectúa el ajuste para la función después de haber configurado los ajustes para las áreas de máscara (→11.4.2 Ajuste de las áreas de máscara), zona privada (→11.8 Configuración de los ajustes relacionados con la zona privada (menú de configuración de “Zona privada”)) y área de VMD (→13.5 Configure los ajustes de VMD [Área VMD]). Para evitarlo, efectúe el ajuste para la función del zoom óptico extra antes de efectuar los otros ajustes.
[Ajuste manual del enfoque]
Podrá ajustar manualmente el enfoque.
•
Botón [Cerca]: Haga clic en este botón para ajustar el enfoque al lado “Cerca”.
•
Botón [Reponer]: Haga clic en este botón para reponer el enfoque al ajuste predeterminado.
•
Botón [Lejos]: Haga clic en este botón para ajustar el enfoque al lado “Lejos”.
[Enfoque automático]
La función de enfoque automático inicia automáticamente el ajuste del enfoque del motivo situado en el centro de la pantalla cuando se hace clic en el botón [Ejecutar].
IMPORTANTE
•
Cuando se selecciona un valor con un intervalo más largo que “Máx.1/30s” (Máx. 2/30s/ Máx. 4/30s/ Máx. 6/30s/ Máx. 10/30s/ Máx. 16/30s) para “Tiempo máximo de exposición” (→[Tiempo máximo de exposición]), si se ejecuta el “Enfoque automático” durante las operaciones de obturador lento por la noche, es posible que el “Enfoque automático” tarde bastante tiempo en completarse.
•
Es posible que no pueda ajustarse automáticamente el enfoque en los lugares siguientes o para los objetos siguientes. En este caso, ajuste manualmente el enfoque.
–
cuando el objeto se mueve mucho
–
cuando se producen grandes cambios de intensidad en la iluminación
–
cuando el nivel de iluminación es bajo
–
cuando el objeto o el lugar están muy iluminados o son reflexivos
–
cuando se mira a través de ventanas
–
cuando la cubierta del domo está en lugares en los que puede ensuciarse con facilidad
–
lugares en los que no hay mucho contraste, como en una pared blanca
–
cuando hay parpadeo fuerte de luz
•
Cuando las imágenes de la zona de luz de rayos infrarrojos cercanos cambien de color a blanco y negro, las imágenes pueden quedar desenfocadas debido a la naturaleza de las propiedades ópticas. En este caso, el enfoque podrá corregirse automáticamente seleccionando “Auto” o “Preajuste” para el “Método de ajuste” (el enfoque no se ajustará automáticamente de acuerdo con el cambio de nivel de la iluminación una vez se haya corregido el enfoque).
[Método de ajuste]
Seleccione el método de ajuste del enfoque al realizarse el cambio entre el modo de color y el modo de blanco y negro.
•
Auto: Ajusta automáticamente la función de enfoque y corrige el enfoque cuando cambia entre imágenes de color y de blanco y negro.
•
Preajuste: Efectúa el movimiento preajustado para cada posición de enfoque especificada cuando se cambia entre imágenes de color y de blanco y negro. La posición preajustada es la posición del enfoque especificada por última vez, que se había memorizado para las imágenes en color y para las imágenes en blanco y negro.
•
Fijar: Fija la posición después de ajustar automática o manualmente el enfoque.
•
Ajuste predeterminado: Auto
Botón [Cerrar]
Haga clic en este botón para cerrar el menú de configuración de “Ajuste del zoom/enfoque”.