11.9 Configure el ajuste de VIQS
Haga clic en el botón [Configurar>>] de ajuste de “VIQS” en la ficha [Calidad de imagen] de la página “Imagen/Audio”. (→11.4 Configuración de los ajustes relacionados con el ajuste de la imagen, zoom/enfoque, zona privada, VIQS y compensación de la distorsión del objetivo [Calidad de imagen])
VIQS es una abreviatura inglesa de área especificada de calidad de imagen variable y es una característica que le permite cambiar las imágenes de un área especificada.
Podrá mejorar la calidad de imagen del margen especificado dentro de un área de filmación (imagen).
También podrá moderar el tamaño de datos de imagen reduciendo la calidad de imagen de otras áreas.
El ajuste de VIQS sólo está disponible para imágenes H.264.
Pueden ajustarse hasta 8 áreas de VIQS.
Para verificar la imagen después de haber configurado VIQS, cuando se hayan seleccionado las imágenes H.264 en “Continuidad”, podrá verificar la imagen pulsando el botón [Confirmar]. También podrá verificarla visualizando una imagen H.264 en la página “En directo”.
[Área]
Cuando se seleccione un área de VIQS en la pantalla, se numerará como el área 1. (Las áreas subsiguientes se numerarán en el orden de selección.)
[Estado]
Seleccione “On” u “Off” para determinar si debe emplearse el área de VIQS.
•
On: Se ajustará el área de VIQS.
•
Off: No se ajustará el área de VIQS.
•
Ajuste predeterminado: Off
Botón [Borrar]
Borra el área de VIQS. Haga clic en el botón para borrar el área de VIQS.
[Nivel]
Configure el nivel de diferencia de calidad de imagen entre las áreas especificadas y las áreas no especificadas. Cuanto mayor sea el nivel de diferencia, más se reducirá la calidad de imagen del área no especificada. De este modo puede moderarse el tamaño de los datos de imagen.
0 Mín./ 1/ 2/ 3/ 4/ 5 Normal/ 6/ 7/ 8/ 9 Máx.
•
Ajuste predeterminado: 5 Normal
Continuidad
[H.264(1)]
Seleccione “On” u “Off” para determinar si debe activarse la función VIQS para las imágenes transmitidas (H.264(1)).
Las imágenes VIQS (H.264(1)) pueden confirmarse con el botón [Confirmar].
•
Ajuste predeterminado: Off
[H.264(2)]
Seleccione “On” u “Off” para determinar si debe activarse la función VIQS para las imágenes transmitidas (H.264(2)).
Las imágenes VIQS (H.264(2)) pueden confirmarse con el botón [Confirmar].
•
Ajuste predeterminado: Off
[H.264(3)]
Seleccione “On” u “Off” para determinar si debe activarse la función VIQS para las imágenes transmitidas (H.264(3)).
Las imágenes VIQS (H.264(3)) pueden confirmarse con el botón [Confirmar].
•
Ajuste predeterminado: Off
[H.264(4)]
Seleccione “On” u “Off” para determinar si debe activarse la función VIQS para las imágenes transmitidas (H.264(4)).
Las imágenes VIQS (H.264(4)) pueden confirmarse con el botón [Confirmar].
•
Ajuste predeterminado: Off
IMPORTANTE
•
Después de haber ajustado en “On” la opción de VIQS, el área de VIQS puede salirse de alineación cuando se cambia el ajuste de “Modo de captura de imagen” JPEG/H.264. Asegúrese de verificar el ajuste de VIQS después de cambiar el ajuste de “Modo de captura de imagen”.
Nota
•
Consulte la 11.10 Configure el área de VIQS en relación con el procedimiento de ajuste del área de VIQS.
•
Cuando se ha seleccionado “Off” para “Transmisión de H.264” de la continuidad de vídeo aplicable, no podrá cambiarse la selección de la continuidad de vídeo.