13.7.1 Configuración de los ajustes relacionados con el protocolo de alarma Panasonic
Notificación del protocolo de alarma Panasonic
[Protocolo de alarma Panasonic]
Seleccione “On” u “Off” para determinar si debe o no proporcionarse una notificación mediante el protocolo de alarma Panasonic de acuerdo con los ajustes de las casillas de verificación “Alarma” y “Diag.” de “Destino de notificación” de abajo.
–
Cuando se ha detectado una alarma (“Alarma”).
–
Cuando se ha proporcionado la notificación de la capacidad remanente en la tarjeta de memoria (“Diag.”)
–
Cuando se ha llenado la tarjeta de memoria SD (“Diag.”)
–
Cuando no puede reconocerse la tarjeta de memoria SD (“Diag.”)
•
Ajuste predeterminado: Off
Nota
•
Cuando se seleccione “On”, la notificación de la ocurrencia de alarma se proporcionará a las direcciones del servidor de destino registradas en orden (primero a la dirección IP 1, y por último lugar a la dirección IP 8).
[Datos de área de alarma adicional (VMD/seguimiento automático)]
Con la selección de la opción On/Off, determine si deben enviarse notificaciones para los números de área de detección de alarma VMD con el protocolo de alarma Panasonic.
•
Ajuste predeterminado: Off
[Puerto de destino]
Seleccione uno de los siguientes puertos de destino para el protocolo de alarma Panasonic.
•
Margen disponible: 1 - 65535
•
Ajuste predeterminado: 1818
Los siguientes números de puerto no estarán disponibles porque ya se están utilizando.
20, 21, 23, 25, 42, 53, 67, 68, 69, 80, 110, 123, 161, 162, 443, 995, 10669, 10670
[Reintentos]
Seleccione las veces de reintento para el protocolo de alarma Panasonic.
•
Margen disponible: 0 - 30
•
Ajuste predeterminado: 2
Destino de notificación
[Dirección 1] - [Dirección 8]
Introduzca una de las siguientes direcciones IP de destino o nombres de anfitrión del protocolo de alarma Panasonic. Pueden registrarse hasta 8 direcciones de servidor de destino.
•
Casilla de verificación de [Alarma]: Cuando se marca la casilla de verificación, la notificación de alarma Panasonic se realizará al ocurrir una alarma.
•
Casilla de verificación de [Diag.]: Cuando se marca la casilla de verificación, la notificación empleando el protocolo de alarma Panasonic se realizará en los casos siguientes.
–
Cuando se ha proporcionado la notificación de la capacidad remanente en la tarjeta de memoria
–
Cuando se ha llenado la tarjeta de memoria SD
–
Cuando no puede reconocerse la tarjeta de memoria SD
•
[Dirección del servidor de destino]: Introduzca la dirección del servidor de destino o el nombre de anfitrión.
–
Caracteres disponibles: Los caracteres alfanuméricos, los dos puntos (:), el punto (.), el subrayado (_) y el guión (-).
Para borrar la dirección del servidor de destino registrada, haga clic en el botón [Borrar] correspondiente a la dirección del servidor de destino deseada.
[Notificación por área de VMD]
Seleccione “On” u “Off” para determinar si debe ajustarse “Notificación por área de VMD”.
Si “Notificación por área de VMD” está activada en “On”, las alarmas sólo se notificarán cuando “N.° área alarm” corresponda a “Área de alarma” configurada con “Alarma de VMD”. Las notificaciones de alarma que no sean “Alarma de VMD” no se aplicarán. Cuando utilice “Notificación por área de VMD”, seleccione “On” para “Estado” del área de alarma en VMD.
•
Ajuste predeterminado: Off
[N.° área alarm]
•
Margen disponible: 1 - 4
•
Ajuste predeterminado: 1
IMPORTANTE
•
Cuando introduzca el nombre de anfitrión de la “Dirección del servidor de destino”, deberá configurar los ajustes de DNS de la ficha [Red] de la página “Red”. (→16.1 Configure los ajustes de la red [Red])
•
Confirme que las direcciones IP de destino estén correctamente registradas. Cuando un destino registrado no exista, la notificación se retardará.