16.2.7 Configuración de los ajustes relacionados con SNMP
Los ajustes relacionados con SNMP pueden configurarse en esta página. Podrá comprobarse el estado de la cámara conectándose con el administrador de SNMP. Cuando utilice la función SNMP, póngase en contacto con el administrador de la red.
[Nombre de comunidad]
Introduzca el nombre de comunidad a monitorizarse.
•
Número de caracteres disponibles: 0 - 32 caracteres
•
Ajuste predeterminado: Ninguno (en blanco)
IMPORTANTE
•
Cuando utilice la función SNMP, será necesario introducir el nombre de comunidad. Cuando no se introduzca el nombre de comunidad, la función SNMP no operará.
[Título de cámara]
Introduzca el nombre del sistema que vaya a utilizarse para administrar la cámara con la función SNMP.
•
Número de caracteres disponibles: 0 - 32 caracteres
•
Ajuste predeterminado: Ninguno (en blanco)
[Ubicación de cámara]
Introduzca el nombre de la ubicación en la que esté instalada la cámara.
•
Número de caracteres disponibles: 0 - 32 caracteres
•
Ajuste predeterminado: Ninguno (en blanco)
[Contacto (Dirección de destino o N.o telf. del administrador)]
Introduzca la dirección de correo o el número de teléfono del administrador del SNMP.
•
Número de caracteres disponibles: 0 - 255 caracteres
•
Ajuste predeterminado: Ninguno (en blanco)