4.1 Tipo de Alarme
•
Terminal de alarme: Ao conectar um dispositivo de alarme como, por exemplo, um sensor ao terminal de entrada de alarme, a ação de alarme será realizada quando o dispositivo de alarme conectado for ativado.
•
Alarme de detecção de movimento de vídeo (VMD): Ao detectar um movimento na área VMD definida, a ação de alarme será realizada.
*VMD refere-se à “Detecção de Movimento de Vídeo”.
•
Alarme do comando: Ao receber um protocolo Panasonic de alarme do dispositivo conectado via rede, a ação de alarme será realizada.
•
Alarme de detecção de áudio: Quando o nível de detecção de áudio configurado for excedido, a ação de alarme será executada.