16.3 Método de configuração das definições de HTTPS
Os ajustes relativos ao protocolo HTTPS que podem aumentar a segurança da rede criptografando o acesso às câmeras são descritos nesta página.
Os ajustes HTTPS serão configurados por meio do procedimento a seguir.
Geração da chave CRT (chave de criptografia SSL) (→16.3.1 Geração da chave CRT (chave de criptografia SSL))
Geração do certificado de alto-assinatura (→16.3.2 Geração do certificado autoassinado (certificado de segurança))
Geração da CSR (Solicitação de Assinatura do Certificado) (→16.3.3 Geração da CSR (Solicitação de Assinatura do Certificado))
Instalação do certificado do servidor (→16.3.4 Instalação do certificado do servidor)
Configuração do protocolo de conexão (→16.3.5 Configuração do protocolo de conexão)
Nota
•
Para utilizar o certificado do servidor, é preciso aplicar a aprovação e emitir o certificado do servidor pela CA.
•
Quer o certificado autoassinado ou o certificado do servidor esteja disponível. Se ambos forem instalados, o certificado do servidor será utilizado antes do certificado autoassinado.