7.2 Reprodução das imagens “H.264(1)”/“H.264(2)”/“H.264(3)”/“H.264(4)” salvas no cartão de memória SD
IMPORTANTE
•
Dependendo do ambiente de rede, o descarregamento de dados de vídeo pode falhar.
Controle deslizante
Por meio da operação do controle deslizante, pode selecionar a posição a partir de onde a reprodução das imagens será iniciada. O controle deslizante só pode ser usado antes de reproduzir as imagens, ou quando a reprodução está em pausa ou parada.
Botão [PAUSAR]
A reprodução será pausada quando este botão for acionado durante a reprodução.
Botão [REPRODUZIR]
Quando este botão for acionado, os dados gravados serão reproduzidos.
Nota
•
Se o áudio é gravado, pode ser reproduzido, mas a imagem e o áudio não serão sincronizados. Portanto, as imagens e o áudio nem sempre corresponderão. Quando os dados estão sendo gravados no cartão de memória SD, o áudio pode soar como cortado e a qualidade de áudio pode ser reduzida.
•
Quando o áudio gravado é reproduzido, o intervalo de atualização e a reprodução das imagens ao vivo podem tornar-se lentos.
•
O áudio gravado não é reproduzido quando “Desligado” ou “Interativo (não simultâneo)” é selecionado para o “Modo de áudio” na guia [Áudio] da página “Imagem/Áudio”.
•
O áudio só é reproduzido para os usuários que pertencem ao nível de acesso selecionado para “Nível de permissão de áudio trans./recep.” Na guia [Áudio] da página “Imagem/Áudio”.
Botão [FF]
Cada vez que este botão é acionado, a velocidade de reprodução muda. Quando o botão [REPRODUZIR] é acionado durante a reprodução rápida, a velocidade de reprodução retorna à velocidade de reprodução normal.
Nota
•
A velocidade máxima de reprodução rápida depende da configuração da “Máx. taxa de transferência” - “Gravando em H.264” do cartão de memória SD. Se qualquer um dos seguintes também se aplica a “Prioridade de transmissão” ou “Máx. taxa de transferência(por cliente)” na guia [JPEG/H.264] da página “Imagem/Áudio”, a velocidade de reprodução torna-se constante (x1) e não é reprodução rápida.
–
Quando “Taxa de quadros” ou “VBR avançada” é selecionado para “Prioridade de transmissão” e “14436kbps” ou a valor maior é selecionado para o valor máximo de “Máx. taxa de transferência(por cliente)”
–
Quando “Taxa de bits constante” é selecionado para “Prioridade de transmissão” e “16384kbps” é selecionado para o valor máximo de “Máx. taxa de transferência(por cliente)”
•
O áudio gravado não será reproduzido durante a reprodução rápida.
Botão [5s para trás]
Cada vez que este botão é acionado, os dados gravados retornam em 5 segundos e começam a ser reproduzidos.
Botão [5s para frente]
Cada vez que este botão é acionado, os dados gravados avançam em 5 segundos e começam a ser reproduzidos.
Botão [PARAR]
A reprodução parará e a janela “Reprodução” passará à página “Ao vivo”.
[Hora]
A hora e a data que cada registro foi gravado serão indicadas.
[Duração]
Exibe o período de tempo dos dados gravados no cartão de memória SD.
[Evento]
O tipo de evento será exibido.
•
MN/SC: Registro por “Manual/Agenda”
•
TRM1: Alarme por alarme lançado ao Terminal 1
•
TRM2: Alarme por alarme lançado ao Terminal 2
•
TRM3: Alarme por alarme lançado ao Terminal 3
•
VMD: Alarme por alarme VMD
•
COM: Alarme por alarme de comando
•
AUD: Alarme por alarme de detecção de áudio
Navegador
Botão [Começar]
A imagem selecionada será descarregada ao computador.
Antes de descarregar imagens, especificar a pasta de destino. (→10.7 Configure o diretório do computador onde as imagens serão descarregadas [Registro])
A janela de mensagem será exibida para perguntar se se pode iniciar o descarregamento quando do acionar do botão [Começar]. Clique no botão [OK].
Nota
•
Ao clique no botão [Cancelar] no processo de descarregamento, o descarregamento será cancelado. Neste caso, os dados de vídeo já descarregados antes do acionar do botão de [Cancelar] serão gravadas no computador.
•
Os dados de vídeo são gravados em arquivos de aproximadamente 20 MB. Quanto o volume de dados de vídeo excede 20 MB, dois ou mais arquivos serão descarregados.
•
É possível reproduzir dados de vídeo gravados num computador por meio de aplicativos tais como QuickTime Player ou Windows Media® Player*1. Contudo, não nos responsabilizamos pelo desempenho de tais aplicativos.
•
Dependendo das condições do cartão de memória SD, QuickTime Player ou Windows Media Player, os dados de vídeo podem não ser reproduzidos.
*1
Os sistemas operacionais suportados são Windows 8.1, Windows 8, e Windows 7 somente.