16.2.2 Configure os ajustes relativos à transmissão FTP
FTP
[Imagem de alarme em transmissão FTP]
Selecione “Ligado” ou “Desligado” para determinar se a imagem de alarme será ou não transmitida para o servidor FTP.
•
Padrão: Desligado
[Nome do diretório]
Insira o nome do diretório no qual as imagens de alarme serão salvas.
Por exemplo, insira “/ALARM” para designar o diretório “ALARM” no diretório raiz do servidor FTP.
•
Número disponível de caracteres: 1 - 256 caracteres
•
Caracteres indisponíveis: " & ;
[Nome do arquivo]
Insira o nome do arquivo utilizado para a imagem de alarme a ser transmitida para um servidor FTP. O nome do arquivo será como segue.
Nome do arquivo: [“Nome do arquivo inserido” + “Data e hora (ano/mês/dia/hora/minuto/segundo)”] + “Número serial”
•
Número disponível de caracteres: 1 - 32 caracteres
•
Caracteres indisponíveis: " & * / : ; < > ? \ |
[Repetir a transmissão FTP]
Selecione “Ligado” ou “Desligado” para determinar se deve ou não reenviar transmissões FTP que têm falhado.
Ligado: Se a transmissão falhar, as transmissões são reenviadas até que sejam enviadas com sucesso.
Desligado: Se a transmissão falhar, a imagem que não conseguiu ser enviada é descartada e a próxima imagem é enviada.
Padrão: Desligado
[Pré Alarme]
•
Intervalo de transmissão
Selecione o intervalo de atualização de imagens antes de ocorrer um alarme entre as seguintes opções.
0,1fps/ 0,2fps/ 0,33fps/ 0,5fps/ 1fps
•
Padrão: 1fps
•
Número máximo de imagens
Selecione o número de imagens a serem transmitidas entre as seguintes opções.
0pics/ 1pic/ 2pics/ 3pics/ 4pics/ 5pics/ 6pics*/ 7pics*/ 8pics*/ 9pics*/ 10pics*/ 20pics*/ 30pics*/ 40pics*/ 50pics*
•
Padrão: 0 pics
•
Duração da gravação
A duração da gravação, que muda de acordo com o “Intervalo de transmissão” e o “Número máximo de imagens” configurados, das imagens gravadas antes de ocorrer um alarme é exibido.
Nota
•
Quando “JPEG(1)” é selecionado para o tamanho da imagem a ser transmitida, pré alarme não estará disponível se o tamanho da imagem de “JPEG(1)” é “2048x1536”, “1920x1080”, ou “1600x1200”.
•
Quando “Ligado” é selecionado para “Taxa de compressão de imagem na detecção de alarme”, somente as imagens gravadas de pós alarme são comprimidas. A compressão não é aplicada as imagens gravadas de pré alarme.
•
Quando uma seleção com um asterisco (*) à direita é selecionada para “Número máximo de imagens” de “Pré Alarme”, pode não ser possível enviar o número especificado de imagens, dependendo do tamanho da imagem e da qualidade de imagem. A tabela seguinte mostra o número máximo de imagens que podem ser enviadas para a pré alarme.

| Qualidade de imagem
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Tamanho da imagem | 1280x960 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 10 | 10 | 20 | 30 | 40
1280x720 | 7 | 8 | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | 30 | 40 | 50
800x600 | 9 | 10 | 10 | 20 | 20 | 30 | 30 | 50 | 50 | 50
VGA | 10 | 20 | 20 | 30 | 30 | 40 | 50 | 50 | 50 | 50
640x360 | 20 | 30 | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50
400x300 | 30 | 30 | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50
QVGA | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50
320x180 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50
160x120 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50
160x90 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50

[Pós Alarme]
•
Intervalo de transmissão
Selecione o intervalo de transmissão para a imagem de alarme para o servidor FTP entre as seguintes opções.
0,1fps/ 0,2fps/ 0,33fps/ 0,5fps/ 1fps
•
Padrão: 1fps
•
Número de Imagens
Selecione o número de imagens a serem transmitidas entre as seguintes opções.
1pic/ 2pics/ 3pics/ 4pics/ 5pics/ 6pics/ 7pics/ 8pics/ 9pics/ 10pics/ 20pics/ 30pics/ 50pics/ 100pics/ 200pics/ 300pics/ 500pics/ 1000pics/ 1500pics/ 2000pics/ 3000pics
•
Padrão: 100pics
•
Duração da gravação
O tempo aproximado para salvar o “Número de Imagens” ajustado com o “Intervalo de transmissão” será exibido.
[Tamanho da imagem]
Selecione o tamanho da imagem das imagens a serem transmitidas quando ocorre um alarme entre as seguintes opções.
JPEG(1)/JPEG(2)/JPEG(3)
•
Padrão: JPEG(2)
Transmissão FTP Periódica de imagem
[Transmissão FTP Periódica de imagem]
Selecione a opção “Ligado” ou “Desligado” para determinar se as imagens serão ou não transmitidas utilizando a função de transmissão periódica de imagens via FTP.
Quando a opção “Ligado” for selecionada, é necessário configurar os ajustes do servidor FTP.
•
Padrão: Desligado
IMPORTANTE
•
Ao usar a transmissão FTP periódica de imagem, é necessário configurar as definições de agenda de transmissão FTP periódica de imagem na guia [Agenda] da página “Agenda”. (→Seção 17 Configuração dos ajustes relativos às programações [Agenda])
[Nome do diretório]
Insira o nome do diretório onde as imagens serão salvas.
Por exemplo, insira “/img” para designar o diretório “img” no diretório raiz do servidor FTP.
•
Número disponível de caracteres: 1 - 256 caracteres
•
Caracteres indisponíveis: " & ;
•
Padrão: Nenhum (em branco)
[Nome do arquivo]
Insira o nome do arquivo (nome do arquivo de imagem a ser transmitida) e selecione a opção de nomeação entre as seguintes.
•
Nome com data&hora: O nome do arquivo será [“Nome do arquivo inserido” + “Hora e data (ano/mês/dia/ hora / minutos/segundos)” + “Número de série (iniciando com 00)”].
•
Nome sem data&hora: O nome do arquivo será composto pelos caracteres inseridos somente para “Nome do arquivo”. Quando a opção “Nome sem data&hora” for selecionada, o arquivo será sobreposto cada vez que um arquivo for transmitido.
•
Número disponível de caracteres: 1 - 32 caracteres
•
Caracteres indisponíveis: " & ; : / * < > ? \ |
•
Padrão: Nenhum (em branco)
Nota
•
Quando a opção “Nome com data&hora” for selecionada, o nome do arquivo será [“nome do arquivo inserido” + “Hora e data (ano / mês/ dia / hora / minutos / segundos)” + “Número de série (começando com 00)”] + “s” durante o horário de verão.
[Intervalo de transmissão]
Selecione o intervalo para a transmissão periódica de imagens via FTP entre as seguintes opções.
1s/ 2s/ 3s/ 4s/ 5s/ 6s/ 10s/ 15s/ 20s/ 30s/ 1min/ 2min/ 3min/ 4min/ 5min/ 6min/ 10min/ 15min/ 20min/ 30min/ 1h/ 1,5h/ 2h/ 3h/ 4h/ 6h/ 12h/ 24h
•
Padrão: 1s
[Tamanho da imagem]
Selecione o tamanho da imagem das imagens a serem transmitidas entre as seguintes opções.
JPEG(1)/JPEG(2)/JPEG(3)
•
Padrão: JPEG(2)
[Endereço do servidor FTP]
Insira o endereço IP do nome do host do servidor FTP.
•
Número disponível de caracteres: 1 - 128 caracteres
•
Caracteres disponíveis: Caracteres alfanuméricos, dois pontos (:), ponto (.), sublinhado (_) e hífen (-).
IMPORTANTE
•
Quando inserir o nome do host para “Endereço do servidor FTP”, é necessário configurar os ajustes DNS na guia [Rede] da página “Rede”. (→16.1 Configuração dos ajustes da rede [Rede])
[Nome do Usuário]
Insira o nome do usuário (nome de login) para acessar o servidor FTP.
•
Número disponível de caracteres: 1 - 32 caracteres
•
Caracteres indisponíveis: " & : ; \
[Senha]
Insira senha para acessar o servidor FTP.
•
Número disponível de caracteres: 0 - 32 caracteres
•
Caracteres indisponíveis: " &
[Porta de Controle]
Insira um número de porta de controle a ser utilizado para o servidor FTP.
•
Números disponíveis de porta: 1-65535
•
Padrão: 21
Os números de porta a seguir estão indisponíveis já que são utilizados automaticamente pelo sistema.
20, 23, 25, 42, 53, 67, 68, 69, 80, 110, 123, 161, 162, 443, 995, 10669, 10670
[Modo FTP]
Selecione “Passivo” ou “Ativo” para o modo FTP.
Normalmente, selecione “Passivo”. Quando for impossível conectar após selecionar “Passivo”, tente conectar após a seleção de “Ativo”.
•
Padrão: Passivo