11.5 Ajuste do zoom e do foco (WV-SFV631L/WV-SFV631LT/WV-SFV611L/WV-SFR631L/WV-SFR611L/WV-SFN631L/WV-SFN611L)
Clique no botão [Configurações>>] do item “Ajuste de Zoom/Foco” na guia [Qualidade de imagem] na página “Imagem/Áudio”. (→11.4 Configuração dos ajustes relativos ao ajuste de imagem, zoom/foco, zona de privacidade, VIQS e compensação de distorção de lente [Qualidade de imagem])
É possível ajustar o campo angular de visão e o foco da lente utilizando a função de zoom/foco.
Ajuste de Zoom/Foco
É possível ajustar o campo angular de visão utilizando o zoom e o extra zoom ótico.
Ajustar a configuração de foco movendo o foco da lente à posição apropriada.
Ajustes manuais e automáticos são disponíveis.
[Designação de magnitude de zoom]
O zoom e o foco podem ser ajustados ao mesmo tempo.
Utilize o controle deslizante para aumentar/reduzir o contorno de ajuste do campo de visão angular na imagem. Ao ajustar a relação de zoom para o lado “Tele”, apenas o contorno de ajuste do campo de visão angular é reduzido, e é possível determinar a relação de zoom enquanto verifica o campo angular de visão após o zoom é efetuado. Ao ajustar a relação de zoom para o lado “Wide”, a própria imagem é afastada ou o contorno de ajuste do campo de visão angular é aumentado, e é possível determinar a relação de zoom enquanto verifica o tamanho da imagem após o zoom é efetuado. Após o contorno de ajuste do campo de visão angular é ajustado, o zoom é efetuado e a função de foco automático começa a ajustar automaticamente o foco com base num objeto localizado no centro da tela, clicando no botão [Executar].
Nota
•
A área vermelha do controle deslizante e o contorno de ajuste do campo de visão angular representam o zoom ótico, e a área amarela representa o extra zoom ótico. As relações de zoom ótico e extra zoom ótico suportadas variam dependendo do modelo e do modo de captura de imagem selecionado.
WV-SFV631L/WV-SFR631L/WV-SFN631L:
Na área do extra zoom ótico, a relação de zoom muda em incrementos de x0,36.
–
Quando “2 mega pixel [4:3](modo de 30fps)” ou “3 mega pixel [4:3](modo de 30fps)” é selecionado para “Modo de captura de imagem”
Zoom ótico: Max. x3,6
Extra zoom ótico: Max. x9,0
–
Quando “2 mega pixel [16:9](modo de 30fps)” ou “2 mega pixel [16:9](modo de 60fps)” é selecionado para “Modo de captura de imagem”
Zoom ótico: Max. x3,6
Extra zoom ótico: Max. x10,8
WV-SFV631LT:
Na área do extra zoom ótico, a relação de zoom muda em incrementos de x0,24.
–
Quando “2 mega pixel [4:3](modo de 30fps)” ou “3 mega pixel [4:3](modo de 30fps)” é selecionado para “Modo de captura de imagem”
Zoom ótico: Max. x2,4
Extra zoom ótico: Max. x6,0
–
Quando “2 mega pixel [16:9](modo de 30fps)” ou “2 mega pixel [16:9](modo de 60fps)” é selecionado para “Modo de captura de imagem”
Zoom ótico: Max. x2,4
Extra zoom ótico: Max. x7,2
WV-SFV611L/WV-SFR611L/WV-SFN611L:
Na área do extra zoom ótico, a relação de zoom muda em incrementos de x0,36.
Zoom ótico: Max. x3,6
Extra zoom ótico: Max. x7,2
•
Ao clicar nos botões e de [Ajuste manual de zoom], a [Designação de magnitude de zoom] será desativada. Para ativar a [Designação de magnitude de zoom], clique no botão [Carregar] ou no botão de [Ajuste manual de zoom].
[Ajuste manual de zoom]
O zoom pode ser ajustado manualmente.
•
: Clique neste botão para ajustar a relação de zoom para o lado “Wide” até x1,0.
•
: Clique neste botão para ajustar a relação de zoom para x1,0.
•
: Clique neste botão para ajustar a relação de zoom para o lado “Tele”.
Nota
•
A câmera alterna entre zoom ótico e extra zoom ótico, dependendo da relação de zoom.
As relações de zoom ótico e extra zoom ótico suportadas variam dependendo do modelo e do modo de captura de imagem selecionado.
WV-SFV631L/WV-SFR631L/WV-SFN631L:
Na área do extra zoom ótico, a relação de zoom muda em incrementos de x0,36.
–
Quando “2 mega pixel [4:3](modo de 30fps)” ou “3 mega pixel [4:3](modo de 30fps)” é selecionado para “Modo de captura de imagem”
Zoom ótico: Max. x3,6
Extra zoom ótico: Max. x9,0
–
Quando “2 mega pixel [16:9](modo de 30fps)” ou “2 mega pixel [16:9](modo de 60fps)” é selecionado para “Modo de captura de imagem”
Zoom ótico: Max. x3,6
Extra zoom ótico: Max. x10,8
WV-SFV631LT:
Na área do extra zoom ótico, a relação de zoom muda em incrementos de x0,24.
–
Quando “2 mega pixel [4:3](modo de 30fps)” ou “3 mega pixel [4:3](modo de 30fps)” é selecionado para “Modo de captura de imagem”
Zoom ótico: Max. x2,4
Extra zoom ótico: Max. x6,0
–
Quando “2 mega pixel [16:9](modo de 30fps)” ou “2 mega pixel [16:9](modo de 60fps)” é selecionado para “Modo de captura de imagem”
Zoom ótico: Max. x2,4
Extra zoom ótico: Max. x7,2
WV-SFV611L/WV-SFR611L/WV-SFN611L:
Na área do extra zoom ótico, a relação de zoom muda em incrementos de x0,36.
Zoom ótico: Max. x3,6
Extra zoom ótico: Max. x7,2
•
Ao operar os botões , , , a função de foco automático não é ativada. Ajuste o foco após ajustar o ângulo de visão.
IMPORTANTE
•
A função de extra zoom ótico pode não ser ativada na posição apropriada se o ajuste para a função for realizado após os ajustes para as áreas de máscara (→11.4.2 Definição das áreas de máscara), zona de privacidade (→11.8 Configuração dos ajustes relativos à zona de privacidade (menu de configuração “Zona de privacidade”)), área VMD (→13.5 Configuração dos ajustes VMD [Área VMD]). Para impedir isto, realize o ajuste para a função de extra zoom ótico antes dos outros ajustes.
[Ajuste Manual de foco]
O foco pode ser ajustado manualmente.
•
Botão [Perto]: Clique neste botão para ajustar o foco ao lado “Perto”.
•
Botão [Voltar]: Clique neste botão para reinicializar o foco ao padrão.
•
Botão [Longe]: Clique neste botão para ajustar o coco ao lado “Longe”.
[Foco automático]
A função de foco automático começa automaticamente a ajustar o foco com base num objeto localizado no centro da tela, acionando o botão [Executar].
IMPORTANTE
•
Quando um valor com um intervalo superior a “Máx.1/30s” (Max.2/30s/ Max.4/30s/ Max.6/30s/ Max.10/30s/ Max.16/30s) é selecionado para “Velocidade máxima do obturador” (→[Velocidade máxima do obturador]), se o “Foco automático” é executado durante as operações do obturador lento à noite, o “Foco automático” pode levar um tempo longo para ser concluído.
•
Nas seguintes localizações ou com os seguintes objetos, é possível que o foco não se ajuste automaticamente. Neste caso, ajuste manualmente o foco.
–
quando o objeto se move muito
–
quando há grandes alterações da intensidade de iluminação
–
quando o nível de luz é baixo
–
quando o objeto ou a localização é extremamente brilhante ou reflexivo
–
quando vê pelas janelas
–
quando a cobertura do dome é uma localização onde pode facilmente tornar-se suja
–
localizações onde não há muito contraste, como uma parede branca
–
quando há pisco intenso de luz
•
Quando imagens na área com luz quase infravermelha mudam de cor para preto e branco, as imagens podem ficar fora de foco devido à natureza das propriedades óticas. Neste caso, o foco pode ser corrigido automaticamente selecionando-se “Auto” ou “Posições (Presets)” para o “Método de ajuste” (o foco não será automaticamente ajustado conforme a mudança do nível de luminosidade uma vez que o foco seja corrigido).
[Método de ajuste]
Selecionar o método de ajuste de foco com a comutação entre o modo colorido e o modo preto e branco.
•
Auto: Ajusta automaticamente a função de foco e corrige o foco ao mudar entre imagens coloridas e imagens em preto e branco.
•
Posições (Presets): Realiza o movimento pré-definido a cada posição de foco específica quando da comutação entre imagens coloridas e imagens em preto e branco. A posição pré-definida é a posição do foco especificado da última vez, que foi memorizada automaticamente para cada imagem colorida e preto e branco.
•
fixar: Fixa a posição após ajustar o foco automaticamente ou manualmente.
•
Padrão: Auto
Botão [Fechar]
Clique neste botão para fechar o menu de configuração “Ajuste de Zoom/Foco”.