11.6 Ajuste do foco traseiro (menu de configuração do “Foco traseiro”) (WV-SPN631/WV-SPN611)
Clique no botão [Configurações>>] do item “Foco traseiro” na guia [Qualidade de imagem] da página “Imagem/Áudio”.
Ajuste o foco traseiro movendo o sensor da imagem MOS da câmera à posição adequada. Ajustes manuais e automáticos são disponíveis.
O ajuste do foco traseiro pode ser configurado para ajustar automaticamente o foco traseiro e corrigir áreas fora de foco quando se muda entre imagens coloridas e em preto e branco.
[Foco traseiro automático]
A função de foco traseiro automático começa automaticamente a ajustar o foco posterior com base num objeto localizado no centro da tela, acionando o botão [Executar].
[Foco]
O foco traseiro pode ser ajustado manualmente.
•
Botão [Perto]: Clique neste botão para ajustar o foco ao lado “Perto”.
•
Botão [Voltar]: Clique neste botão para reinicializar o foco ao padrão.
•
Botão [Longe]: Clique neste botão para ajustar o coco ao lado “Longe”.
[Método de ajuste]
Selecionar o método de ajuste de foco posterior com a comutação entre o modo colorido e o modo preto e branco.
•
Auto: Ajusta automaticamente a função de foco traseiro e corrige o foco ao mudar entre imagens coloridas e imagens em preto e branco.
•
Posições (Presets): Realiza o movimento pré-definido a cada posição de foco traseiro específica quando da comutação entre imagens coloridas e imagens em preto e branco. A posição pré-definida é a posição do foco posterior especificado da última vez, que foi memorizada automaticamente para cada imagem colorida e preto e branco.
•
fixar: Fixa a posição após ajustar o foco posterior automaticamente ou manualmente.
•
Padrão: Auto
Botão [Fechar]
Clique neste botão para fechar o menu de configuração “Foco traseiro”.