11.7 Ajuste do campo angular de visão utilizando a função de extra zoom ótico (WV-SPN631/WV-SPN611)
Clique no botão [Configurações>>] do item “Extra zoom ótico” na guia [Qualidade de imagem] na página “Imagem/Áudio”. (→11.4 Configuração dos ajustes relativos ao ajuste de imagem, zoom/foco, zona de privacidade, VIQS e compensação de distorção de lente [Qualidade de imagem])
É possível ajustar o campo angular de visão utilizando a função de extra zoom ótico.
•
: Clique neste botão para ajustar a relação de zoom para o lado “Wide”.
•
: Clique neste botão para ajustar a relação de zoom para x1,0.
•
: Clique neste botão para ajustar a relação de zoom para o lado “Tele”.
•
: Clique nestes botões para ajustar a posição horizontal/vertical da imagem depois do zoom.
Nota
:
•
Quando “2 mega pixel [16:9](modo de 30fps)” ou “2 mega pixel [16:9](modo de 60fps)” é selecionado para “Modo de captura de imagem”, a relação máxima de zoom do extra zoom ótico torna-se x3,0.
•
Quando “2 mega pixel [4:3](modo de 30fps)” ou “3 mega pixel [4:3](modo de 30fps)” é selecionado para “Modo de captura de imagem”, a relação máxima de zoom do extra zoom ótico torna-se x2,5.
:
•
A relação máxima de zoom do extra zoom ótico torna-se x2,0.
IMPORTANTE
•
As posições vão sair do alinhamento se as configurações de extra zoom ótico são configuradas quando a área de privacidade (→11.4.2 Definição das áreas de máscara), zona de privacidade (→11.8 Configuração dos ajustes relativos à zona de privacidade (menu de configuração “Zona de privacidade”)), a área VMD (→13.5 Configuração dos ajustes VMD [Área VMD]), a área VIQS (→11.10 Configuração da área VIQS), ou a área de recorte (→14.1 Configuração dos ajustes relativos a recorte [Recorte]) são configuradas. Para impedir isto, realize o ajuste para a função de extra zoom ótico antes dos outros ajustes.