1.2 Da página “Ao vivo”
Menu resultante [select language]
O idioma de exibição da câmera pode ser selecionado. O idioma padrão pode ser definido em [Idioma] na configuração [Básico]. (→10.1 Ajuste da configuração básica [Básico])
Botão [Config.]*1
Exibe o menu de configuração. O botão ficará verde e o menu de configuração será exibido.
Botão [Ao vivo]
Exibe a página “Ao vivo”. O botão ficará verde e a página “Ao vivo” será exibida.
Botões [Compressão]
•
Botão [H.264]: A indicação “H.264” no botão ficará verde e uma imagem H.264 será exibida. Ao selecionar a opção “Ligado” para a “Transmissão H.264” de “H.264(1)”, “H.264(2)”, “H.264(3)”, “H.264(4)”, o botão [H.264] será exibido. (→H.264(1)/H.264(2)/H.264(3)/H.264(4))
•
Botão [JPEG]: A indicação “JPEG” no botão ficará verde e a imagem JPEG será exibida.
Botões [Fluxo de imagens]
Estes botões serão exibidos somente quando uma imagem H.264 for exibida.
•
Botão [1]: O número “1” ficará verde e as imagens na área principal serão exibidas de acordo com a configuração de “H.264(1)”. (→H.264(1)/H.264(2)/H.264(3)/H.264(4))
•
Botão [2]: O número “2” ficará verde e as imagens na área principal serão exibidas de acordo com a configuração de “H.264(2)”. (→H.264(1)/H.264(2)/H.264(3)/H.264(4))
•
Botão [3]: O número “3” ficará verde e as imagens na área principal serão exibidas de acordo com a configuração de “H.264(3)”. (→H.264(1)/H.264(2)/H.264(3)/H.264(4))
•
Botão [4]: O número “4” ficará verde e as imagens na área principal serão exibidas de acordo com a configuração de “H.264(4)”. (→H.264(1)/H.264(2)/H.264(3)/H.264(4))
Botões [Tamanho da imagem]
Estes botões serão exibidos somente quando uma imagem JPEG for exibida.

Formato da imagem de “4:3” | [1280x960] | A indicação “1280x960” ficará verde e as imagens na área principal serão exibidas em 1280 x 960 (pixels).
[800x600] | A indicação “800x600” ficará verde e as imagens na área principal serão exibidas em 800 x 600 (pixels).
[VGA] | A indicação “VGA” ficará verde e as imagens na área principal serão exibidas no tamanho VGA.
[400x300] | A indicação “400x300” ficará verde e as imagens na área principal serão exibidas em 400 x 300 (pixels).
[QVGA] | A indicação “QVGA” ficará verde e as imagens na área principal serão exibidas no tamanho QVGA.
[160x120] | A indicação “160x120” ficará verde e as imagens na área principal serão exibidas em 160 x 120 (pixels).
Formato da imagem de “16:9” | [1280x720] | A indicação “1280x720” ficará verde e as imagens na área principal serão exibidas em 1280 x 720 (pixels).
[640x360] | A indicação “640x360” ficará verde e as imagens na área principal serão exibidas em 640 x 360 (pixels).
[320x180] | A indicação “320x180” ficará verde e as imagens na área principal serão exibidas em 320 x 180 (pixels).
[160x90] | A indicação “160x90” ficará verde e as imagens na área principal serão exibidas em 160 x 90 (pixels).

:

Formato da imagem de “4:3” | [2048x1536] | A indicação “2048x1536” ficará verde e as imagens na área principal serão exibidas em 2048 x 1536 (pixels)*2.
[1600x1200] | A indicação “1600x1200” ficará verde e as imagens na área principal serão exibidas em 1600 x 1200 (pixels).
Formato da imagem de “16:9” | [1920x1080] | A indicação “1920x1080” ficará verde e as imagens na área principal serão exibidas em 1920 x 1080 (pixels).

Nota
•
As imagens são exibidas no tamanho da imagem selecionado em “JPEG(1)”, “JPEG(2)”, ou “JPEG(3)” de [JPEG] na guia [JPEG/H.264].
•
Quando a opção “2048x1536”, “1920x1080”, , “1600x1200”, “1280x960”, ou “1280x720” for selecionada para o tamanho de captura de imagem, ela poderá ficar menor que o tamanho real dependendo do tamanho da janela do navegador.
Botões [Qualidade de imagem]
Estes botões serão exibidos somente quando uma imagem JPEG for exibida.
•
Botão [1]: As imagens na área principal serão exibidas de acordo com a configuração para “Qualidade 1” da “Configuração de qualidade de imagem”. (→11.2 Configuração dos ajustes relativos às imagens JPEG [JPEG/H.264])
•
Botão [2]: As imagens na área principal serão exibidas de acordo com a configuração para “Qualidade 2” da “Configuração de qualidade de imagem”. (→11.2 Configuração dos ajustes relativos às imagens JPEG [JPEG/H.264])
Botões [Zoom]
As imagens serão distanciadas por meio do distanciador eletrônico pelo programa de visualização “Network Camera View 4S”.
•
Botão [x1]: A indicação “x1” ficará verde e as imagens na área principal serão exibidas em x1.
•
Botão [x2]: A indicação “x2” ficará verde e as imagens na área principal serão exibidas em x2.
•
Botão [x4]: A indicação “x4” ficará verde e as imagens na área principal serão exibidas em x4.
Botões [Brilho]*3
O brilho é ajustável de 0 a 255.
•
Botão (mais escuro): As imagens ficam mais escuras.
•
Botão : O brilho ajustado retornará ao brilho padrão (64).
•
Botão (mais brilhante): As imagens ficam mais brilhantes.
Exibição [Recorte]
A exibição da configuração de recorte será exibida somente quando as imagens definidas em “Recorte” na guia [Recorte] da opção de “Visão avançada” forem exibidas na área principal. (→14.1 Configuração dos ajustes relativos a recorte [Recorte])
Com a imagem de ângulo total, as linhas brancas exibem a posição na qual a imagem foi recortada. Durante as operações sequenciais, as posições usadas pela função de sequência são exibidas por múltiplas linhas brancas (a visualização da exibição de recorte não é atualizada pelas mudanças de posição da sequência ou imagens).
Botões [AUX]*3
Estes botões serão exibidos somente quando a opção “Terminal 3” de “Alarme” for definida à “Saída AUX” no menu de configuração. (→Alarme)
•
Botão [Open]: A indicação “Open” no botão ficará verde e a condição do conector AUX será aberta.
•
Botão [Close]: A indicação “Close” no botão ficará verde e o status do conector AUX será fechado.
Botão [Gravar no SD]*3
Este botão será exibido somente quando a opção “Manual” for selecionada para “Gravar ação de disparo” no menu de configuração. (→Gravação de fluxo de vídeo 1/Gravação de fluxo de vídeo 2)
Clique neste botão para gravar manualmente imagens no cartão de memória SD. Referir-se à Seção 3 Gravação manual de imagens no cartão de memória SD para a descrição de como gravar manualmente imagens no cartão de memória SD.
Botão [Registro]
Ao clicar no botão [Lista], a lista de registro será exibida e as imagens gravadas no cartão de memória SD poderão ser reproduzidas.
Referir-se à Seção 6 Exibição da lista de registos para informações adicionais sobre a lista de registro e sobre como reproduzir imagens no cartão de memória SD.
[Multi-telas]
Imagens de múltiplas câmeras podem ser exibidas em uma tela múltipla registrando as câmeras no menu de configuração. (→1.4 Monitoramento de imagens de múltiplas câmeras)
Título da câmera
O título da câmera lançado para “Título da câmera” na guia [Básico] será exibido. (→10.1 Ajuste da configuração básica [Básico])
Botão [Apoio]
Ao clicar neste botão, o site de suporte seguinte será exibido em uma nova janela aberta. Este site da Web contém informações técnicas, perguntas freqüentes e outras informações.
http://security.panasonic.com/pss/security/support/
Botão de indicação de ocorrência de alarme*3
Este botão será exibido e piscará quando da ocorrência dum alarme. Quando este botão for acionado, o terminal de emissão de alarme será rearmado e este botão desaparecerá. (→Seção 4 Ação quando da ocorrência dum alarme)
Botão Tela Cheia
As imagens serão exibidas numa tela cheia. Se o botão de tela cheia é clicado uma vez, quando a imagem exibida na área principal é menor que a área principal, a imagem é exibida de acordo com ao seu tamanho da imagem. Se o botão de tela cheia é clicado uma vez, quando as imagens são exibidas de acordo com os seus tamanhos de imagem, as imagens são exibidas em tela cheia. Para retornar à página de “Ao vivo” ao exibir uma imagem em tela cheia, prima a tecla [Esc].
A relação de aspecto das imagens exibidas será ajustada de acordo com o monitor.
Botão de captura instantânea
Clique neste botão para capturar uma imagem (estática). A imagem será exibida em uma janela recém-aberta. Ao pressionar o botão direito do mouse sobre a imagem exibida, o menu suspenso será exibido. É possível gravar a imagem no computador, selecionando “Save” no menu destacável exibido.
Ao selecionar a opção “Print”, a impressão será habilitada.
Nota
•
No caso da utilização de Windows 8, Windows 7 ou Windows Vista, a seguinte configuração pode ser necessária.
Abrir Internet Explorer, acionar [Ferramentas] → [Opções da Internet] → [Segurança] → [Sites confiáveis] → [Sites]. Registrar o endereço da câmera no [Sites da Web] da janela de sites confiáveis. Após o registro, feche o navegador da web e, então, acessar a câmera novamente.
•
Ao levar mais tempo do que o período especificado para obter um instantâneo devido ao ambiente de rede, o instantâneo pode não ser exibido.
Botão Entrada de Microfone*4
Ativa/desativa a recepção do áudio (áudio ouvido da câmera num computador). Este botão será exibido somente quando a opção “Entrada de Microfone”, “Interativo (simultâneo)” ou “Interativo (não simultâneo)” for selecionada para a “Transmissão / Recepção de áudio” no menu de configuração. (→11.12 Configuração dos ajustes relativos ao áudio [Áudio])
Quando este botão é acionado, tornar-se-á o botão e o áudio da câmera não será ouvido.
O volume do áudio pode ser ajustado (Baixo/ Médio/ Alto) por meio do cursor do volume .
Nota
•
O cursor do volume não é exibido quando “Gravação de áudio” ou “Detecção de áudio” é usado.
Botão Saída de áudio*4
Ativa/desativa a transmissão de áudio (reprodução de áudio do computador na caixa acústica). Este botão será exibido somente quando a opção “Saída de áudio”, “Interativo (simultâneo)” ou “Interativo (não simultâneo)” for selecionada para a “Transmissão / Recepção de áudio” no menu de configuração. (→11.12 Configuração dos ajustes relativos ao áudio [Áudio])
O botão piscará durante a transmissão do áudio.
Quando este botão for acionado, ele tornar-se-á o botão e o áudio do computador não será ouvido.
O volume de saída do áudio pode ser ajustado (Baixo/ Médio/ Alto) por meio do cursor de volume .
Nota
•
Quando um usuário estiver utilizando a função de transmissão de áudio com “Interativo (não simultâneo)” selecionada, o botão de recepção e o botão de transmissão serão desabilitados para outros usuários. Quando a opção “Interativo (simultâneo)” for selecionada, o botão de transmissão será desabilitado para outros usuários.
•
A duração da transmissão contínua de áudio pode ser configurada na guia [Áudio] do menu de configuração. A transmissão de áudio para quando o tempo especificado tenha passado. Para ativar a função de transmissão de áudio, clique no botão [Saída de áudio] novamente.
•
Quando a câmera for reinicializada, o nível de volume ajustado (tanto para a transmissão como para a recepção de áudio) retornará ao nível que foi ajustado na guia [Áudio] no menu de configuração. (→11.12 Configuração dos ajustes relativos ao áudio [Áudio])
•
O nível de volume real será alterado em três etapas embora o cursor do volume possa ser ajustado mais minuciosamente.
Indicador da condição de gravação SD
A condição de gravação SD pode ser verificada por meio desta indicação.
Quando a gravação SD inicia, a indicação de condição de gravação SD ficará vermelha. Apagará quando ao cessar a gravação SD.
Esta indicação será exibida quando a opção “Manual” ou “Agenda” for selecionada para “Gravar ação de disparo” no menu de configuração. (→10.3 Ajuste da configuração relativa ao cartão de memória SD [Cartão de memória SD])
Área principal
As imagens da câmera serão exibidas nesta área.
A hora e a data atuais serão exibidas de acordo com a configuração feita para o “Formato de exibição de hora” e o “Formato de visualização da Data/Hora”. (→[Formato de exibição de hora])
Além disso, quando é ajustado, o status do brilho (→[Exibição de status Brilho]) será exibido assim como os caracteres configurados para “Título da câmera na tela” (→[Titulo da câmera na tela (0-9, A-Z)]). O número de linhas para a exibição é 2.
O zoom pode ser realizado por meio do controle circular do rato.
Ao acionar um ponto desejado com imagens ao vivo exibidas em x2 ou x4 na área principal, a câmera mover-se-á para colocar o ponto acionado no centro da área principal.
Nota
•
Quando a câmera é operada por um usuário com um nível de acesso baixo, as imagens exibidas na tela podem ser alteradas temporariamente. Isto não afetará a operação da câmera.
•
Dependendo do computador utilizado, pode ocorrer o desalinhamento da tela* quando a cena capturada mudar drasticamente devido às restrições GDI do Sistema Operacional.
*Fenômeno devido ao qual partes da tela são exibidas fora de alinhamento.
*1
Operacional somente pelos usuários cujo nível de acesso seja “1. Administrador”.
*2
Usado por técnicas de super-resolução.
*3
Operacional somente por usuários cujo nível de acesso seja “1. Administrador” ou “2. Controle da câmera” quando a opção “Ligado” for selecionada para “Autent. do usuário”. (→15.1 Configuração dos ajustes relativos à autenticação do usuário [Autent. do usuário])
*4
Operacional por usuários com nível de acesso além do selecionado para “Nível de permissão de áudio trans./recep.” Na guia [Áudio] da página “Imagem/Áudio”. Referir-se à 11.12 Configuração dos ajustes relativos ao áudio [Áudio] para informações sobre o nível de áudio.