16.2.1 Configure os ajustes relativos ao envio de E-mails
[Notificação por e-mail]
Selecione “Ligado” ou “Desligado” para determinar se a notificação por e-mail será ativada de acordo com os ajustes para as caixas de verificação “Alarme” e “Diag.” de “Destino da notificação” abaixo.
–
Quando um alarme for detectado (“Alarme”)
–
Quando uma notificação da capacidade restante no cartão de memória SD foi provida (“Diag.”)
–
Quando o cartão de memória SD ficou cheio (“Diag.”)
–
Quando o cartão de memória SD não pode ser reconhecido (“Diag.”)
•
Padrão: Desligado
[Imagem de alarme anexada]
Selecione “Ligado” ou “Desligado” para determinar se a imagem será anexada ao e-mail a ser enviado quando um alarme for detectado.
•
Padrão: Desligado
[Tamanho da imagem]
Selecione o tamanho da imagem das imagens a serem anexas ao um E-mail de alarme entre as seguintes opções.
JPEG(1)/JPEG(2)/JPEG(3)
•
Padrão: JPEG(2)
[Endereço de Servidor SMTP]
Insira o endereço IP ou o nome do host do servidor SMTP utilizado para enviar e-mails.
•
Número disponível de caracteres: 1 - 128 caracteres
•
Caracteres disponíveis: Caracteres alfanuméricos, dois pontos (:), ponto (.), sublinhado (_) e hífen (-).
[Porta SMTP]
Insira o número da porta para a qual os e-mails serão enviados.
•
Números disponíveis de porta: 1-65535
•
Padrão: 25
Os números de porta a seguir estão indisponíveis já que são utilizados automaticamente pelo sistema.
20, 21, 23, 42, 53, 67, 68, 69, 80, 110, 123, 161, 162, 443, 995, 10669, 10670
[Endereço de servidor POP]
Quando a opção “POP antes de SMTP” for selecionada para “Tipo”, insira o endereço IP ou o nome do host do servidor POP.
•
Número disponível de caracteres: 1 - 128 caracteres
•
Caracteres disponíveis: Caracteres alfanuméricos, dois pontos (:), ponto (.), sublinhado (_) e hífen (-).
IMPORTANTE
•
Quando inserir o nome do host para “Endereço de Servidor SMTP” ou “Endereço de servidor POP” é necessário configurar os ajustes DNS na guia [Rede] da página “Rede”. (→16.1 Configuração dos ajustes da rede [Rede])
[Autenticação]
•
Tipo
Selecione o método de autenticação para enviar e-mails entre as seguintes opções.
–
Nenhum: Não é necessário apagar qualquer autenticação para enviar e-mails.
–
POP antes de SMTP: É necessário primeiramente apagar a autenticação do servidor POP para utilizar o servidor SMTP para enviar e-mails.
–
SMTP: É necessário apagar a autenticação do servidor SMTP para enviar e-mails.
–
Padrão: Nenhum
Nota
•
Quando o método de autenticação para enviar e-mails não for conhecido, consulte o administrador da rede.
•
Nome do Usuário
Insira o nome do usuário para acessar o servidor.
–
Número disponível de caracteres: 0 - 32 caracteres
–
Caracteres indisponíveis: " & : ; \
•
Senha
Insira a senha para acessar o servidor.
–
Número disponível de caracteres: 0 - 32 caracteres
–
Caracteres indisponíveis: " &
[Endereço de E-mail do remetente]
Insira o endereço de e-mail de um remetente.
O endereço de e-mail inserido será exibido na linha “De” (remetente) dos e-mails enviados.
•
Número disponível de caracteres: 3 - 128 caracteres
•
Caracteres disponíveis: Caracteres alfanuméricos, o caractere (@), o ponto (.), o sublinhado (_) e o hífen (-).
[SSL]
Selecione “Ligado” se desejar usar a criptografia SSL para enviar notificações por e-mail para ocorrências de alarme ou a função “Diag.”. Ao selecionar “Ligado”, o método de autenticação será definido como “SMTP”. Defina o nome de usuário e a senha usados para autenticação.
•
Padrão: Desligado
Nota
•
É possível que alguns servidores SMTP não suportem SSL.
•
SSL suporta SMTP por SSL, mas STARTTLS não é suportado.
•
Quando “Ligado” é selecionado, o número da porta SMTP pode precisar ser configurado para 465. Pergunte ao seu provedor de serviços de Internet para obter as configurações apropriadas.
[Endereço 1] - [Endereço 4]
Insira o endereço de destino. Até 4 endereços de destino podem ser registrados.
•
Caixa de verificação [Alarme]: Quando a caixa de verificação for selecionada, a notificação de e-mail será realizada na ocorrência de um alarme.
•
Caixa de verificação [Diag.]: Quando a caixa de verificação for selecionada, a notificação de e-mail será realizada nos seguintes casos.
–
Quando uma notificação da capacidade restante no cartão de memória SD foi provida
–
Quando o cartão de memória SD ficou cheio
–
Quando o cartão de memória SD não pode ser reconhecido
•
[Endereço de e-mail de destino]: Insira o endereço de destino.
–
Número disponível de caracteres: 3 - 128 caracteres
–
Caracteres disponíveis: Caracteres alfanuméricos, o caractere (@), o ponto (.), o sublinhado (_) e o hífen (-).
Para apagar o endereço registrado, clique no botão [Excluir] correspondente ao endereço desejado.
[Assunto de e-mail]
Insira o assunto do e-mail.
•
Número disponível de caracteres: 0 - 50 caracteres
[Corpo do e-mail]
Insira o corpo do e-mail.
•
Número disponível de caracteres: 0 - 200 caracteres
Nota
•
A notificação por correio eletrônico será enviada com a mensagem “The capacity of the SD memory card is full.” quando o cartão de memória SD ficar cheio, ou “The SD memory card cannot be detected.” quando da falha da montagem do cartão de memória SD.