Seção 6 Exibição da lista de registos
O histórico de vários registros será exibido na forma de lista.
•
Registro de alarmes: Os registros de ocorrência de alarme, tais como a hora e a data de ocorrência, o período de gravação de imagem e o tipo de alarme, serão exibidos.
•
Registro Manual/Agenda: Os registros arquivados quando as imagens foram gravadas manualmente ou durante o período da agenda, e o período de gravação da imagem serão exibidos.
•
Registro de erro de transferência FTP: Os registros arquivados quando da falha da função de transmissão periódica de imagem FTP serão exibidos.
1.
Exibe a página “Ao vivo”.
2.
Clique no botão [Lista].
→
A lista de registros será exibida numa nova janela aberta (janela de lista de registros).
IMPORTANTE
•
Somente um único usuário pode operar a janela da lista de registros. Os outros usuários não podem acessar a janela da lista de registros.
Hora
Exibe o período de tempo dos dados gravados no cartão de memória SD.
Cartão de memória SD
Selecione um cartão de memória SD para exibir seus registros.
•
SD1: Os registros gravados no cartão de memória SD inserido na fenda 1 serão exibidos.
•
SD2: Os registros gravados no cartão de memória SD inserido na fenda 2 serão exibidos.
Nota
•
Quando “Gravação única” é selecionada para o “Modo de gravação” na guia [Cartão de memória SD], “SD1” e “SD2” podem ser selecionados ao mesmo tempo.
•
Quando “Gravação dupla” é selecionada para o “Modo de gravação” na guia [Cartão de memória SD], somente pode ser selecionado 1, “SD1” ou “SD2”.
Gravação de fluxo de vídeo
Selecione a gravação de fluxo de vídeo cujos registros deseja exibir.
•
Fluxo de vídeo 1: Os registros gravados por “Gravação de fluxo de vídeo 1” na guia [Cartão de memória SD] guia serão exibidos.
•
Fluxo de vídeo 2: Os registros gravados por “Gravação de fluxo de vídeo 2” na guia [Cartão de memória SD] guia serão exibidos.
Evento
Selecionar um tipo de registro a ser exibido na lista de registros.
•
Tudo: Todos os registros serão exibidos.
•
Selecione: Somente os registros do tipo de registro selecionado serão exibidos.
–
Registro de alarmes: Quando um alarme for detectado, o registro será exibido.
–
Registro Manual/Agenda: Os registros Manual e Agenda serão exibidos.
–
Registro de erro de transferência FTP: Os registros arquivados quando da falha da função de transmissão periódica de imagem FTP serão exibidos.
•
Padrão: Tudo
Nota
•
Quando o “Fluxo de vídeo 1” é selecionado para “Gravação de fluxo de vídeo” e “JPEG(1)”, “JPEG(2)” ou “JPEG(3)” é selecionado para “Fluxo de vídeo 1”, o registro de erro de transferência FTP será exibido.
Tempo de gravação
Configurar o período de tempo dos registros exibidos na lista de registros.
•
De: Configurar o período de início dos registros exibidos na lista de registros.
–
Primeira gravação: Exibe a partir do primeiro registro gravado no cartão de memória SD.
–
Hoje: Exibe os registros gravados hoje.
–
Ontem: Exibe os registros gravados desde ontem para hoje.
–
Últimos 7 dias: Exibe os registros gravados de 6 dias atrás até hoje.
–
Últimos 30 dias: Exibe os registros gravados de 29 dias atrás até hoje.
–
Data/hora: Exibe os registros gravados a partir da date e da hora na caixa “Data/hora”.
•
Para: Configurar o período de término dos registros exibidos na lista de registros ao selecionar “Primeira gravação” ou “Data/hora” de “De”.
–
Última gravação: Exibe até o último registro gravado no cartão de memória SD.
–
Data/hora: Exibe os registros gravados até a data e a hora lançada na caixa “Data/hora”.
Botão [Procurar]
Procura por registros conforme as condições especificadas em “Evento” e em “Tempo de gravação”.
O resultado da procura será exibido na lista de registros.
Lista de registros
Exibe os resultados da procura de registros.
Pode-se reproduzir os dados gravado acionando o tempo ou a duração dos dados gravados exibidos sob [Hora] e [Duração].
•
Botão [Superior]: Clique neste botão para exibir o registro listado no topo.
•
Botão [Pág. anter.]: Clique neste botão para exibir a página anterior da lista de registros.
•
Botão [Próx. pág.]: Clique neste botão para exibir a página seguinte da lista de registros.
•
Botão [Último]: Clique neste botão para exibir o registro listado no fundo.
•
[Data e hora]: A hora e a data que cada registro foi gravado serão indicadas.
Nota
•
Ao selecionar a opção “Desligado” para o “Formato de exibição de hora”, o horário de ocorrência de alarme será exibido no formato de 24 horas.
•
O horário de gravação dos registros é seguinte.
–
Registro de alarmes: A hora e a data de ocorrência de alarme serão arquivadas como um registro.
–
Registro Manual/Agenda: A hora e a data quando da gravação de imagens no cartão de memória SD iniciadas manualmente ou durante o período programado serão arquivadas como um registro. Quando da gravação sequencial de imagens, se “JPEG” é selecionado para “Formato de gravação”, os registros serão arquivados à hora cheia a cada hora (12:00, 1:00, 2:00, etc.). Se “H.264” é selecionado para “Formato de gravação”, os registros serão arquivados a cada hora a partir do momento em que a gravação começa. Contudo, dependendo do objeto fotográfico e da configuração utilizada, os registros podem ser arquivados em períodos de mais de uma hora.
–
Registro de erro de transferência FTP: Os registros serão arquivados a cada hora.
•
[Duração]: Exibe o período de tempo dos dados gravados no cartão de memória SD.
Nota
•
A diferença entre a hora de fim de gravação e a hora de início de gravação da imagem é calculada pelo arredondamento para o décimo de segundo mais próximo. Por esta razão, quando apenas 1 imagem JPEG é gravada, 00:00:00 é exibido para a duração.
•
[Evento]: O tipo de evento será exibido.
–
MN/SC: Registro por “Manual/Agenda”
–
TRM1: Alarme por alarme lançado ao Terminal 1
–
TRM2: Alarme por alarme lançado ao Terminal 2
–
TRM3: Alarme por alarme lançado ao Terminal 3
–
VMD: Alarme por alarme VMD
–
COM: Alarme por alarme de comando
–
AUD: Alarme por alarme de detecção de áudio
–
FTP: Registros que são salvos dos erros da transmissão FTP periódica de imagem
•
[Cartão de memória SD]: A capacidade disponível e a capacidade original do cartão de memória SD serão exibidas.
•
Botão [Excluir]: Clique neste botão para apagar a lista de registros correntemente exibida. Ao usar o cartão de memória SD, as imagens associadas com a lista de registros também serão apagadas.
IMPORTANTE
•
No caso de haver uma excessiva quantidade de arquivos de dados gravados, pode levar tempo para apagar todos. (Quanto o tamanho total é de 1 GB, 1 hora pode ser necessária.) A formatação do cartão de memória SD pode levar menos tempo para apagar todos os dados.
•
Durante o processo de apagamento, não é possível operar “Alarme” e “Manual/Agenda”.
•
Não desligar a alimentação da câmera durante o processo de apagamento. Quando a alimentação da câmera é apagada durante o processo de apagamento, algumas imagens podem permanecer no cartão de memória SD. Neste caso, clique no botão [Excluir] na mesma janela da lista de registros utilizada para apagar os registros.
•
Botão [Download]: Clique neste botão para descarregar todos os registros da lista de registros selecionada ao computador.
Nota
•
As seguintes configurações podem ser necessárias.
Abrir Internet Explorer, acionar [Ferramentas] → [Opções da Internet] → [Segurança] → [Sites confiáveis] → [Sites]. Registrar o endereço da câmera no [Sites da Web] da janela de sites confiáveis.
Após o registro, feche o navegador da web e, então, acessar a câmera novamente.
•
Até 50.000 registros serão descarregados para cada cartão de memória SD. Quando da gravação de mais de 50.000 registros, os registros mais antigos serão sobrescritos pelos mais novos registros. Neste caso, o registro mais antigo será o primeiro a ser substituído. Quando “Gravação única” é selecionada para o “Modo de gravação” na guia [Cartão de memória SD] e 2 cartões de memória SD são usados, até 100.000 registros podem ser descarregados.
•
Botão [Fechar]: Clique neste botão para fechar a janela da lista de registros.