10.3 Ajuste da configuração relativa ao cartão de memória SD [Cartão de memória SD]
Clique na guia [Cartão de memória SD] na página “Básico”. (→9.1 Como exibir o menu de configuração, 9.2 Como operar o menu de configuração)
A configuração relativa ao cartão de memória SD pode ser ajustada nesta opção.
Cartão de memória SD
[Cartão de memória SD 1]
Selecionar “Utilizar” ou “Não utilizar” para determinar se deve ou não usar o cartão de memória SD na fenda 1.
•
Padrão: Utilizar
[Cartão de memória SD 2]
Selecionar “Utilizar” ou “Não utilizar” para determinar se deve ou não usar o cartão de memória SD na fenda 2.
•
Padrão: Utilizar
IMPORTANTE
•
Selecionar “Não utilizar” ao operar sem um cartão de memória SD.
•
Antes de remover o cartão de memória SD da câmera, é necessário selecionar “Não utilizar” em primeiro lugar. Ao remover cartões de memória SD, certifique-se de que o indicador verde se desativa quando o botão SD ON/OFF é premido e mantido premido (cerca de 2 segundos). Os dados gravados podem ser corrompidos caso o cartão de memória SD seja removido quando o indicador SD MOUNT é aceso em verde.
•
Quando um cartão de memória SD é substituído após pressionar e mantiver (cerca de 2 segundos) o botão SD ON/OFF, pressione o botão SD ON/OFF e confirme se o indicador SD MOUNT está aceso em verde. Se o botão SD ON/OFF não foi pressionado, o indicador SD MOUNT acende em verde por cerca de 5 minutos depois de substituir o cartão de memória SD.
•
Ao inserir um cartão de memória SD com “Utilizar” selecionado, os dados serão gravados de acordo com a configuração de “Gravar ação de disparo”.
•
Após inserir o cartão de memória SD, é necessário selecionar “Utilizar” para usar o cartão de memória SD.
•
Quando o intervalo de atualização é curto, o horário ou intervalo de notificação/gravação pode estar incorreto. A notificação/gravação pode também não ser realizada corretamente como ajustada quando vários usuários estão recebendo imagens. Neste caso, alongar o intervalo de atualização.
•
Há tempos limitados para sobrescrever um cartão de memória SD. Quando há uma alta frequência de gravações, uma sobre a outra, a vida útil do cartão de memória SD pode ser encurtada.
•
A vida útil do cartão de memória SD pode ser influenciada pelo número de arquivos de imagem gravados e gravações de registro no cartão de memória SD. A seleção de “H.264(1)” “H.264(2)”, “H.264(3)”, ou “H.264(4)” para o “Formato de gravação” pode reduzir o número de arquivos que podem ser armazenados no cartão de memória SD.
•
No caso da velocidade de gravação de dados cair após dados serem repetidamente gravados num cartão de memória SD, recomenda-se substituir o cartão de memória SD.
Configurações de segurança do cartão de memória SD
[Informações adicionais para a detecção de alteração]
Selecione se quer ou não quer adicionar informações para permitir a detecção quando os dados no cartão de memória SD são alterados.
A detecção de alteração suporta dados de vídeo (formato MP4) e somente pode ser verificada usando o software exclusivo.
Clique no botão [Configurações>>] para exibir o menu de configuração que pode configurar os ajustes relativos à informações adicionais para a detecção de alteração. O menu de configuração será exibido em uma janela aberta instantaneamente.
[Bloqueio de senha do cartão de memória SD]
Configure uma senha para o cartão de memória SD. Ao configurar uma senha, os dispositivos que não sejam a câmera não podem escrever ou ler o cartão de memória SD. Se o cartão de memória SD for roubado ou perdido, pode ser reduzido o risco de vazamento de os dados gravados.
[Definir]
Quando um cartão de memória SD com nenhuma senha configurada é inserido, uma senha pode ser configurada utilizando o botão [Definir].
[Senha]/[Redigite a senha]
Insira a senha.
•
Número disponível de caracteres: 4 - 32 caracteres
•
Caracteres indisponíveis: " &
•
Padrão: Nenhum (em branco)
[Remover]
Quando um cartão de memória SD com uma senha configurada é inserido, a senha pode ser removida utilizando o botão [Remover].
[Senha]
Insira a senha.
•
Número disponível de caracteres: 4 - 32 caracteres
•
Caracteres indisponíveis: " &
[Mudar]
Quando um cartão de memória SD com uma senha configurada é inserido, a senha pode ser mudada utilizando o botão [Mudar].
[Senha antiga]/[Nova senha]/[Digite novamente a nova senha]
Insira a senha.
•
Número disponível de caracteres: 4 - 32 caracteres
•
Caracteres indisponíveis: " &
[Estado]
Exibe o estado da configuração do bloqueio de senha.
•
Bloquear: Uma senha é configurada no cartão de memória SD, e a função de bloqueio é ativada.
•
Desbloquear: A função de bloqueio é desativada.
Também exibe o estado de configuração da senha do cartão de memória SD 1 e do cartão de memória SD 2, respectivamente.
•
A senha é definida.: A senha está configurada corretamente.
•
Erro (Cartão de memória SD incompatível): É inserido um cartão que não suporta bloqueio de senha. Verifique se o cartão de memória SDHC ou o cartão de memória SDXC está inserido.
•
Erro (Não coincide a senha): O cartão de memória SD não pode ser usado porque a senha configurada para o cartão de memória SD não coincide com a senha configurada para a câmera. Verifique se as senhas estão corretas.
•
Erro (Erro indefinido): É exibido quando o cartão de memória SD está formatando, bloqueado (protegido contra gravação), ou quando ocorre um erro no cartão de memória SD. Verifique o cartão de memória SD.
Nota
•
A função de bloqueio de senha oferece suporte somente para cartões de memória SDHC e cartões de memória SDXC.
Quando um cartão que não suporta bloqueio de senha é inserido na posição do cartão de memória SD 1 ou do cartão de memória SD 2, esta função não está disponível.
•
Se você for usar o cartão de memória SD em outro dispositivo que não é a câmera, com bloqueio de senha configurado, remova a senha usando o botão de remoção de bloqueio de senha antes de remover o cartão de memória SD. A senha não pode ser removida em dispositivos (tais como computadores) que não é a câmera.
•
Quando o “Estado” de “Bloqueio de senha do cartão de memória SD” é “Bloquear”, se um cartão de memória SD com nenhuma senha configurada é inserido, a senha é automaticamente configurada para o cartão de memória SD.
IMPORTANTE
•
Se você esquecer a senha configurada, a senha não pode ser removida. O cartão de memória SD com a senha configurada vai se tornar inutilizável, por isso tem que gerenciar as senhas com muito cuidado.
•
Caso se esqueça a senha definida e deseja substituir o cartão de memória SD com um novo, execute 1 passo dos seguintes passos para definir o “Estado” do “Bloqueio de senha do cartão de memória SD” em “Desbloquear” antes de substituir o cartão de memória SD.
–
Utilize o botão de desbloqueio da senha para inserir uma senha e, então, pressione o botão [Definir]. Neste caso, mesmo se digitar uma senha incorreta, o “Estado” mudará a “Desbloquear”.
–
Inicializar a configuração a partir da página “Manutenção” (→19.4 Reinicialização dos ajustes/ Reinicialização da câmera [Redefinir]).
Modo operacional
[Modo de gravação]
Defina o modo de gravação para salvar os dados no cartão de memória SD.
•
Gravação única: Os dados gravados são salvos no cartão de memória SD 1 ou no cartão de memória SD 2. Selecione esta definição quando quiser salvar os dados gravados durante longos períodos de tempo.
•
Gravação dupla: Os mesmos dados gravados são salvos no cartão de memória SD 1 e também no cartão de memória SD 2. Isso permite que os dados sejam salvos, mesmo se um dos cartões de memória SD está danificado. Selecione esta definição se desejar alta confiabilidade ao salvar dados. Se somente um cartão de memória SD (cartão de memória SD 1 ou cartão de memória SD 2) é definido em “Utilizar”, as imagens apenas serão salvas no cartão de memória SD que é definido como “Utilizar”.
Padrão: Gravação única
Nota
•
Mesmo se a gravação dupla é selecionada, os dados não serão salvos se tanto cartão de memória SD 1 e 2 estão danificados.
•
Quando a gravação dupla é utilizada, se a capacidade dos cartões de memória SD ligados a os cartões de memória SD 1 e 2 são diferentes, os dados serão salvos até ao limite superior do cartão de memória com menor capacidade.
•
Quando a configuração do “Modo de gravação” é comutada entre “Gravação única” e “Gravação dupla”, formatar o cartão de memória SD.
[Gravação de áudio]
Selecione se deve ou não salvar os dados de áudio ao gravar os dados de vídeo em formato MP4.
•
Desligado: Os dados de áudio não são salvos com os vídeos (formato MP4).
•
Ligado: Os dados de áudio (formato AAC-LC) são salvos com os vídeos (formato MP4).
Padrão: Desligado
[Notificação de capacidade restante]
Quando a função de notificação por e-mail ou a função de protocolo de alarme Panasonic é usada para a notificação da capacidade restante no cartão de memória SD, selecionar um nível a ser notificado a partir dos seguintes.
50%/ 20%/ 10%/ 5%/ 2%
•
Padrão: 50%
Nota
•
A notificação será dada cada vez que a capacidade restante do cartão de memória SD atingir os valores acima.
Por exemplo, a notificação será dada cada vez que a capacidade restante atingir 50%, 20%, 10%, 5% e 2% quando da seleção de “50%”. A notificação pode não ser sempre realizada no mesmo instante que a capacidade restante do cartão de memória SD atingir cada valor.
•
Quando “Utilizar” é selecionado para a memória SD 1 e para a memória SD 2 e “Gravação única” é selecionada para o “Modo de gravação”, a capacidade combinada restante tanto de memória SD 1 e memória SD 2 será notificada.
•
Quando “Utilizar” é selecionado para a memória SD 1 e para a memória SD 2 e “Gravação dupla” é selecionada para o “Modo de gravação”, a capacidade restante do cartão de memória SD com capacidade menor será notificada.
[Sobrescrever]
Determinar se se deve ou não reescrever quando a capacidade restante no cartão de memória SD tornar-se insuficiente.
•
Ligado: Reescreve quando a capacidade restante no cartão de memória SD tornar-se insuficiente. (A imagem mais antiga é a primeira a ser sobrescrita.)
•
Desligado: Para de gravar imagens no cartão de memória SD quando o cartão de memória SD fica cheio.
•
Padrão: Desligado
Gravação de fluxo de vídeo 1/Gravação de fluxo de vídeo 2
[Formato de gravação]
Selecione o tipo dos dados de imagem a serem gravados no cartão de memória SD.
“Desligado” só pode ser selecionado para o “Formato de gravação” de “Gravação de fluxo de vídeo 2”.
“JPEG(1)”, “JPEG(2)”, e “JPEG(3)” só podem ser selecionados para o “Formato de gravação” de “Gravação de fluxo de vídeo 1”.
•
Desligado: Os dados não são gravados.
•
JPEG(1): Grava dados de imagem estática (JPEG(1)). Os dados são gravados de acordo com a configuração de “JPEG(1)” na guia [JPEG/H.264] da página “Imagem/Áudio”.
•
JPEG(2): Grava dados de imagem estática (JPEG(2)). Os dados são gravados de acordo com a configuração de “JPEG(2)” na guia [JPEG/H.264] da página “Imagem/Áudio”.
•
JPEG(3): Grava dados de imagem estática (JPEG(3)). Os dados são gravados de acordo com a configuração de “JPEG(3)” na guia [JPEG/H.264] da página “Imagem/Áudio”.
•
H.264(1): Grava dados de vídeo (H.264(1)) no formato de codificação de vídeo MP4. Os dados são gravados de acordo com a configuração de “H.264(1)” na guia [JPEG/H.264] da página “Imagem/Áudio”.
•
H.264(2): Grava dados de vídeo (H.264(2)) no formato de codificação de vídeo MP4. Os dados são gravados de acordo com a configuração de “H.264(2)” na guia [JPEG/H.264] da página “Imagem/Áudio”.
•
H.264(3): Grava dados de vídeo (H.264(3)) no formato de codificação de vídeo MP4. Os dados são gravados de acordo com a configuração de “H.264(3)” na guia [JPEG/H.264] da página “Imagem/Áudio”.
•
H.264(4): Grava dados de vídeo (H.264(4)) no formato de codificação de vídeo MP4. Os dados são gravados de acordo com a configuração de “H.264(4)” na guia [JPEG/H.264] da página “Imagem/Áudio”.
•
Padrão:
–
Gravação de fluxo de vídeo 1: JPEG(2)
–
Gravação de fluxo de vídeo 2: Desligado
IMPORTANTE
•
Ao usar um cartão de memória SD com uma classificação de velocidade SD diferente de 10, não poderá selecionar 2048x1536 para o tamanho de captura de imagem das imagens JPEG. Se “Gravação dupla” é selecionada para “Modo de gravação”, o “Intervalo de imagens” das imagens JPEG pode ficar limitado a “0,5fps” ou menos. Defina a taxa de bits máxima combinada de “H.264(1)”, “H.264(2)”, “H.264(3)”, e “H.264(4)” selecionadas em “Formato de gravação” ao valor seguinte.
–
Quando gravação única é utilizada: total de até 6 Mbps
–
Quando gravação dupla é utilizada: total de até 3 Mbps
•
Se um cartão de memória SD classificação de velocidade SD de 10 é usado, defina a taxa de bits máxima combinada de “H.264(1)”, “H.264(2)”, “H.264(3)”, e “H.264(4)”, selecionada no “Formato de gravação”, para os seguintes valores.
–
Quando gravação única é utilizada: total de até 16 Mbps
–
Quando gravação dupla é utilizada: total de até 8 Mbps
•
Para os cartões de memória SD com uma classificação de velocidade SD de 10, utilize um cartão que seja compatível com UHS-I (Ultra High Speed-I).
Nota
•
Ao selecionar “H.264(1)”, a configuração para “H.264(1)” na guia [JPEG/H.264] da página “Imagem/Áudio” será mudada à configuração para “H.264(1) & gravação”.
Ao selecionar “H.264(2)”, a configuração para “H.264(2)” na guia [JPEG/H.264] da página “Imagem/Áudio” será mudada à configuração para “H.264(2) & gravação”.
Ao selecionar “H.264(3)”, a configuração para “H.264(3)” na guia [JPEG/H.264] da página “Imagem/Áudio” será mudada à configuração para “H.264(3) & gravação”.
Ao selecionar “H.264(4)”, a configuração para “H.264(4)” na guia [JPEG/H.264] da página “Imagem/Áudio” será mudada à configuração para “H.264(4) & gravação”.
•
Ao usar a função de gravação de memória SD dum gravador de disco de rede Panasonic, selecione “JPEG(1)” para o “Formato de gravação” de “Gravação de fluxo de vídeo 1”.
•
Ao selecionar “H.264(1)” “H.264(2)”, “H.264(3)”, ou “H.264(4)”para o “Formato de gravação”, a configuração das seguintes funções pode ser corrigida.
–
Quando “VBR” ou “Melhor desempenho” é selecionado para “Prioridade de transmissão”, “Taxa de quadros” é definido.
–
Quando “Alto” ou “Médio” é selecionado para “Nível tolerável de sincr.”, “Baixo” é definido.
–
Ao selecionar “2s”, “3s”, “4s” ou “5s” para “Intervalo de atualização”, “1s” é definido.
•
Quando “Ligado” é selecionado para “Informações adicionais para a detecção de alteração”, “Compressão” não pode ser mudada para “JPEG(1)”, “JPEG(2)”, ou “JPEG(3)”.
•
Ao selecionar “H.264(1)”, “H.264(2)”, “H.264(3)”, ou “H.264(4)”para o “Formato de gravação”, o nome do arquivo gravado será definido automaticamente.
•
Ao selecionar “H.264(1)”, “H.264(2)”, “H.264(3)”, ou “H.264(4)”para o “Formato de gravação”, o número de usuários que podem acessar a câmera pode ser reduzido.
•
Se selecionar “JPEG(1)”, “JPEG(2)”, ou “JPEG(3)” para “Formato de gravação” de “Gravação de fluxo de vídeo 1”, e seleciona “H.264(1)”, “H.264(2)”, “H.264(3)”, ou “H.264(4)” para o “Formato de gravação” de “Gravação de fluxo de vídeo 2”, a taxa de bits máxima que pode selecionar para H.264 fica limitada.
•
Quando “Ligado” é selecionado para “Gravação de áudio”, o valor máximo da taxa de bits disponível para H.264 será limitado.
•
Quando “Ligado” é selecionado para “Informações adicionais para a detecção de alteração”, o valor máximo da taxa de bits disponível para H.264 será limitado.
[Gravar ação de disparo]
Selecionar um disparador para gravar imagens no cartão de memória SD a partir dos seguintes.
•
Erro FTP: Grava imagens quando imagens não puderam ser transmitidas ao servidor FTP pela função de transmissão periódica de imagem FTP. Disponível somente para as imagens “JPEG(1)”, “JPEG(2)”, ou “JPEG(3)”.
•
Entrada de alarme: Grava imagens quando da ocorrência dum alarme.
•
Manual: Grava imagens manualmente.
•
Agenda: Grava imagens de acordo com a configuração para “Agenda” (→Seção 17 Configuração dos ajustes relativos às programações [Agenda]). Disponível somente para as imagens “H.264(1)”, “H.264(2)”, “H.264(3)”, ou “H.264(4)”.
•
Padrão:
–
Gravação de fluxo de vídeo 1: Erro FTP
–
Gravação de fluxo de vídeo 2: Entrada de alarme
Nota
•
Ao selecionar “H.264(1)”, “H.264(2)”, “H.264(3)”, ou “H.264(4)” para o “Formato de gravação”, o “Erro FTP” fica indisponível.
•
Ao selecionar “JPEG(1)”, “JPEG(2)”, ou “JPEG(3)” para o “Formato de gravação”, a “Agenda” fica indisponível.
Gravando em JPEG(Manual)
Este ajuste é disponível somente quando “JPEG(1)”, “JPEG(2)”, ou “JPEG(3)” e selecionado para o “Formato de gravação”, e “Manual” e selecionado para “Gravar ação de disparo”.
[Nome do arquivo]
Lançar o nome de arquivo usado para a imagem a ser gravada no cartão de memória SD. O nome do arquivo será como segue.
•
Nome do arquivo: [“Nome do arquivo inserido” + “Hora e data (ano/mês/dia/hora/minuto/segundo)”] + “Número serial”
•
Número disponível de caracteres: 1 - 8 caracteres
•
Caracteres indisponíveis: " & * / : ; < > ? \ |
[Intervalo de imagens]
Ao selecionar “Manual” para “Gravar ação de disparo”, selecionar um intervalo (taxa de quadros) de gravação de imagens no cartão de memória SD a partir dos seguintes.
0,1fps/0,2fps/0,33fps/0,5fps/1fps
•
Padrão: 1fps
Gravando em JPEG(Alarme)
Este ajuste é disponível somente quando “JPEG(1)”, “JPEG(2)”, ou “JPEG(3)” e selecionado para o “Formato de gravação”, e “Entrada de alarme” e selecionado para “Gravar ação de disparo”.
[Nome do arquivo]
Lançar o nome de arquivo usado para a imagem a ser gravada no cartão de memória SD. O nome do arquivo será como segue.
•
Nome do arquivo: [“Nome do arquivo inserido” + “Hora e data (ano/mês/dia/hora/minuto/segundo)”] + “Número serial”
•
Número disponível de caracteres: 1 - 8 caracteres
•
Caracteres indisponíveis: " & * / : ; < > ? \ |
[Intervalo de imagens/Numero de imagens a serem salvas(Pré-Alarme)] - [Intervalo de imagens]
Ao selecionar “Entrada de alarme” para “Gravar ação de disparo”, selecionar um intervalo de pré-alarme (taxa de quadros) de gravação de imagens no cartão de memória SD entre os seguintes.
0,1fps/0,2fps/0,33fps/0,5fps/1fps
•
Padrão: 1fps
[Intervalo de imagens/Numero de imagens a serem salvas(Pré-Alarme)] - [Número de imagens a serem salvas]
Selecionar um número de imagens de pré-alarme a serem gravadas no cartão de memória SD a partir dos seguintes.
Desligado/1pic/2pics/3pics/4pics/5pics
•
Padrão: Desligado
[Intervalo de imagens/Numero de imagens a serem salvas(Pós-alarme)] - [Intervalo de imagens]
Ao selecionar “Entrada de alarme” ou “Manual” para “Gravar ação de disparo”, selecionar um intervalo (taxa de quadros) de gravação de imagens no cartão de memória SD a partir dos seguintes.
0,1fps/ 0,2fps/ 0,33fps/ 0,5fps/ 1fps
•
Padrão: 1fps
[Intervalo de imagens/Numero de imagens a serem salvas(Pós-alarme)] - [Número de imagens a serem salvas]
Selecionar um número de imagens de alarme a serem gravadas no cartão de memória SD a partir dos seguintes.
10pics/ 20pics/ 30pics/ 50pics/ 100pics/ 200pics/ 300pics/ 500pics/ 1000pics/ 2000pics/ 3000pics
•
Padrão: 100pics
Gravando em H.264 (Alarme)
Este ajuste é disponível somente quando “H.264(1)”, “H.264(2)”, “H.264(3)”, ou “H.264(4)”e selecionado para o “Formato de gravação” do cartão de memória SD, e “Entrada de alarme” e selecionado para “Gravar ação de disparo”.
[Duração da gravação pré alarme]
Determina se a gravação de pré-alarme será realizada ou não. Ajustar a duração para gravar os dados de imagem no cartão de memória SD.
Desligado/ 2s/ 3s/ 4s/ 5s/ 10s/ 15s/ 20s/ 25s/ 40s/ 50s/ 60s/ 90s/ 120s
•
Padrão: Desligado
Nota
•
Os valores disponíveis mudam dependendo da taxa de bits de H.264 selecionada para a gravação. Conforme aumenta a taxa de bits selecionada, diminui o valor máximo disponível para a duração de pré alarme.
[Duração da gravação pós alarme]
Ajustar a duração para gravar os dados de imagem no cartão de memória SD após a ocorrência dum alarme.
10s/ 20s/ 30s/ 40s/ 50s/ 60s/ 120s/ 180s/ 240s/ 300s
•
Padrão: 30s
* O tempo de gravação real pode às vezes ser mais longo do que a duração selecionada nesta configuração.
Informações do cartão de memória SD
[Capacidade restante(Total)]
A capacidade total e a capacidade estante do cartão de memória SD serão exibidas.
Dependendo das condições do cartão de memória SD, as indicações de tamanho diferirão conforme o seguinte.

Indicação | Descrição
--- | ---
--------MB/--------MB | Não há cartão de memória SD instalado. Falha na obtenção da capacidade disponível devido a erro, etc.
********MB/********MB | O cartão de memória SD não está formatado ou está travado (protegido contra gravação).
########MB/########MB | O bloqueio de senha do cartão de memória SD não pode ser removido.

Nota
•
Ao selecionar “Desligado” para “Sobrescrever” e o tamanho disponível do cartão de memória SD é “0 MB”, as imagens não serão gravadas no cartão de memória SD. Quando a função de notificação está ativada, uma notificação será enviada aos endereços registrados e destinos do protocolo Panasonic de alarme quando o cartão de memória SD ficar cheio. (→13.4.2 Configuração dos ajustes relativos às notificações de alarme por E-mail, 13.7 Configuração dos ajustes relativos à notificação de alarme [Notificação])
[Capacidade restante(Cartão de memória SD 1)]
A capacidade total e a capacidade restante do cartão de memória SD 1 serão exibidas.
[Capacidade restante(Cartão de memória SD 2)]
A capacidade total e a capacidade restante do cartão de memória SD 2 serão exibidas.
[Formatar]
Para formatar o cartão de memória SD, selecione o cartão de memória SD (“Cartão de memória SD 1”, “Cartão de memória SD 2”, “Todos os dispositivos”) para ser formatado, e a seguir clique no botão [Executar].
IMPORTANTE
•
Antes de formatar o cartão de memória SD, é necessário selecionar “Utilizar” para o “Cartão de memória SD” na guia [Cartão de memória SD] da página “Básico” (→10.3 Ajuste da configuração relativa ao cartão de memória SD [Cartão de memória SD]) e “Desligado” para a “Transmissão FTP Periódica de imagem” na guia [Avançado] da página “Rede” (→Transmissão FTP Periódica de imagem).
•
Utilizar o cartão de memória SD após formatá-lo por meio da guia [Cartão de memória SD]. No caso de usar-se um cartão de memória SD não formatado por meio da guia [Cartão de memória SD], as seguintes funções podem não operar corretamente.
–
Gravação/obtenção de imagens que não puderam ser transmitidas ao servidor FTP por meio da função de transmissão periódica de imagem FTP
–
Gravação/obtenção de imagens de alarme
–
Gravação/obtenção de imagens gravadas manualmente
–
Gravação/obtenção de imagens conforme a configuração programada
–
Gravação/obtenção de registros de alarme, registros manuais/programados, registros de erro FTP e registros do sistema
–
Gravação/obtenção de imagens gravadas por meio da função de gravação de memória SD do gravador de disco de rede Panasonic
–
Reprodução/descarregamento de imagens no cartão de memória SD
•
Ao formatar um cartão de memória SD enquanto há outro usuário em operação, a operação será cancelada.
•
É impossível acessar o cartão de memória SD durante o processo de formatação.
•
Todos os dados gravados no cartão de memória SD serão apagados quando o cartão de memória SD for formatado.
•
Não desligar a alimentação da câmera durante o processo de formatação.
•
Formatado o cartão de memória SD, o tamanho disponível pode ser menor que o tamanho total, visto que a pasta padrão é criada automaticamente no cartão de memória SD.
•
Cartão de memória SD recomendado
Fabricado pela Panasonic (opcional)
–
Cartão de memória SDXC: 64 GB
–
Cartão de memória SDHC: 4 GB, 8 GB, 16 GB, 32 GB
–
Cartão de memória SD: 2 GB (exceto cartão miniSD e cartão microSD)
•
Utilizar um cartão de memória SD formatado conforme o padrão original do cartão de memória SD.
•
Quando a opção “Todos os dispositivos” é selecionada, o cartão de memória SD 1 e o cartão de memória SD 2 serão formatados.
•
Quando 2 cartões de memória SD são inseridos e “Gravação única” é selecionada, a ordem em que os cartões foram inseridos ou formatados determina o cartão onde os dados são gravados em primeiro lugar. Se desejar iniciar a gravação no cartão de memória SD 1 primeiro, formate-o usando “Todos os dispositivos”.
Imagens no cartão de memória SD
[Acessar imagens]
Imagens do catão de memória SD podem ser obtidas. Clique no botão [Executar]. Referir-se à 10.6 Acesso a cópias de imagens gravadas no cartão de memória SD com o computador [Imagens no cartão de memória SD] para o modo de acessar imagens.