13.5.1 Configurar as áreas VMD [Área VMD]
Ajuste as áreas para ativação da função VMD.
IMPORTANTE
•
Quando os ajustes estiverem sendo configurados no menu de configuração, ocasionalmente a função VMD não irá funcionar corretamente.
1.
Ajuste a área VMD de vídeo arrastando o mouse na tela.
→
A área designada se tornará a área VMD “1(Branco)” e a borda será exibida. Quando 2 - 4 áreas VMD forem definidas, cada área será numerada na ordem. As áreas serão identificadas pelas respectivas cores de borda. O “Estado” da borda a ser ajustada para a área se tornará “Ligado”.
2.
Ajuste “Área de detecção” e “Sensibilidade de detecção” utilizando o controle deslizante.
Consulte a 13.5 Configuração dos ajustes VMD [Área VMD] para informações adicionais sobre a “Sensibilidade de detecção” e a “Área de detecção”.
A área correntemente exibida e a sua sensibilidade de detecção serão exibidas na seção “Área de detecção”. Mudar as áreas e os ajustes da “Área de detecção” e da “Sensibilidade de detecção” conforme for necessário.
3.
Clique no botão [Definir] após concluir os ajustes.
IMPORTANTE
•
O ajuste não será aplicado exceto se o botão [Definir] for clicado.
4.
Para invalidar a área VMD, clique no botão [Definir] após selecionar “Desligado” para “Estado” da área VMD a ser invalidada.
→
A borda da área VMD invalidada se tornará uma linha pontilhada. Quando a área VMD for invalidada, nenhum alarme irá ocorrer mesmo que um movimento possa ser reconhecido na área.
5.
Para apagar a área VMD, clique no botão [Excluir] correspondente à área a ser apagada.
→
A borda da área VMD respectiva desaparecerá.
6.
Clique no botão [Definir].
→
Os ajustes editados serão aplicados.